Bijlage Format Kwaliteitscriteria Levering en onderhoud verticale ADCP’s met zaaknummer 31997629
	Criterium
	Subgunningscriterium
	Inschrijver beschrijft aan welke waarde van toepassing is

	5.2.1 Technische aspecten
	1.1 Bundelhoek
	Er is sprake van meerwaarde wanneer de bundelhoek aanzienlijk kleiner is dan de eis van maximaal 25⁰. Een kleinere bundelhoek zorgt dat bij een omlaag georiënteerde ADCP, de zone dicht bij de bodem, waar geen goede data van verkregen kan worden, kleiner is. 

De Inschrijver ontvangt: 
· 0 % van de kwaliteitswaarde bij een bundelhoek > 20⁰
· 100 % van de kwaliteitswaarde bij een bundelhoek ≤ 20⁰

Beschrijf de bundelhoek:



	5.2.2 Duurzaamheid
	2.1 Vermogensopname
	Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan duurzaamheid. Een lage vermogensopname van de systemen resulteert onder andere in kleinere energiepakketten zoals batterijen en zonnepanelen.

Er is sprake van meerwaarde wanneer het systeem een lage vermogensopname heeft. Hierbij wordt de vermogensopname in Watt bedoeld van de ADCP variant A, met de instellingen voor configuratie 1 zoals aangegeven in paragraaf 3.4 van de Vraagspecificatie.

De Inschrijver ontvangt: 
· 0% van de kwaliteitswaarde bij een vermogensopname > 250 mW
· 100% van de kwaliteitswaarde bij vermogensopname ≤ 250 mW 

Inschrijver dient de opgegeven waarde te onderbouwen door middel van schermprints van de gebruikte software waarop de gekozen instellingen en parameters zichtbaar zijn:





	
	2.2  Lokale productie batterijen
	Er is sprake van meerwaarde wanneer batterijen binnen de Europese Unie geproduceerd worden. Dit geldt voor beide batterijtypen (eis F4.03).

De Inschrijver ontvangt:
· 0% van de kwaliteitswaarde wanneer niet beide batterijtypen binnen de Europese Unie geproduceerd worden.
· 100% van de kwaliteitswaarde wanneer zowel oplaadbare als niet-oplaadbare batterijen binnen de Europese Unie geproduceerd worden.

Beschrijf waar de batterijen geproduceerd worden: 




	
	2.3 Social return via RWS Groeituinen
	De Opdrachtnemer hanteert voor het aanwenden van social return een percentage van de opdrachtsom van de Overeenkomst. Het bedrag wat dit vertegenwoordigt is de social return waarde. Contractueel is 2% verplicht. Rijkswaterstaat beloont Inschrijvers die een hoger percentage reserveren voor de social return waarde.

De Inschrijver ontvangt: 
· 0% van de kwaliteitswaarde wanneer Inschrijver zich verplicht tot een social return waarde kleiner dan 5%.
· 100% van de kwaliteitswaarde wanneer Inschrijver zich verplicht tot een social return waarde van 5%.

Beschrijf de social returnwaarde waartoe u zicht verplicht:


 


	5.2.3 Dienstverlening
	3.1 Kwaliteit dienstverlening en inrichting onderhoudsorganisatie voor deze opdracht
	De doelstelling is dat Opdrachtgever zo veel mogelijk ontzorgd wordt en onderhoudsactiviteiten zo goed en kundig mogelijk uitgevoerd worden, zodat uitval van systemen tijdens metingen geminimaliseerd wordt, Opdrachtgever zo min mogelijk administratie hoeft te doen en contacten zo laagdrempelig mogelijk zijn.

Beschrijf in maximaal 2 pagina’s A4 op welke wijze de kwaliteit van dienstverlening en met inrichting van de onderhoudsorgansitie voor dit contract geborgd wordt en meerwaarde biedt. Ga in ieder geval specifiek in op 
- (Eis D2.02) kennis en ervaring van medewerkers met verticale ADCP’s 
-ervaring met onderhoudsprocessen van verticale ADCP’s en de omvang hiervan. 
-de onderhoudsprocessen en activiteiten zelf waaruit de meerwaarde voor Opdrachtgever blijkt. 

Beoordeling vindt plaats op basis van: 
· De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling
· De mate waarin het aanbod SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) is gemaakt
· De mate waarin de aangeboden maatregelen en  resultaten (prestaties) onderbouwd zijn





