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	Aflever – CONTROLES

	CHECKLIJST  OPLEVERINGSTEST AMBULANCEHELIKOPTER
	




	

	Checklijst versie V0.2	op 10-04-2025


	
Goed 	= goed / aanwezig
Fout 	= fout / afwezig
Als er fouten zijn geconstateerd, zie: ‘Opmerkingenlijst eindcontrole’

STRIPING

	VOORZIJDE AMBULANCE HELIKOPTER
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	STRIPING *
	
	
	

	STAR OF LIFE
	
	
	

	CONTOURBLOKJES/STIPPEN
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	ONDERZIJDE AMBULANCE HELIKOPTER
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	STAR OF LIFE
	
	
	

	TEKST: REGISTRATIENUMMER
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	ZIJKANT LINKS
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	STRIPING *
	
	
	

	CONTOURBLOKJES/STIPPEN
	
	
	

	STICKER: 112
	
	
	

	TEKST: AMBULANCE HELIKOPTER
	
	
	

	TEKST: REGISTRATIENUMMER
	
	
	

	TEKST: REGIONAAM
	
	
	

	DIENSTLOGO’S
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	ZIJKANT RECHTS
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	STRIPING *
	
	
	

	CONTOURBLOKJES/STIPPEN
	
	
	

	STICKER: 112
	
	
	

	TEKST: AMBULANCE HELIKOPTER
	
	
	

	TEKST: REGIONAAM
	
	
	

	DIENSTLOGO’S
	
	
	

	TEKST: REGISTRATIENUMMER
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	ACHTERZIJDE/STAART
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	CONTOURBLOKJES/STIPPEN
	
	
	

	STICKER: STAR OF LIFE
	
	
	

	STICKER: 112
	
	
	

	TEKST: AMBULANCE HELIKOPTER
	
	
	

	TEKST: REGISTRATIENUMMER
	
	
	

	TEKST: REGIONAAM
	
	
	

	DIENSTLOGO’S
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	OPERATOR LOGO’S
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	ZIJKANT LINKS
	
	
	

	ZIJKANT RECHTS
	
	
	



ELEKTRISCH

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	VERLICHTING BINNEN BASIS
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	INSTAPVERLICHTING CABINE
	
	
	

	INSTAPVERLICHTING ACHTERIN
	
	
	

	VERLICHTING CABINE
	
	
	

	VERLICHTING DASHBOARD
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	OVERIG CABINE
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	CORPULS MONITOR ( INCL HOUDER) 
	
	
	

	CORPULS MTC ( INCL HOUDER)
	
	
	

	AFZUIG UNIT( INCL HOUDER)
	
	
	

	BEADEMING MACHINE ( INCL HOUDER)
	
	
	

	BRANCARD + RESERVE BRANCARD
	
	
	

	INFUUSPOMP (INCL HOUDER)
	
	
	

	EDAZ TABLET( INCL HOUDER)
	
	
	

	
	
	
	

	OPLADEN APPARATUUR 
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	CORPULS MONITOR 
	
	
	

	AFZUIG UNIT
	
	
	

	BEADEMING MACHINE 
	
	
	

	CORPULS MTC ( INCL HOUDER)
	
	
	

	EDAZ TABLET( INCL HOUDER)
	
	
	

	INFUUSPOMP 
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	BEDIENINGSPANELEN
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	CABINE: SYMBOLEN
	
	
	

	CABINE: VERLICHTING
	
	
	

	CABINE: POSITIE
	
	
	

	ACHTERIN: SYMBOLEN
	
	
	

	ACHTERIN: VERLICHTING
	
	
	

	ACHTERIN: POSITIE
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	HELI 
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	CAT A  PERFORMANCE CLASS 1 
	
	
	

	IFR 
	
	
	

	GECERTIFICEERDE EN WERKENDE WEERRADAR
	
	
	

	GECERTIFICEERD EN BRUIKBAAR DUAL AUTOPILOTSYSTEEM.

	
	
	

	LUCHTVAART GECERTIFICEERDE EN BRUIKBARE MUDPADS.

	
	
	

	 ELEKTRONISCH NAVIGATIESYSTEEM MET ACTUEEL KAARTMATERIAAL VOOR DE GEHELE NEDERLANDSE FIR.
	
	
	

	TWEEDE NAVIGATIESYSTEEM (BACK UP) IN ELEKTRONISCHE OF PAPIEREN VORM.
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	VERLICHTING BINNEN OPBOUW
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	INSTAPVERLICHTING PATIËNTEN RUIMTE 
	
	
	

	VERLICHTING (+DIMSTAND)
	
	
	

	WERKLICHT BOVEN BRANCARD
	
	
	

	SPOT(S)
	
	
	

	KAARTLEESLAMP(EN)
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	EXTERNE STROOMAANSLUITING
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	AANSLUTING 230V/12V
	
	
	

	CONTROLELAMP AANSLUITING
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	SPANNINGSVERZORGING
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	HOOFDSCHAKELAAR (+ WERKING)
	
	
	

	OMVORMER (+ SOFTWARE)
	
	
	

	VOORKEURRELAIS
	
	
	

	230V WCD’S: POSITIES
	
	
	

	230V WCD’S: WERKING
	
	
	

	12V WCD’S: POSITIES
	
	
	

	12V WCD’S: WERKING
	
	
	

	CHECKLIST ‘LAADINRICHTING’ INGEVULD?
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	VERWARMING / KOELING
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	POSITIE BEDIENINGSPANEEL KLIMAAT
	
	
	

	BLOWER REGELING
	
	
	

	TEMPERATUURREGELING
	
	
	

	LUCHT UITSTROOMOPENINGEN
	
	
	

	WERKING KACHEL / AIRCO UNIT
	
	
	

	STANDKACHEL: WERKING + REGELING
	
	
	

	STANDKACHEL: POSITIE
	
	
	

	CHECKLIST ‘KACHEL – AIRCO’ INGEVULD?
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	INTERCOM+ SPEAKERS
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	INTERCOM: POSITIE 4 HEADSETS
	
	
	

	INTERCOM: WERKING
	
	
	

	PLUG U-1784/U AANSLUITING 
	
	
	

	VOLUMEREGELING PATIËNTENRUIMTE
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	COMMUNICATIE / INFORMATIE
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	ANTENNE: C2000
	
	
	

	ANTENNE: ANALOOG  VHF
	
	
	

	ANTENNE: ANALOOG  UHF (MARIFOON)
	
	
	

	ANTENNE: MODEM / LOCATIE
	
	
	

	ANTENNE: NAVIGATIE ( GPS)
	
	
	

	MOBILOFOON: EERSTE BEDIENING
	
	
	

	MOBILOFOON: POSITIE
	
	
	

	MOBILOFOON: ONTVANGST EN ZENDING
	
	
	

	MOBILOFOON: HEADSET AUDIO 
	
	
	

	MOBILOFOON: TWEEDE BEDIENING
	
	
	

	MOBILOFOON: WERKING 
	
	
	

	NAVIGATIE: POSITIE
	
	
	

	NAVIGATIE: WERKING
	
	
	

	NAVIGATIESCHERM: POSITIE + WERKING
	
	
	

	NAVIGATIE: I/O SIGNALEN 
	
	
	

	LOCATOR: POSITIE
	
	
	

	LOCATOR: WERKING
	
	
	

	LOCATOR: AANGEMELD + GETEST
	
	
	

	CHECKLICHT: ‘SERIENUMMERS’ INGEVULD?
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL  (PARAAF)

	LAMPEN
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	HANDLAMP(EN): POSITIE
	
	
	

	HANDLAMP(EN): WERKING + OPLADEN
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	OVERIG
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	ZEKERINGLIJST: POSITIE
	
	
	

	ZEKERINGLIJST: JUISTE WAARDES
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)


INTERIEUR

	INRICHTING
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	KAARTENBAK: POSITIE
	
	
	

	KAARTENBAK: AFWERKING
	
	
	

	PLAFONDCONSOLE / HEMEL: POSITIE
	
	
	

	PLAFONDCONSOLE / HEMEL: AFWERKING
	
	
	

	PLAFONDCONSOLE / HEMEL: INRICHTING
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	VLOER
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	TYPE
	
	
	

	KLEUR / VERKLEURING
	
	
	

	AFWERKING / ONBESCHADIGD
	
	
	

	WATERDICHT
	
	
	

	AFWATEROPENINGEN
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	AFWERKINGEN
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	HOEKLIJSTEN VLOER: POSITIE
	
	
	

	HOEKLIJSTEN VLOER: AFWERKING
	
	
	

	HOEKLIJSTEN KASTEN: POSITIE
	
	
	

	HOEKLIJSTEN KASTEN: AFWERKING
	
	
	

	LUIKOMLIJSTING: POSITIE
	
	
	

	LUIKOMLIJSTING: AFWERKING
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	ZUURSTOF / PERSLUCHT
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	ZUURSTOFPUNTEN: POSITIE
	
	
	

	ZUURSTOFPUNTEN: WERKING
	
	
	

	ZUURSTOFPUNTEN: AFWERKING
	
	
	

	SLANG <-> FLES AANSLUITINGEN
	
	
	

	CHECKLIST ‘DRUKMETING’ INGEVULD?
	
	
	

	CERTIFICERING DOCUMENTEN/MDR
	
	
	



MONTAGE

	ALGEHELE CONTROLE
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	ALLES VAST: CABINE
	
	
	

	ALLES VAST: PATIËNTENRUIMTE
	
	
	

	BESCHADIGINGEN: CABINE
	
	
	

	BESCHADIGINGEN: PATIËNTENRUIMTE
	
	
	

	GEEN SPUITNEVEL
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	DEUREN EN RAMEN
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	SLUITEN VAN DEUREN
	
	
	

	SLUITEN VAN KLEPPEN
	
	
	

	DRAAINADEN DEUREN EN KLEPPEN
	
	
	

	STOELEN EN ZITPLAATSEN
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	STOELEN CABINE: MONTAGE EN GORDEL
	
	
	

	STOELEN CABINE: AANSLUITING EN WERKING
	
	
	

	STOEL: MONTAGE EN GORDEL
	
	
	

	STOEL: VERSTELLING
	
	
	

	BRANCARDSYSTEEM
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	POSITIE
	
	
	

	WERKING + VERGRENDELING + LADEN (OPTIE)
	
	
	

	LANGS- EN/OF DWARSVERSTELLING
	
	
	

	AFWERKING
	
	
	

	FIXATIE: POSITIE EN WERKING
	
	
	

	FIXATIE: UITRIJDBEVEILIGING
	
	
	

	FIXATIE AFGEKIT
	
	
	

	

	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	BEKLEDING EN PANELEN
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	BODEMBEDEKKING: AFWERKING
	
	
	

	HEMELBEKLEDING: MONTAGE EN AFWERKING
	
	
	

	HEMELBEKLEDING: ONBESCHADIGD
	
	
	

	APPARATUUR EN INRICHTING
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	GORDELS EN RIEMEN
	
	
	

	MEDISCHE APP.: POSITIE
	
	
	

	MEDISCHE APP.: AFWERKING
	
	
	

	ZUURSTOFFLES(SEN) EN HOUDER(S)
	
	
	

	HELM(EN) EN HOUDER(S)
	
	
	

	OVERIG KLANTMATERIAAL
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)

	OVERIG
	GOED 
	FOUT
	N.V.T.

	BRANDBLUSSER: POSITIE EN BORGING
	
	
	

	ORIGINELE BOEKJES
	
	
	

	GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN DERDEN
	
	
	

	
	GOEDGEKEURD / GECONTROLEERD NA HERSTEL (PARAAF)
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	Aflever – CONTROLES

	CHECKLIJST OPLEVERINGSTEST AMBULANCEHELIKOPTER
	



Goed 	= goed / aanwezig
Fout 	= fout / afwezig
Als er fouten zijn geconstateerd, zie: ‘Opmerkingenlijst eindcontrole’


	

	Checklijst versie V0.2	op 10-04-2025



	Uitgevoerd door:
	Team facilitair (incl externe piloot)
	Datum:
	
	–
	
	–
	

	Projectnummer:
	
	



	Afdeling
	Opmerking / fout / probleem / manco
	Afgehandeld
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