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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: onderwijs
Contactpersoon


: Liezette Bergwerf
Functie
 


: mw. Facilitaire Zaken en Huisvesting
Telefoonnummer


: 030-2091509
E-mailadres


: fzh@hku.nl
Datum
 


: 30-01-2025
Risicoadres 



Risico- adres


: Mariaplaats 28
Postcode


:  3511 LL

Plaatsnaam: Utrecht



Contactpersoon locatie
: Patrick Boom 
Functie
 


: coördinator beheer
Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1895

Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
X Hout







O Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






X Anders,
leisteen




Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





X Anders, niet aanwezig





Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
X Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)


O PIR met glasvezel


O Resol






O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal

Zonnepanelen


X Niet aanwezig
O Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
O Nee

X Ja, in gebruik als opslag en fietsenstalling. De houten keet is tot de zomer 2025 in gebruik voor onderwijs. Deze wordt in de zomer 2025 verwijderd en komt niet meer terug

Ligging van het pand:

X Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
X Nee

O Ja, 


Is de locatie omheind? 

O  Nee

X Ja, gedeeltelijk: hoogte 
2
 m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

: 1000
m2

Aantal verdiepingen

: 6 



Staat van onderhoud

: goed


Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

X Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


X Nee 

O Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee 

O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

X Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

X Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

X Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

X Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




X 30 min

O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?

O 1
X  2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X  Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

X  Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

X  Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

X  Ja


Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

X  Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
X  Ja
X  Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


X NVT
O Nee
O  Ja
O  Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


X NVT
O Nee
O  Ja
O  Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
X  Ja
X  Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X  Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

X  Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

X Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?

Containers staan op eigen afgesloten terrein




O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 
6
meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

X Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


X Nee

O Ja 

Is er sprake van leegstand? 





X Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

X Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

X Ja

Is er sprake van houtbewerking?





X  Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O  Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





X  Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O  Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




X  Nee

O Ja

Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O  Nee

O Ja
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