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Hierbij nodigen wij u uit om inschrijving te doen voor het werk “Verhoogde busbaan groen”, met besteknummer GON-40-24-017-G01.
De opdrachtomschrijving, bestaande uit deze uitnodiging en bijlagen doen wij u hierbij toekomen.

INLICHTINGEN EN AANBESTEDING:
Deze meervoudige onderhandse aanbesteding vindt plaats overeenkomstig hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

MOTIVERING VAN GEMAAKTE KEUZES
Aannemersselectie:
De uitnodiging (selectie) van ondernemers heeft plaats gevonden conform Groslijstnr. 6 volgens de: Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse aanbestedingsprocedures gehouden door de afdeling "Advies- en Ingenieursbureau" van de gemeente Almere, onderdeel uit makend van het gemeentelijk inkoopbeleid. 5 namen van aannemers opvragen bij Leon Wiers of Harm Slagter en MVO via tenderned.	Comment by Pol PJG van den (Peter): Nee, groslijst met 1 voorkeursaannemer


Percelen:
De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen. De motivering hiervoor is: 
Aard en omvang van de opdracht zijn zorgvuldig afgewogen tegen de achtergrond van voor- en nadelen c.q. beleid en regelgeving inzake het opdelen in percelen van opdrachten, als volgt:

· Levert onevenredig grote afstemmingsproblemen op;
· Levert onevenredig veel transactiekosten op;
· Minder doelmatig en efficiënt;
· Levert geen significant grotere kans voor het MKB op;
· Het niet bijdraagt aan het behalen van maatschappelijke waarde.

Samenvoegen van opdrachten:
De opdracht bestaat niet uit een onnodige samenvoeging van opdrachten. De motivering hiervoor is: 
Aard en omvang van de opdracht zijn zorgvuldig afgewogen tegen de achtergrond van voor- en nadelen c.q. beleid en regelgeving inzake samenvoegen van opdrachten, als volgt:

De reden om deze totale periodieke omvang via één opdracht in te kopen is:
· Deze opdracht bestaat uit logische samenhangende onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen;
· De typen werkzaamheden hebben soortgelijke uitvoeringstechnieken;
· Minder coördinatie benodigd;
· Kostenbesparing en beperking transactiekosten;
· Efficiency & doelmatigheid;
· Aanbesteder wil de overlast voor gebruikers van de openbare ruimte bewoners en bedrijf zoveel mogelijk beperken.

Gunningscriterium:
Het gunningscriterium is laagste prijs. De motivering hiervoor is: 
· Deze opdracht is in sterke mate gestandaardiseerd en hiermee is er geen tot weinig (ontwerp)ruimte voor de inschrijvers;
· De kwaliteitseisen van de opdracht zijn middels voorwaarden/bepalingen geheel vastgelegd door de aanbesteder en daarmee is er geen onderscheidend vermogen voor de inschrijvers op kwalitatieve aspecten;
· Tevens zijn er geen andere aspecten of onderdelen van het bouwproces c.q. nadere criteria betreffende deze opdracht, buiten de gestelde minimumeisen c.q. voorwaarden aan de opdracht en de inschrijvers, die door de opdrachtgever van meerwaarde worden beschouwd en daarmee als gunningscriteria zouden kunnen dienen;
· Ook zijn er voor de uitvoering al vele aspecten voorgeschreven c.q. ingekaderd;
· Ook zijn de risico's en daarmee de beheersmaatregelen zeer beperkt;
· Ook is door de beperkte omvang van de opdracht het niet proportioneel om meer dan de gebruikelijke inspanningen te vragen van de inschrijver;
· Ook is er door de korte uitvoeringsduur geen tot weinig ruimte om nadere EMVI-criteria toe te passen;
· Ook het gevraagde in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar is;
· Ook er grote verschillen in kwaliteit niet te verwachten zijn;
· Ook hiermee de administratieve lasten beperkt worden;
· De opdracht omschrijft de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan gestelde eisen. De bepalingen in de opdracht beschrijven de randvoorwaarden waarbinnen de diverse werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, verwijzend naar de Standaard RAW Bepalingen 2020. In de opdracht worden de eisen met betrekking tot de kwaliteit, planning, fasering, garantie en aanvullende technische eisen ten opzichte van de Standaard 2020 aangegeven. Door de zeer opdrachtomschrijving en aangegeven eisen spelen criteria als kwaliteit, uitvoeringstermijn, overlast, milieukenmerken geen rol meer bij de gunning.

INLICHTINGEN
Er kunnen vragen worden gesteld tot uiterlijk het daarvoor aangegeven moment in TenderNed. Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn, aangevuld met een referentie naar het onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking heeft. 

[bookmark: _Hlk130900507]De vragen dienen uitsluitend digitaal ingediend te worden via de speciaal daarvoor bedoelde module Vraag en Antwoord op TenderNed  www.tenderned.nl. 

De aanbesteder zal de antwoorden ook via deze tool publiceren in TenderNed.  

Naar aanleiding van de gestelde vragen wordt een Nota van Inlichtingen opgesteld welke wordt gepubliceerd op het aanbestedingsplatform.

Op andere wijze of tijdstip worden geen inlichtingen gegeven. De aanbesteder kan ertoe besluiten om een extra nota van inlichtingen inschrijvingsfase te publiceren. In voorkomend geval informeert zij alle inschrijvers daar gelijktijdig over onder vermelding van de (eventuele) mogelijkheid tot en de termijn voor het stellen van nadere vragen.

INDIENING
[bookmark: _Hlk37153415]De inschrijving moet uiterlijk op ##dag xx-maand 20## woensdag 27 augustus 2025 om 12:00 uur in de daarvoor bestemde digitale kluis te zijn gedeponeerd. (zie TenderNed voor de actuele datum)

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om te zorgen dat de inschrijving tijdig en compleet geüpload is via www.tenderned.nl. Hiervoor adviseren wij u de inschrijving één dag voor het verlopen van de termijn geüpload te hebben en deze te hebben vrijgegeven. 
 
Niet tijdig ingediende inschrijvingen kunnen buiten beschouwing worden gelaten. In geval van storing van TenderNed, kan inschrijver zich hier alleen op beroepen indien de ondernemer de storing direct na constatering per e-mail meldt bij de aanbesteder.

De aanbesteder kan de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen verlengen wanneer zich een storing van het elektronische systeem voordoet.

In te dienen documenten:
· Inschrijfbiljet conform ARW 2016;
· Eigen Verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument).

OPDRACHTVERSTREKKING
De aanbesteder is niet verplicht de opdracht te verlenen. Aan een dergelijk besluit alsmede aan een verzoek tot aanvulling van de inschrijving of aan andere mededelingen of gedragingen van de aanbesteder voorafgaand aan het opdrachtverstrekking of aan het besluit om de opdracht niet te verlenen, kunnen door de inschrijver geen aanspraken op de opdracht of op vergoeding van inschrijvingskosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade jegens de aanbesteder worden ontleend. De inschrijver heeft geen aanspraak jegens de aanbesteder op vergoeding van hun kosten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure.
De aanbesteder behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbestedings-procedure stop te zetten zonder opgaaf van reden.

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN:
Op het werk is van toepassing: 
· De Standaard RAW Bepalingen 2020 en UAV 2012 (2025) met in achtneming van de wijzigingen c.q. aanvullingen uit de uitnodiging (incl. bijlagen);
· “Algemene Bepalingen Kleine Werken”, Algemene bepalingen voor het uitvoeren van kleine civiel- en groentechnische werken te Almere”, versie 2, januari 2023;
· Handboek bomen 2022;
· Aanvullingen en/of afwijkingen op de “Algemene Bepalingen Kleine Werken”:
In afwijking op lid 01.07 hoeft er geen zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie verstrekt te worden.

TIJDSBEPALING
· Het werk moet uiterlijk 01 maart 2026 gereed zijn;
· De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigen;
· De korting bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 is van toepassing op alle genoemde data en termijnen in de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf. Het bedrag van de korting bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt per dag:
- vijfhonderd euro (€ 500,--).

· In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de hierboven genoemde datum en de hierboven genoemde termijn NIET met elkaar in verband staan;
· De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van  de U.A.V. 2012, bedraagt 3 groeiseizoenen.

OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT:
· Zoeken Kabels en leidingen;
· Werkzaamheden conform de tekeningen GR 4 Verhoogde busbaan groen (blad 1 tot en met 3), Talud busstation beplanting en Plantlijst verhoogde busbaan Poort-definitief d.d. 18-03-2025;
· Inrichten werkterrein;
· Het treffen van eventueel benodigde voorzieningen met betrekking tot bereikbaarheid en voorkomen/beperken van beschadigingen;
· Het terrein herstellen wanneer dit is beschadigd door uitvoerings-werkzaamheden;
· Verwijderen en rooien van aanwezige plantsoen bestaand uit heesters, hagen en bosplantsoen (hoogte tot ca. 2.00 m). Tot 0,5 m onder het maaiveld (daar waar bomen aanwezig zijn handmatig ontgraven). Materiaal vervalt aan de aannemer;
· Ten behoeve van aanplanten klimplanten aan de teen van het talud 0,50 m breed frezen, 0,30 m diep;
· Ontgraven plantvakken tot 0,50 m onder het maaiveld. Grond afvoeren naar gronddepot Poort;
· Leveren en aanbrengen RAG-teelaarde voor de ontgraven vakken, 0.50 m dik. Niet mengen met de onderlaag. De terrassen nabij het busplein zijn al voorzien van 0,30 m RAG-teelaarde (oppervlak 750 m2, talud 1:2);
· Egaliseren voorgaande aan plantwerkzaamheden;
· Leveren vaste planten, heesters, bomen en klimplanten volgens recapitulatielijst (plantsoenbon);
· Bomen moeten worden goedgekeurd door de directie op de kwekerij;
· Lossen en zo nodig inkuilen te leveren plantsoen;
· Inplanten vaste planten, conform plantsoenlijst;
· Inplanten heesters, conform plantsoenlijst;
· Inplanten klimplanten, conform plantsoenlijst;
· Klimplanten bevestigen aan de wand (gewapende grond) en talud met bevestigingsmateriaal dat binnen 10 jaar verteert, in overleg met de directie;
· Inplanten bomen, conform plantsoenlijst;
· Boomplant gaten maken van 2.00x2.00 m diep 0.90 m (t.o.v. toekomstig maaiveld). Overtollige grond verspreiden over het omliggende terrein;
· Bij elke boom 2 kastanje palen, lang 2,40 m per boom met jute boomband, breed 5 cm, 52 g/m leveren en aanbrengen;
· Bij elke boom een gietrand aanbrengen;
· Nazorg bomen door middel van watergeven, 8 giften per jaar, 2 jaar lang;
· Onkruidbestrijding ingeplant plantsoenvakken. A-niveau volgens beeldschaallat KOR voor 1 jaar na oplevering;
· Inboet/plantgarantie aangeplant plantmateriaal, december 2026 conform een in overleg met de directie opgestelde inboetlijst.

MATERIALEN
· Al het benodigde materiaal dient nieuw te zijn en te worden geleverd, tenzij anders vermeld, dit wordt geacht in de prijs te zijn inbegrepen.

BEREIKBAARHEID WERKTERREIN
· Het werkterrein is bereikbaar via openbare wegen grenzend aan het werkterrein.

WERKTERREIN
· Na gebruik en uiterlijk bij de oplevering dient het werkterrein in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd;
· Tijdens en na gebruik moet het werkterrein vrij zijn van reclameborden.

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DEZE WERKOMSCHRIJVING:
· Tekeningen:
· Bestek: GON-2-021-023-T01 Detailboek, pagina 3;
· 4024019G01-01, Verhoogde busbaan groen, Nieuwe situatie, blad 1;
· 4024019G01-02, Verhoogde busbaan groen, Nieuwe situatie, blad 2;
· 4024019G01-03, Verhoogde busbaan groen, Nieuwe situatie, blad 3;
· DO-300, Talud busstation beplantingsplan;
· V&G-plan ontwerpfase;
· Bodemkwaliteitskaart;
· Handboek bomen 2022;
· 201216-Almere poort busstation-beplantingsplan-LAP 2;
· Plantsoenlijst verhoogde busbaan Poort-definitief (xlsx- en pdf-bestand);
· Algemene bepalingen voor het uitvoeren van kleine civiel- en groentechnische werken (ABKW) te Almere, versie 2, januari 2023;
· Polis CAR-verzekering en voorwaarden;
· Inschrijvingsbiljet conform ARW 2016.

Hoogachtend,

De werkvoorbereider van Projectmanagement en Contractvoorbereiding
van Stadsruimte




P. van Dorp
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