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WK.061.LW.02 - Werkprocedure Domplein Castellummarkering



De opdrachtnemer zal in april een controle uitvoeren op de 1130 bouten waarmee de corten stalen platen in de straat zijn geborgd. Met name de locaties waar zwaarder verkeer over de platen rijdt lopen bouten los. Bouten die losgelopen zijn of waarvan de kop slecht geworden is vervangen door nieuwe exemplaren.
Medio Oktober zal er opnieuw een controle plaats moeten vinden.
Bouten die losgelopen zijn of waarvan de kop slecht geworden is vervangen door nieuwe exemplaren. Gemeente Utrecht wil de mogelijkheid behouden om dit 2e moment evt. naar voren of naar achteren te schuiven. 
Werkzaamheden vastleggen in een kort verslag per e-mail met foto's. Deze e-mail richten aan de contactpersoon bij de Gemeente Utrecht.
Fixed materiaalprijs afgeven, rekening houdend met voorraad van 100 bouten.
Prijsindicatie afgeven voor de uitvoering van de werkzaamheden en opgeven wat de additionele kosten zijn als er meer tijd nodig is voor dit werk dan vooraf ingeschat

Schoonmaak, momenteel n.v.t
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