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De Universiteit van Utrecht is voornemens een botanische- en onderzoekkas met werkruimte te gaan realiseren op de locatie Utrecht. De Universiteit door middel van marktconsulatie informatie inwinnen bij marktpartijen om meer inzicht te krijgen over de mogelijkheden van de bouw en de ervaringen van een botanische kas.

Beeldvorming te realiseren kas:
· Oppervlakte ca 5.000 m², totaal;
· 4 klimaatzones in het deel van de botanische collectie;
· Gewenste goothoogte ca 15 m. en nokhoogte ca. 17 m;
· Tropisch klimaat met temperaturen tot 30°C en een RV van 90%;
· PKM 2 niveau in het onderzoeksdeel van de kas;
· Kasdek met veel natuurlijk daglicht, waarbij de lichtdoorlaat in het blauwe gebied van cruciaal belang is om bepaalde planten in bloei te krijgen;
· Geïsoleerd dek; 
· Geïsoleerde gevels;
· Dak- en gevelluchtramen;
· Geschikt voor publiek;
· Duurzaamheid en schoonhouden en onderhoud; 
· Veiligheid bij aanleg en onderhoud.

	1.
	Opening

	Q
	In de uitnodiging vindt u meer informatie over het te realiseren kassencomplex. Zou een project als deze voor u (als kassenbouwer) interessant zijn?
· Zo ja, waarom? Wat kunnen wij doen om deze opdracht nog interessanter te maken?
· Zo nee, waar ligt dit aan? Wat kunnen wij doen om deze opdracht interessanter te maken?

	A
	


	2.
	Uitvoering en techniek

	Q
	Welke technische innovaties ziet u momenteel in de markt voor botanische kassen?

	A
	


	Q
	Welke ruimtelijke, klimatologische en functionele eisen zijn volgens u essentieel voor een moderne botanische kas in een academische context?

	A
	


	Q
	Heeft u vergelijkbare projecten uitgevoerd? Zo ja, welke lessen heeft u daaruit geleerd die relevant zijn voor deze opgave?

	A
	


	Q
	Dakconstructie: Is een standaard 4 m. “Venlo” kap met dubbelwandig EFTE folie (F-clean), door u realiseerbaar?

	A
	


	Q
	Dakconstructie: Tot welke hoogte is deze kas op een veilige, duurzame en betaalbare manier uit te voeren? Kunt u een kas op tot de beschreven hoogte (17m) realiseren?

	A
	


	Q
	Dakconstructie: Heeft u een gelijkwaardig alternatief voor een dakconstructie die voldoet aan te lichttransmissie en isolatie-eis en kan u met argumenten aangeven wat uw voorkeur is?

	A
	


	Q
	Welke typen dek (glas, diffuus glas, veiligheidsglas, kunststof, folie, ETFE, etc.) zijn volgens u het meest geschikt voor dit project, rekening houdend met botanisch gebruik, onderzoek en uitstraling?

	A
	


	Q
	Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende dektypen met betrekking tot lichtdoorlatendheid (PAR-licht, UV-licht), diffuusheid en lichtveroudering over tijd?

	A
	


	3.
	Aanbestedingsprocedure

	Q
	Bent u bekend met Europese aanbesteden?
· Zo ja, wat zijn uw ervaringen?
· Zo nee, bent u bereid om ook bij een Europese aanbesteding in te schrijven?

	A
	


	Q
	Gezien de waarde van de opdracht moet het werk Europees aanbesteed worden. Welke aanbestedingsprocedure is volgens u (perspectief aannemer) het meest geschikt om dit werk aan te besteden? Denk hierbij aan:
· Openbare procedure (zonder selectiefase);
· Niet-openbare procedure (met selectiefase);
· Mededingingsprocedure met onderhandeling (met selectiefase, daarna dialoog, daarna onderhandeling, daarna indienen definitieve inschrijving);
Concurrentiegerichte dialoog (met selectiefase, daarna dialoog, daarna indienen definitieve inschrijving).

	A
	



	Q
	Zijn er aanbestedingsprocedures die u doen besluiten om niet deel te nemen aan de aanbesteding? Zo ja, graag toelichten.

	A
	


	Q
	Indien u de mededingingsprocedure of concurrentiegerichte dialoog het meest geschikt acht, welke onderwerpen zou u dan graag willen bespreken tijdens de dialoogsessie(s)?

	A
	


	4.
	Perceelindeling

	Q
	Graag horen wij wat uw visie is op het gebied van perceelindeling. Wat is volgens u de meest geschikte perceelindeling? Denk hierbij aan:
· 1 perceelindeling (sloop, fundering glas en constructie, installaties, utiliteitsbouw in de kas en inrichting wordt onder de verantwoordelijkheid van een kassenbouwer uitgevoerd)
· Meerdere perceelindelingen, bijvoorbeeld een los perceel voor fundering glas en constructie, een los perceel voor installaties en een los perceel voor sloop, los perceel utiliteitsbouw in de kas, een los perceel inrichting. Ook andere combinaties zijn mogelijk (bijv. verdere splitsing van percelen of meer clustering van percelen). 

	A
	


	Q
	Wat zijn volgens u (perspectief kassenbouwer) de kansen en risico’s bij het splitsen/clusteren van het werk in meerdere percelen?

	A
	


	Q
	Zijn er perceelindelingen die u doen besluiten om niet deel te nemen aan de aanbesteding? Zo ja, graag toelichten.

	A
	


	5.
	Contractvorm en contractvoorwaarden

	Q
	Bent u bekend met de UAV 2012 versie 2025? Zo ja, vindt u deze voorwaarden geschikt als basis voor de te sluiten overeenkomst?

	A
	


	Q
	Zijn er contractvormen die u doen besluiten om niet deel te nemen aan de aanbesteding? Zo ja, graag toelichten.

	A
	


	6.
	Slot

	Q
	Waar zit volgens u de complexiteit van de opdracht en welke risico’s ziet u bij dit werk graag door ons gemitigeerd worden? Graag toelichten.

	A
	


	Q
	Zijn er nog specifieke aspecten die u heeft gemist in de marktconsultatie? Zo ja, welke aspecten. Graag toelichten.

	A
	


	Q
	Staat u open om deel te nemen aan een (1 op 1) toelichtingsgesprek? Zo ja, graag contactpersoon benoemen (e-mailadres en telefoonnummer) NB: het initiatief en de keuze ten aanzien van de uit te nodigen partijen ligt bij de Universiteit Utrecht.

	A
	




Wij zien uw antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk 26 augustus tegemoet via TenderNed.

Bedrijfsnaam     	………………………………
Plaats		………………………………
Datum		………………………………
Naam		………………………………
Handtekening	………………………………
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