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	Directe kosten*
	

	43D-100 Slaakbrug
	 
	

	voegovergangen
	Vervangen voegovergangen t.p.v. STP01 en STP04
	€

	consoles voegovergangen
	Lokaal aanpassen stalen bovenbouw t.b.v. nieuwe voegovergangen: Aanpassen consoles aan laatste dwarsdragers
	€

	opleggingen
	Vervangen opleggingen alle steunpunten STP01 t/m STP04
	€

	krachtsintroductiepunten
	Lokaal aanpassen stalen bovenbouw t.b.v. nieuwe opleggingen: verzwaren lassen krachtsintroductiepunten (dwarsschot/oplegverstijvers) 
	€

	betonnen opstorten
	Lokaal aanpassen betonnen onderbouw t.b.v. nieuwe opleggingen: vervangen betonnen opstort
	€

	verharding brug
	Vervangen asfalt op brug 
	€

	verharding aardenbaan
	Vervangen asfalt op aardenbaan tot 20 meter vanaf de voegovergangen
	€

	markering
	Aanbrengen nieuwe markering op vervangen asfalt
	€

	geleiderails
	Vervangen voertuigkering
	€

	betonreparatie steunpunten
	Uitvoeren betonreparaties aan bovenzijde pijlers en landhoofden 
	€

	hydrofoberen steunpunten
	Reinigen en hydrofoberen bovenzijde pijlers en landhoofden 
	€

	betonreparatie betondek
	Uitvoeren betonreparaties bovenzijde rijdek na verwijderen asfaltverharding
	€

	Kolken
	Opnieuw stellen kolken nabij landhoofden
	€

	slijtlaag schampkant
	Vervangen slijtlaag van de betonnen schampkant
	€

	trekputdeksels
	Herstellen afdichtingen en conserveren trekputdeksels
	€

	taludbekleding
	Reinigen taludbekleding inlc. Verwijderen begroeiing
	€

	bermen
	Herprofileren bermen binnen de scopegrenzen
	€

	begroeiing
	Verwijderen begroeiing zoals bomen en struiken inclusief wortels
	€

	43D-101 Brug Nieuw-Vossemeer
	 
	

	voegovergangen
	Vervangen voegovergangen t.p.v. STP01, SPT07, STP10, STP16
	€

	consoles voegovergangen
	Aanpassingen stalen bovenbouw t.b.v. nieuwe voegovergangen: aanpassen consoles
	€

	verharding brug
	Vervangen asfalt op brug 
	€

	verharding aardenbaan
	Vervangen asfalt op aardenbaan tot 10 meter vanaf de voegovergangen
	€

	markering
	Aanbrengen nieuwe markering op vervangen asfalt
	€

	betonreparatie steunpunten
	Uitvoeren betonreparaties aan bovenzijde landhoofden 
	€

	hydrofoberen steunpunten
	Reinigen en hydrofoberen bovenzijde landhoofden 
	€

	betonreparatie betondek
	Uitvoeren betonreparaties bovenzijde rijdek na verwijderen asfaltverharding
	€

	HWA
	Vervangen HWA doorvoerbuizen door rijdek, incl. betonherstel rondom doorvoer
	€

	kolken
	Opnieuw stellen kolken aarden baan binnen scopegrenzen
	€

	slijtlaag schampkant
	Slijtlaag hertstellen van de verticale delen van de betonnen schampkant
	€

	trekputdeksels
	Herstellen afdichtingen en conserveren trekputdeksels
	€

	taludbekleding
	Reinigen taludbekleding incl. verwijderen begroeiing
	€

	bermen
	Herprofileren bermen binnen de scopegrenzen
	€

	begroeiing
	Verwijderen begroeiing zoals bomen en struiken inclusief wortels uit taluds
	€

	49D-001-03 Kreekrakbrug (N289)
	 
	

	voegovergangen
	Onderhouden voegovergangen t.p.v. STP01, vervangen alle vervangbare onderdelen en herstellen conservering
	€

	voegovergangen
	Vervangen voegovergang t.p.v. STP04
	€

	verharding brug
	Vervangen asfalt op brug 
	€

	verharding aardenbaan
	Vervangen asfalt op aardenbaan tot 10 meter vanaf de voegovergang
	€

	verharding aardenbaan
	Vervangen asfalt op aardebaan tussen de bruggen over de Schelderijnverbinding en het Spuikanaal, incl op hoogte brengen
	€

	markering
	Aanbrengen nieuwe markering op vervangen asfalt
	€

	geleiderails
	Vervangen geleiderails
	€

	leuningen
	Vervangen leuning over gehele lengte van de brug
	€

	brugranden
	Vervangen brugranden over gehele lengte van de brug
	€

	TOFD
	Inspecteren (TOFD) op dekplaatschades (na verwijderen asfalt en reinigen rijdek)
	€

	dekplaatreparaties
	Herstellen dekplaatschade (stelpost)
	€

	HWA
	Vervangen HWA doorvoerbuizen door rijdek en aanbrengen 24 extra HWA doorvoeren (incl. herstellen conservering rondom doorvoer)
	€

	Kolken
	Opnieuw stellen kolken nabij landhoofden
	€

	bermen 
	Herprofileren bermen binnen de scopegrenzen
	€

	begroeiing
	Verwijderen begroeiing zoals bomen en struiken inclusief wortels uit taluds
	€

	taludbekleding
	Herstelen taludbekleding / ophalen
	€

	Taludbekleding
	Reinigen taludbekleding incl. verwijderen begroeiing
	€

	Betonreparatie landhoofden
	Uitvoeren betonreparaties aan bovenzijde landhoofden 
	€

	Hydrofoberen landhoofden
	Reinigen en hydrofoberen bovenzijde landhoofden 
	€

	49D-103 Schelderijnbrug Bath
	 
	

	voegovergangen
	Vervangen voegovergangen t.p.v. STP01, STP02, STP05 en STP06
	€

	opleggingen
	Vervangen opleggingen alle steunpunten STP01 t/m STP06
	€

	krachtsintroductiepunten
	Lokaal aanpassen stalen bovenbouw t.b.v. nieuwe opleggingen: Verzwaren lassen krachtsintroductiepunten (dwarsschot/oplegverstijvers) 
	€

	betonnen opstort
	Lokaal aanpassen betonnen onderbouw t.b.v. nieuwe opleggingen: vervangen betonnen opstort
	€

	verharding brug
	Vervangen deklaag op brug tot 10 meter aansluitend op iedere voegovergang
	€

	verharding aardenbaan
	Vervangen asfalt op aardenbaan 25 meter vanaf de voegovergangen
	€

	markering
	Aanbrengen nieuwe markering op gehele brug (nieuw- en oud asfalt) incl. brug Spuikanaal
	€

	betonreparatie steunpunten
	Uitvoeren betonreparaties aan bovenzijde pijlers en landhoofden 
	€

	hydrofoberen steunpunten
	Reinigen en hydrofoberen bovenzijde pijlers en landhoofden 
	€

	begroeiing
	Verwijderen begroeiing zoals bomen en struiken inclusief wortels uit taluds
	€

	taludbekleding
	Herstellen taludbekleding / ophalen
	€

	Taludbekleding
	Reinigen taludbekleding incl. verwijderen begroeiing
	€

	Subtotaal A (directe bouwkosten):
	€

	Indirecte kosten* (geen verdere uitsplitsing)
	

	Eenmalige kosten
	€

	Algemene bouwplaatskosten
	€

	Uitvoeringskosten
	€

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
	€

	Algemene kosten
	€

	Winst
	€

	Risico
	€

	Subtotaal C (indirecte kosten):
	€

	Stelpost 1 Onvoorziene extra beton werkzaamheden 
	€ 100.000

	Stelpost 2 Rijdek reparatie (dekplaat en troggen)
	€ 250.000

	Inschrijvingssom (Subtotaal A+C+Stelposten):
	€


* Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2018) uitgegeven door CROW. Bij de indirecte kosten dienen - in afwijking van de SSK -  algemene bouwplaatskosten en Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen. 
Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting dan moet deze volledig in de post winst worden opgenomen.



RWS INFORMATIE 		Pagina 1 van 2
		
image1.wmf

