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Vul het volgende formulier in voor het indienen van referenties. 
Per referentieopdracht dient een formulier ingevuld te vullen.

	Naam Inschrijver
	

	Gegevens
referentieopdracht
	Naam organisatie voor wie de referentieopdracht is uitgevoerd
	

	
	Contactpersoon
	

	
	Telefoonnummer
	

	
	Naam van de referentieopdracht
	

	Financiële omvang van de referentieopdracht
	Daadwerkelijk behaalde omzet
	

	Looptijd van de referentieopdracht
	Datum aanvang referentieopdracht
	

	
	Datum afronding referentieopdracht
	

	Kerncompetentie
	Deze referentie ziet op de volgende kerncompetenties
Kerncompetentie 1: 
Verzorgen van bulkleveringen met een omvang van minimaal 150 ton dooimiddel per levering.
Kerncompetentie 2: 
Leveren van dooimiddel in zakken op pallet met een omvang van minimaal 5.000 kg. per levering.
	

	Werkzaamheden referentieopdracht
	Korte beschrijving referentieopdracht waaruit blijkt dat Inschrijver ervaring heeft met de kerncompetentie(s) waarop de referentieopdracht betrekking heeft. 
	

	Indien gebruik wordt gemaakt van referenties van een derde (zie § 5.10)
	NAW gegevens van de Derde
	



Indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet (geheel) afgeronde referentieopdracht mogen alleen de daadwerkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet worden volstaan met een prognose van de resultaten.
De Gemeente behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de Inschrijver contact op te nemen met de opgegeven referent ter verificatie van de gegevens.
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Bijlage 2	Verklaring gezamenlijke & hoofdelijke aansprakelijkheid

[bookmark: _Hlk104544931]Deze verklaring invullen indien ingeschreven wordt in Combinatie (§ 5.9). 

Door alle leden van de Combinatie te ondertekenen

[bookmark: _Hlt516660912]Hierbij verklaren ondergetekenden akkoord te gaan met de aanvaarding van de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uitvoering van een (eventueel) te gunnen Opdracht/Overeenkomst voor Levering dooimiddelen met de Gemeente, inclusief eventuele opties.

Rechtsgeldige ondertekening namens de Combinanten: 

Combinant 1

	Bedrijfsnaam:
	

	Naam:
	

	Functie:
	

	Rechtsgeldige handtekening:
	

	Datum:
	



Combinant 2

	Bedrijfsnaam:
	

	Naam:
	

	Functie:
	

	Rechtsgeldige handtekening:
	

	Datum:
	



Combinant 3

	Bedrijfsnaam:
	

	Naam:
	

	Functie:
	

	Rechtsgeldige handtekening:
	

	Datum:
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Bijlage 3	Programma van eisen 
In deze Bijlage is het Programma van eisen opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de eisen accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij te voegen bij de Inschrijving.

	[bookmark: _Hlk106348333]Nummer
	Algemene eisen

	A-1. 
	Contractant is gehouden om zich bij de uitvoering van de Opdracht te houden aan alle geldende regelgeving. Alle eventuele schade die volgt uit het niet naleven van wetgeving zal door de Contractant worden vergoed aan de Gemeente. 
Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van werknemers die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland te werken en de Gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt beboet, zal Contractant de boete welke de Gemeente wordt opgelegd vergoeden aan de Gemeente. 

	A-2. 
	In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Contractant zich bij de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is. Contractant vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden die zij op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies hebben ingesteld.

	A-3. 
	Inschrijver verklaart het volgende:

Hierbij verklaar ik naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt.

Ik verklaar in het bijzonder dat:
a) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen (rechts)personen zijn met een Russische nationaliteit en deze (rechts) personen  (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet gevestigd zijn in Rusland;
b) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen rechtspersonen zijn (gevestigd in Rusland of een ander land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals hierboven onder a) genoemd; 
c) noch ik noch de Onderneming die ik vertegenwoordig een (rechts)persoon (gevestigd in Rusland of een ander land) is die handelt in belang van of op aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);
d) er geen onderaannemers, leveranciers of Ondernemingen deelnemen wier capaciteit wordt ingeroepen door de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig én die een aandeel hebben van meer dan 10% van de contractwaarde waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet.

	A-4. 
	De Gemeente wil bij deze Opdracht gebruik kunnen maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob). De Wet Bibob beoogt te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert.

De Gemeente behoudt zich daarom zowel gedurende de aanbesteding als tijdens de looptijd van de Overeenkomst het recht voor om gegadigde te screenen. Bij de screening maakt de Gemeente gebruik van de (wettelijke) middelen die hem ter beschikking staan. Deze middelen bestaan in ieder geval uit:

· het door gegadigde laten indienen van een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA);
· het door gegadigde laten invullen van een Bibob-vragenformulier;
· het doen van eigen onderzoek in open bronnen (op grond van de wet Bibob);
· het doen van eigen onderzoek in gesloten bronnen op grond van de Wet Bibob;
· het vragen van een Bibob-advies aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB).
 
Gegadigden zijn gehouden hun medewerking aan een screening te verlenen. Indien een gegadigde geen of onvoldoende medewerking verleent aan een screening, is de Gemeente gerechtigd de gegadigde uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding, dan wel tot wijziging, opschorting of beëindiging van de Overeenkomst voor zover de screening plaatsvindt gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

De Gemeente stelt gegadigde op de hoogte indien een Bibob-advies aan het LBB wordt gevraagd. Het advies van het LBB geeft de Gemeente ondersteuning bij zijn eigen inhoudelijke afweging om:

· een overheidsopdracht wel of niet aan gegadigde te gunnen;
· een overeenkomst inzake een overheidsopdracht te ontbinden; of
· wel of niet toestemming te verlenen tot inschakeling van een (beoogde) Opdrachtnemer.
 
Het bovenstaande is eveneens van toepassing op Inschrijvers, de combinanten in een Combinatie, opdrachtnemers en (beoogde) onderopdrachtnemers.



	[bookmark: _Hlk193112920]Nummer
	Uitvoeringseisen

	U-1. 
	Het door de inschrijver aangeboden steenzout en Ureum dient geschikt te zijn voor het doel en de werkzaamheden waarvoor het wordt aangeschaft en dient te voldoen aan alle geldende Europese en/of Nederlandse voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten. Daarnaast dient het te voldoen aan alle op de inschrijfdatum bekende toekomstige voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten.

	U-2. 
	Het door u te leveren steenzout is geschikt voor zowel droog- als natstrooien. Opdrachtgever maakt gebruik van de natzout menginstallatie Saltmix 3/6, type ZOT 12/24/2, 1/5. Het te leveren strooizout dient door deze installatie (of een gelijkwaardige) verwerkt te kunnen worden.

	U-3. 
	Het door ondernemer te leveren steenzout voldoet aan de samenstellingseisen genoemd in de standaard RAW-bepalingen 50.46.01 en de NEN-EN 16811  en/of NEN 161811 - 2 (meest recente versie).

	U-4. 
	Door de opdrachtnemer te leveren dooimiddelen moeten minimaal voldoen aan de samenstellingseisen zoals opgenomen in NTA 8900 (Wegenzout – Producteisen).
De testen om te beoordelen of wordt voldaan aan voornoemde eisen, moeten volgens de in tabel 6 van de NTA 8900 voorgeschreven norm/testmethode uitgevoerd worden.

	U-5. 
	Het zout dient zodanig te zijn samengesteld dat strooiverliezen als gevolg van verstuiven en verstrooien worden voorkomen

	U-6. 
	Bij bulkleveringen van steenzout dient het zout gestort te worden in het zoutdepot, dat voorzien is van een drempel. Storten van zout voor de drempel van het depot is niet toegestaan. Het depot is toegankelijk voor normale kippers. Opdrachtgever verzorgt zelf de opwerking van het zout in het depot.

	U-7. 
	Opdrachtnemer levert Ureum (NH₂CONH₂) met als toepassing: Gladheidsbestrijding op wegen, fietspaden en kwetsbare infrastructuur (zoals kunstwerken). 

De levering vindt plaats in 25 kg zakken, stevig verpakt in vochtbestendige PE-zakken. Daarnaast bevatten de zakken duidelijke etikettering met productnaam, batchnummer en productiedatum. Palletlevering mogelijk (op Europallets).

Ureum wordt zo veel mogelijk besteld in de zomerperiode, zodat voldoende voorraad in de winter aanwezig is. Levertijd binnen 5 werkdagen na bestelling. Het tijdstip van levering vindt plaats in overleg en is op werkdagen tussen 07.30 en 15.45 uur. Opdrachtnemer meldt minimaal 2 uur van tevoren aan gemeente Zoetermeer het verwachte tijdstip van de levering op het afleveradres.

	U-8. 
	De levering van het steenzout gedurende het winterseizoen vindt plaats op afroep en dient binnen 48 uur na afroep op de afleverlocatie in Zoetermeer te worden geleverd. Het tijdstip van levering vindt plaats in overleg en is op werkdagen tussen 07.30 en 15.45 uur. Opdrachtnemer meldt minimaal 2 uur van tevoren aan gemeente Zoetermeer het verwachte tijdstip van de levering op het afleveradres.

	U-9. 
	De levering van het steenzout gedurende de zomer vindt plaats op afroep en dient binnen 7 dagen na afroep op locatie in Zoetermeer te worden geleverd. Het tijdstip van levering vindt plaats in overleg en is op werkdagen tussen 07.30 en 15.45 uur. Opdrachtnemer meldt minimaal 2 uur van tevoren aan gemeente Zoetermeer het verwachte tijdstip van de levering op het afleveradres.

	U-10. 
	De “winterperiode” is van 1 november t/m 31 maart, de “zomerperiode” is van 1 april t/m 31 oktober.

	U-11. 
	Leveringen van steenzout en Ureum door opdrachtnemer vinden plaats met voertuigen die minimaal voldoen aan Europese emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6).





	Nummer
	Administratie & rapportage eisen

	R-1. 
	Opdrachtnemer levert jaarlijks voor 15 januari een overzicht aan van de hoeveelheden geleverd product per maand, per locatie, inclusief een jaaroverzicht per 31 december van het voorgaande jaar

	R-2. 
	Elke levering gaat gepaard met een aflever- of pakbon, waarop in ieder geval staan vermeld:
-	Datum en kenmerk van de bestelling;
-	Leveringsdatum;
-	Naam van de producent;
-	Naam van de leverancier;
-	Soort en hoeveelheid van de levering.
De bon(nen) worden, na goedkeuring door een daartoe bevoegde van De gemeente Zoetermeer voor akkoord ondertekend. Eén exemplaar wordt door de leverancier retour genomen, het andere exemplaar wordt aan de medewerker van de gemeente overhandigd.

	R-3. 
	Elke levering gaat vergezeld van een weegbon waarop in ieder geval worden vermeld:
-	Het kenteken van het voertuig waarmee geleverd wordt;
-	Het leeggewicht van het voertuig, zoals gewogen voorafgaand aan het beladen;
-	Het totale gewicht van het voertuig na het laden.
In- en uitwegen geschiedt op een geijkte weegbrug waarvoor een kalibratiecertificaat is afgegeven door een certificerende instantie die door een nationale accreditatieinstelling is erkend. Op verzoek van de gemeente Zoetermeer wordt een (kopie van het) certificaat overlegd.

	R-4. 
	Opdrachtgever kan tijdens de looptijd van de overeenkomst onaangekondigd één (1) of meerdere steekproeven uitvoeren om de kwaliteit te controleren. Wanneer het wegenzout niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de Contractant gedurende drie (3) dagen in de gelegenheid gesteld om, op haar kosten, het wegenzout te vervangen. Wanneer Contractant binnen deze termijn geen voldoende gekwalificeerd wegenzout aanbiedt wordt de overeenkomst ontbindend verklaard. De ontbinding laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder – doch niet uitsluitend – de vordering van de Opdrachtgever tot nakoming en het recht op schadevergoeding

	R-5. 
	Contractant zal na opdrachtverlening een startoverleg voeren met de Gemeente betreffende implementatie van het project. Opdrachtnemer maakt hiervan het verslag.





Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovenstaande eisen.

	[bookmark: _Hlk106020147]Inschrijver:

	

	Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
	

	Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
	

	Rechtsgeldige ondertekening:
	

	Datum:

	




Annex: RAW Bepalingen 

50.46.01 Wegenzout, dooimiddel vast

01 Het gehalte NaCl, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 016-2005, dient ten minste 96,0 massaprocenten te bedragen.

02 Het gehalte H2O, bepaald overeenkomstig ISO 2483, mag maximaal 3,5 massaprocenten bedragen.

03 Het gehalte onoplosbare delen, bepaald overeenkomstig ISO 2479, mag maximaal 2,0 massaprocent bedragen. 

04 Het gehalte in water oplosbare zouten, anders dan NaCL, zijnde de restwaarde na aftrekken van de som van de volgens lid 01, 02 en 03 bepaalde massaprocenten, mag maximaal 2,0 massaprocent bedragen. 

05 Wegenzout mag maximaal 3,0 mg/kg Arseen, 0,9 mg/kg Barium, 0,1 mg/kg Cadmium, 0,4 mg/kg Chroom, 0,8 mg/kg Kobalt, 2,0 mg/kg Koper, 0,1 mg/kg Kwik, 3,0 mg/kg Lood, 64 mg/kg Molybdeen, 1,8 mg/kg Nikkel en of 1,5 mg/kg Zink, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-2007 opgelost in water pH4, bevatten.

06 Wegenzout mag maximaal 0,1 mg/kg Kwik, bepaald overeenkomstig Euro Chlor Analytical 7 opgelost in water pH4, bevatten. 

07 Aan wegenzout dient antiklontermiddel toegevoegd te zijn als Na4Fe(CN) 6 en/of K4Fe(CN) 6, met een concentratie van 40-100 mg/kg, uitgedrukt als Fe(CN) 6 , of een gelijkwaardig cyanide-vrij antiklontermiddel. 

08 De zeeffractie van wegenzout kleiner dan 0,16 mm mag ten hoogste 8 massaprocenten bedragen. De zeeffractie groter dan of gelijk aan 5 mm mag ten hoogste 2 massaprocenten bedragen. Langwerpige bestanddelen die door de zeef van 5 mm vallen, mogen niet groter zijn dan 8 mm. Een en ander te bepalen door een zeefanalyse overeenkomstig NEN-EN 933-1 met gebruikmaking van zeven overeenkomstig NEN-2560.

Eisen aan wegenzout
Voor de inkoop van wegenzout zijn algemene eisen opgesteld ten aanzien van de samenstelling van de droge en de natte component. Deze eisen zijn opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen (artikelen 50.46.01 en 50.46.02). Van belang is te weten dat de producteisen wegenzout nu staan in [ link ] ).
Eisen aan droge component (wegenzout dooimiddel vast)
· Wegenzout moet voldoen aan [ link ] , met inachtneming van het bepaalde in NTA-8900. (Nederlandse Technische Afspraak (NEN)).
Eisen aan natte component
· Natte component moet bestaan uit een oplossing in water van 20 tot 23% (m/m) NaCl, 18% (m/m) MgCl, 33% (m/m) CaCl2, of 16% (m/m) CaCl2.
· Het gehalte aan Arseen, Cadmium, Chroom, Kobalt, Koper, Kwik, Lood, Molybdeen, Nikkel en Zink, gerekend in percentage vaste stof, moet voldoen aan het bepaalde in NTA-8900. (Nederlandse Technische Afspraak (NEN)).
· Dooimiddel vloeibaar mag maximaal 400 mg/kg Barium, gerekend in percentage vaste stof, bepaald overeenkomstig EuSalt/AS 015-2015 opgelost in water pH 4, bevatten.

