Bijlage 11
Protocol bepaling gemiddelde vervuilingsgraad + prijs GFT+E Cyclus NV
1.  Achtergrond 
Aanbestedende dienst besteedt de verwerking van haar GFT+E aan. Daarbij is een relatie gelegd tussen de vervuilingsgraad en het verwerkingstarief.
Deze relatie is als volgt: 
boven 5% vervuiling volgt afkeur; 
• Bij gemiddeld 5% (of meer) vervuiling is het tarief het inschrijftarief waarmee ingeschreven plus € 2,-; 
• Bij gemiddeld 4% vervuiling is het tarief het inschrijftarief ; 
• Bij gemiddeld 3% vervuiling is het tarief het inschrijftarief minus € 2,-; 
• Bij gemiddeld 2% vervuiling of lager is het tarief het inschrijftarief minus € 4,-; 
• Tussenliggende waarden worden berekend op basis van de gemiddelde vervuilingsgraad zoals die is bepaald op basis van één cijfer achter de komma. 

Gemiddelden worden afgerond op 1 cijfer achter de komma en het tarief wordt naar evenredigheid op basis van de genoemde staffelwaarden bepaald. Het gemiddelde wordt dus toegepast op het gehele contract en geldt voor alle gemeenten.  Een nadere uitwerking van aantal sorteeranalyses, de manier waarop ze worden uitgevoerd, de uitwerking van de resultaten en kosten daarvan is gemaakt in onderhavig protocol 'bepaling gemiddelde vervuilingsgraad'. 
Deze sorteeranalyses hebben een geheel ander doel dan de acceptatie- en afkeurprocedure en staan daar verder los van. Deze sorteeranalyses worden uitsluitend uitgevoerd met het oog op de bepaling van de gemiddelde vervuilingsgraad zoals hierboven bedoeld. 
Dit protocol sortering GFT Cyclus NV wordt na 1 jaar en vervolgens jaarlijks geëvalueerd en kan met wederzijdse instemming worden aangepast. Als de aanbestedende dienst constateert dat deze werkwijze op basis van sorteeranalyses in de praktijk op te veel administratieve problemen stuit kan zij eenzijdig besluiten hiermee te stoppen. In dat geval geldt uitsluitend het inschrijftarief zonder toe- of afslag maar blijft uiteraard het maximale vervuilingspercentage voor afkeur van 5% ongewijzigd. 
2 Betaling en frequentie sorteeranalyses en herkomst van het GFT 
We gaan ervan uit dat een sorteeranalyse ongeveer € 1000,- kost en we gaan uit van 18 sorteeranalyses per jaar, kosten circa € 18.000,- per jaar (excl. BTW). Aanbestedende dienst en winnende inschrijver betalen elk de helft van de kosten van de sorteeranalyses en verlenen samen opdracht voor de sorteeranalyses. In de onderstaande tabel 1 zijn de Cyclus gemeenten opgenomen. Van elke gemeente worden per jaar 2 monsters genomen. 
	Gemeente
	Monsters/jaar

	Alphen aan den Rijn
	5

	Bodegraven Reeuwijk
	3

	Gouda
	3

	Kaag en Braassem
	2

	Krimpen aan den IJssel
	2

	Krimpenerwaard
	4

	Nieuwkoop
	2

	Waddinxveen
	2

	Zuidplas
	3



Het jaar wordt verdeeld in 26 blokjes van 2 weken. De monsternames per gemeente door het inspectiebedrijf worden random verdeeld over de 26 blokjes van 2 weken. Als een betreffende gemeente in die week onverhoopt geen GFT levert dan wordt zoveel mogelijk de eerstvolgende vracht geselecteerd. 
3 Procedurele bepalingen 
1. Het inspectie bedrijf ontvangt het inzamelschema van de aanbestedende dienst. 
2. Het inspectiebedrijf selecteert in de monsternameweek een random vracht van de betreffende gemeente en laat minimaal 1 dag van tevoren aan verwerker en aanbestedende dienst weten welke vracht geselecteerd is. 
3. Cyclus NV stuurt een “reply to all” (ook naar de verwerker) bericht naar het inspectiebedrijf wanneer de geselecteerde vracht daadwerkelijk binnen komt en gestort wordt op de plaats waar de sortering plaats vindt. 
4. De vervoerder dient de vracht lossen in aanwezigheid van de inspecteur van het inspectiebedrijf. Als dit in de praktijk niet werkbaar is kan met wederzijdse instemming hiervan worden afgeweken. In het geval van een dubbele lading (twee containers) zullen beide containers gelost worden. 
5. Het inspectiebedrijf zal zo snel als praktisch mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 werkdag na het lossen van de vracht op de ontvangstlocatie van opdrachtnemer of op de overslaglocatie van opdrachtgever de sorteeranalyse uitvoeren.
6. Onder supervisie van het inspectiebedrijf wordt de vracht met behulp van een shovel gemengd. Het mengproces stopt wanneer de betreffende inspecteur de gemengde vracht als homogeen beschouwt. 
7. Onder toezicht van de inspecteur pakt de machinist een representatief monster van ongeveer 500kg (tussen de 400 en 600kg) GFT uit de gehomogeniseerde vracht. 
8. De exacte hoeveelheid GFT wordt via de gekalibreerde kruiwagen van het inspectiebedrijf gewogen, indien nodig wordt er nog wat GFT toegevoegd of wordt er nog wat GFT afgehaald om binnen de range van 400-600 kg te komen. 
9. Het inspectiebedrijf sorteert het GFT conform het “VA-protocol”. 
10. Het inspectiebedrijf rapporteert de bevindingen aan Aanbestedende dienst en aan de verwerker 
11. Aanvullend op het vorige punt stuurt het inspectiebedrijf een PDF print van de Excelsheet met de berekening van het gemiddelde. Zie hoofdstuk 4 voor toelichting. 
12. Rapportage geschiedt aan het einde van het betreffende blok van twee weken. 

4 Berekening gemiddelde 
Aanbestedende dienst en verwerker ontvangen aan het einde van het betreffende blok van twee weken een rapportage met de resultaten van de sorteeranalyse(s) die in het betreffende blok van vier weken uitgevoerd is. Aanvullend wordt het gemiddelde berekend van de tot op dat moment uitgevoerde sorteeranalyses. 
Na de laatste sorteeranalyse van het jaar wordt het gemiddelde op 1 cijfer achter de komma nauwkeurig berekend op basis waarvan de eindafrekening plaatsvindt zoals toegelicht in hoofdstuk 1 van dit document. 
Per contractjaar wordt de berekening gemaakt van 1 januari tot 31 december en vindt de verrekening plaats. 


