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Bijlage 03a - Toelichting Calculatieformulier
Uitgangspunten calculatieformulier
· Het Calculatieformulier moet worden onderbouwd d.m.v. een detailcalculatie.
· De detailcalculatie mag worden aangeleverd conform calculatieprogramma aannemer.
· In de detailcalculatie moeten de volgende zaken zichtbaar zijn: Calculatienorm, uur norm, st./mtr, materiaalkosten, Materiaalkorting %, Totaaluren, Totaal materiaal.
· Uur normen hanteren conform UNETO-VNI BB "Bestaand object in bedrijf (Uitbreidingen)".
· De correctiefactor voor in gebruik zijnde en organisatorisch onderdeel van Justitiële Inrichtingen (JI) wordt op het totaalblad (bijlage 3: calculatieformulier) weergegeven en bedraagt 10% van de totale uren (punt: 2.2 UNETO-VNI Calculatie Methodiek). De correctiefactor wordt geacht te zijn verwerkt in de detailcalculatie. 
· Bij demontage geldt de helft van de montage norm.
· Indirecte kosten conform bestekartikel 01.02.35-91 mogen niet worden opgenomen (punt: 2.4, 2.5, 2.6.1, 3.0 t/m 3.7, 4.3 en 8.0 van UNETO-VNI Calculatie Methodiek) Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de uurtarieven en het calculatieformulier.
· Benodigde kosten voor gereedschappen en materieel zoals bijvoorbeeld “het invriezen van leidingen” zijn voor rekening van de aannemer met uitzondering van steigers, hoogwerkers, grondverzetmachines.
· Op calculatieformulier komen de totaal uren en materiaalkosten die voortkomen uit detailcalculatie. 
· Als gebruik wordt gemaakt van onder aanneming geldt dezelfde calculatiemethodiek. 
· Toeslag op materiaalkosten en kosten materiaal en werk onderaannemers (zie punt: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 en 1.9 UNETO-VNI Calculatie Methodiek) is niet van toepassing.
· Kosten voor bouwplaats uren & accommodatie (zie punt: 4.1 UNETO-VNI Calculatie Methodiek) zijn niet van toepassing.
· Er mogen geen stelposten worden opgenomen. 
· De door de Aannemer bedongen aannemerskortingen op materiaalprijzen moeten inzichtelijk gemaakt worden en ten voordeel komen van de Opdrachtgever;
· Materialenprijzen met een bruto stukprijs boven de €750,00 moeten worden onderbouwd met een afschrift van de onderliggende offerte van de leverancier of op een of andere wijze inzichtelijk gemaakte nettoprijs.
· De documentnaam van de calculatie dient als volgt te worden beschreven: het “gebouwnummer-discipline-elementnummer-volgnummer-BKW-datum (jjjj-mm-dd)” 
· Voor UNETO-VNI Calculatie Methodiek zie https://www.calculatietijdnormen.nl/Data/DownloadCEPdf en https://www.calculatietijdnormen.nl/Data/DownloadGuide
· Werkzaamheden die niet in het handboek calculeren van UNETO-VNI zijn benoemd, worden in het document “Borging calculatietijdnorm 9999” bijgehouden. Aanvullingen op deze lijst moeten met de opdrachtgever worden besproken en worden na overeenstemming op deze lijst toegevoegd. 


 

Borging Calculatietijd norm 9999 
	Omschrijving 
	Uurnorm (maximaal)

	Openen systeemplafond per strekkende meter
	0,04

	Sluiten systeemplafond per strekkende meter
	0,04

	Openen schroefplafond per strekkende meter
	0,2

	Sluiten schroefplafond per strekkende meter
	0,2

	
	

	Sparing systeemplafond voor armaturen (exclusief aanbrengen armatuur).
	0,0414

	Achterhout voor gebruik kleine installatieonderdelen, zoals rookmelders, vulelementen. 
	0,0352

	
	

	Opbouwen steiger met vloerhoogte > dan 4 mtr < 7 mtr tot 10mtr breed
	0,434

	Opbouw steiger met vloerhoogte > dan 7 mtr < 10 mtr tot 10mtr breed
	0,60

	
	

	Leeg maken leidingnet (CV, water)
	0,5

	Op druk brengen leidingnet (CV, water)
	0,5

	Uitschakelen groep
	0,1

	Inschakelen groep
	0,1

	
	

	Extra medewerker kruipruimte (gelijk aan de tijd dat de monteur bezig is)
	

	
	

	Paniekdrukknop / Overvaldrukknop
	Zie 10.5.4 Uneto-norm

	
	

	Versnit leidingen (koper, staal, PE, PVC, ML)
	5%

	Versnit kabels
	2%

	
	

	Programmeren van een nieuw element (zoals melder, sensor, regelklep
	

	
	

	Correctiefactor op montage bij werken op hoogte > dan 4 mtr < 7 mtr
	15%

	Correctiefactor op montage bij werken op hoogte > dan 7 mtr < 12 mtr
	30%

	Correctiefactor bij werken in kruipruimte (i.v.m. 2personen kruipluikwacht)
	20%
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