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Extra toelichting

1&2. Opstelling van PFT longfunctieanalyse apparatuur met bijbehorende acquisitie werkplek voorzien van bijbehorende software. Sommige opstellingen zijn 

uitgebreid met een bodybox. Middels de software wordt alle opgenomen longfunctie data automatisch op de serveromgeving van het longfunctie systeem 

opgeslagen.

3. Door ICT (Amsterdam UMC) geleverde werkplekken met daarop longfunctie verslaglegging software waarop de verdere analyses en definitieve verslaglegging 

wordt uitgevoerd. Middels de longfunctie software wordt het definitieve verslag automatisch op de serveromgeving van het longfunctie systeem opgeslagen.

4. Opstelling van CPET longfunctieanalyse apparatuur (uit te breiden met diverse ergometers en loopbanden), allen aangesloten op bijbehorende acquisitie 

werkplek voorzien van bijbehorende software. Middels de software wordt alle opgenomen data automatisch op de serveromgeving van het longfunctie systeem 

opgeslagen. Zie ͚Use case 2 Functionaliteit uitvoering CPET͛�van het Programma van Wensen voor details.

5. Binnen het MatLab platform van Amsterdam UMC is Cycleplotter 2.0 ontwikkeld. Deze software wordt gebruikt voor het analyseren en beoordelen van 

inspanningstesten. De hiervoor benodigde data (inspanning en cardiac output) wordt vanuit de serveromgeving van het longfunctiesysteem aangeboden en 

geïmporteerd. Cycleplotter levert als resultaat twee PDF bestanden, zijnde de inspanningsdata en het ergometrieverslag. Dit wordt geïmporteerd in Agfa PACS 

middels EI import functie.

6. Via de Cloverleaf databroker van Amsterdam UMC vindt er datauitwisseling plaats tussen Epic en het longfunctie systeem op basis van HL7. Zie ͚Use case 6 

Communicatie met aanpalende systemen͛�van het Programma van Wensen voor details.

7. Specialisten van Amsterdam UMC kunnen in Epic bij de patiënt, zowel het longfunctieverslag (PDF), het rust en inspanning ECG (PDF), het ergometrieverslag 

(PDF) en de inspanningsdata (PDF) bekijken. Daarnaast zijn ook de meetwaarden als afzonderlijke data inzichtelijk.

8. Opstelling van apparatuur met bijbehorende software voor het uitvoeren van de 6 minuten wandeltest (6MWT) bij patiënten. De opstelling is gekoppeld en 

moet data kunnen uitwisselen met de serveromgeving van het longfunctie systeem. Zie ͚Use case 1 Functionaliteit uitvoering 6MWT͛�van het Programma van eisen 

voor details.
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