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Binnen de Provincie Utrecht is Beheer en Realisatie OV-assets (BRO) verantwoordelijk voor een veilige exploitatie van de tram voor zowel de passagiers, de medeweggebruikers als de medewerkers. 
Momenteel betreft het de lijnen:
· Utrecht Science Park – Nieuwegein Zuid en vice versa;
· Utrecht Science Park – IJsselstein Zuid en vice versa;

[image: Afbeelding met diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving]


Voor het faciliteren van een veilige exploitatie heeft BRO een Telematica netwerk met daarin Core switches, Firewalls en netwerk switches. 
Deze netwerk apparatuur is geplaatst in haltekasten en technische ruimtes. 

De netwerk apparatuur van een aantal locaties zijn technisch en economisch verouderd en moeten komende jaren vervangen worden.
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De technische eisen zijn:
Voor de uitvraag gelden de volgende technische voorwaarden, de te leveren apparatuur moet hieraan voldoen.
· Accesspoorten (verbindingen naar de werk-/apparatuurlocaties): minimaal 1 Gbps via glasvezel of koper kabel en indien nodig softwarematig schakelbaar naar 100Mbit
· Uplinks van access-switches naar distributieswitches: 10 Gbps glas of koper. Indien bestaande access-switches niet gewisseld worden, geldt: uitvoeren met een 1 Gbps uplink tussen access en distributie.
· Uplinks van access-switches naar coreswitches: eveneens 10 Gbps glas of koper. Indien bestaande access-switches niet gewisseld worden, geldt: uitvoeren met een 1 Gbps uplink tussen access en distributie.
· Uplinks van distributieswitches naar coreswitches: 10 Gbps glas of koper.
· Uplinks van coreswitches naar de firewalls: 10 Gbps glas of koper.
Daarnaast geldt:
· Bij de lijst met benodigde apparaten is met zorg en met de wetenschap van vandaag opgesteld, maar kan gedurende de contractperiode wijzigen, de aantallen kunnen met 25% wijzigen.
· De Opdrachtgever mag optionele componenten bestellen met aantallen van 0 tot zoveel als nodig (“onbeperkt”).

Levering
Levering dient DDP plaats te vinden aan de Remiseweg 1, 3438 LA Nieuwegein. In hoofdstuk 4 zijn 7 regels geel gemarkeerd. Deze producten moeten uiterlijk 3 weken na opdrachtverstrekking geleverd worden op genoemd adres. De overige producten moeten uiterlijk binnen 8 weken na verstrekking van de nadere opdracht geleverd worden op genoemd adres.
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Totaal lijst voor de periode van 1 januari 2026 tot 1 januari 2031

	Fortinet uitvraag (5 jaar)
	Aantal

	FortiGate 200G hardware met clusterlicentie
	2

	FortiAnalyzer 150G licentie + support voor 5 jaar
	2

	ATP / UTP bundle (antivirus + IPS + etc.) voor 5 jaar
	2

	OT‑Security (FortiNDR / industrial agent) voor 5 jaar
	2

	Fortinet support (FortiCare / onderhoud) 5 jaar
	2

	FortiSwitch 1048E (core switch, 48 SFP+ poorten)
	2

	FortiSwitch 1024 (distributie switch 24 SFP+ poorten)
	5

	FortiSwitch 424E-FIBER (access, 4 SFP⁺ + 24xSFP 
	25

	FortiSwitch 124F-FPOE (access, 24 x copper RJ-45 1 Gb/s) enkele voeding
	15

	FortiSwitch 110G-FPOE (access, 8 x PoE+ + 2 SFP) enkele voeding
	15

	Roline 19"automatische omschakelaar 16A 
	22

	Kabels schuko (m) naar c20 (fem) en  kabels c13-c13 (m-fem)
	22

	Supportkosten voor alle 1048E switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 1024E switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 424E-FIBER switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 124F-FPOE switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 110G-FPOE switches voor 5 jaar
	1

	
	

	Aanvullende componenten 
	Aantal

	Forti Transceivers, 10 Gbit glas
	50

	Forti Transceivers, 1 Gbit glas
	200

	Forti Transceivers, 1 Gbit koper
	100

	Remote access VPN fortinet  voor 50 gebruikers
	2

	Agentless VPN fortinet voor 50 gebruikers
	2

	FortiClient EMS
	1

	
	

	Palo Alto Firewall
	Aantal

	Palo Alto PA-450
	2

	Premium support 
	2

	Threat Prevention licentie
	2

	Global Protect VPN client licentie (100)
	2
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Lijst met te leveren apparatuur in 2026.

	Fortinet uitvraag 
	Aantal

	FortiGate 200G hardware met clusterlicentie
	2

	FortiAnalyzer 150G licentie + support voor 5 jaar
	2

	ATP / UTP bundle (antivirus + IPS + etc.) voor 5 jaar
	2

	OT‑Security (FortiNDR / industrial agent) voor 5 jaar
	2

	Fortinet support (FortiCare / onderhoud) 5 jaar
	2

	FortiSwitch 1048E (core switch, 48 SFP+ poorten)
	2

	FortiSwitch 1024 (distributie switch 24 SFP+ poorten)
	5

	FortiSwitch 424E-FIBER (access, 4 SFP⁺ + 24xSFP 
	17

	FortiSwitch 124F-FPOE (access, 24 x copper RJ-45 1 Gb/s) enkele voeding
	10

	FortiSwitch 110G-FPOE (access, 8 x PoE+ + 2 SFP) enkele voeding
	5

	Roline 19"automatische omschakelaar 16A 
	15

	Kabels schuko (m) naar c20 (fem) en  kabels c13-c13 (m-fem)
	15

	Supportkosten voor alle 1048E switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 1024E switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 424E-FIBER switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 124F-FPOE switches voor 5 jaar
	1

	Supportkosten voor alle 110G-FPOE switches voor 5 jaar
	1

	
	

	Aanvullende componenten 
	Aantal

	Forti Transceivers, 10 Gbit glas
	50

	Forti Transceivers, 1 Gbit glas
	200

	Forti Transceivers, 1 Gbit koper
	100

	Remote access VPN fortinet  voor 50 gebruikers
	2

	Agentless VPN fortinet voor 50 gebruikers
	2

	FortiClient EMS
	1

	
	

	Palo Alto Firewall
	Aantal

	Palo Alto PA-450
	2

	Premium support 
	2

	Threat Prevention licentie
	2

	Global Protect VPN client licentie (100)
	2
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