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1 Bouwwerkgegevens
1.1 Algemene projectbeschrijving

Het onderhouden van de openbare verlichting in de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.
1.2 Omvang van het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

· Demonteren van oude lichtmasten en afvoeren;
· Demonteren van oude armaturen en afvoeren;
· Monteren en plaatsen van lichtmastcombinaties;
· Monteren en plaatsen van armaturen op bestaande masten;

· Onderhoud bestaande verlichting;

· Lampvervanging bestaande verlichting;

· Onderhoud eigen net;

· Nummeren lichtmasten en muteren beheersysteem gemeente.
1.3 Bouwlocatie

Binnen de grenzen van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede conform bijlagen bestek.
1.4 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:

Naam:


Gemeente Bloemendaal
Contactpersoon:
De heer S. van den Hoorn 
Adres:


Bloemendaalseweg 158
Woonplaats:

2051 GJ  Overveen
Telefoon:

023-522 5683
Naam:


Gemeente Heemstede

Contactpersoon:
De heer A. Kattenberg 

Adres:


Raadhuisplein 1

Woonplaats:

2101 HA  Heemstede

Telefoon:

023-548 5849
Ontwerpende partij:

Naam:


Nederlands Licht Instituut

Contactpersoon:
De heer Klaas Beens
Adres:


Dokter van Deenweg 82
Woonplaats:

8025 BK  Zwolle

Telefoon:

06 15 11 25 73
Uitvoerende partij:

Naam:




Contactpersoon:


Adres:




Woonplaats:



Telefoon:



V&G coördinator (en) uitvoerende partij:

Naam:




Contactpersoon:


Adres:




Woonplaats:



Telefoon:



1.5 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum: 1 juli 2025
Geplande bouwtijd: 2-4 jaar
Vermoedelijk maximumaantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 2-4
Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1

Namen van reeds geselecteerde onderneming: Wordt na aanbesteding bekend
1.6 Namen van in te schakelen deskundigen

Installatieverantwoordelijke gemeente Bloemendaal en Heemstede: Jos Dinnissen (NLI)
Werkverantwoordelijke aannemer: Wordt na aanbesteding bekend
Vakbekwaam aannemer: Wordt na aanbesteding bekend
1.7 Regeling V&G-uitvoering coördinatie

Dit geschiedt door de opdrachtnemer.

2 Risico-Inventarisatie en – evaluatie

Dit hoofdstuk betreft de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) van het ontwerp van dit werk. Conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt er ingegaan op de risico’s en gemaakte keuzes en beheersmaatregelen, de risico’s van gelijktijdige achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden (samenloop risico’s) en de risico’s ten aanzien van doorgaande exploitatie werkzaamheden.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de bijzondere risico’s en de gemaakte keuzes en beheersmaatregel. De samenloop risico’s en gemaakte keuzes zijn opgenomen in tabel 2. Risico’s voortvloeiend uit doorgaande exploitatie en gemaakte keuzes zijn opgenomen in tabel 3.

Door de opdrachtnemer moet aangetoond worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde risico’s beheerst, bewaakt en/of weggenomen worden. Risico’s die thuishoren in een bedrijfsrisico-inventarisatie (BRI&E) van opdrachtnemer zijn niet opgenomen in deze RIE.
2.1 Tabel 1: Bijzondere risico’s en gemaakte keuzes


	Risico
	Van toepassing op dit project (kan het gevaar zich voordoen en zo ja waar)
	Keuze in het ontwerp
	Restrisico en beheersmaatregel
	Actie opdrachtnemer/borging risico (in te vullen door opdrachtnemer)

	Risico op bedelving, vastraken of vallen
	Nee
	
	
	

	Werken in besloten ruimten
	Nee
	
	
	

	Risico op vastraken
	Ja, alle activiteiten met machines
	Geen
	Dit onderdeel ligt  bij opdrachtnemer qua keuze in te zetten materieel
	

	Risico op vallen
	Ja, werkzaamheden op hoogte met hoogwerker
	Geen
	Werken met hoogwerker met omheining en toepassen valbeveiliging. Ladders niet toegestaan
	

	Bodemverontreiniging
	Ja, afhankelijk van onderzoek van locaties waar gegraven moet worden.
	Geen
	Opdrachtnemer moet afhankelijk van kwaliteit grond maatregelen treffen hoe werkzaamheden veilig uit te voeren.
	

	Asbest
	Nee.
	Nvt
	
	

	Teerhoudend asfalt
	Nee.
	Nvt
	
	

	Biologische agentia
	Nee dit is onderzocht via RIVM
	Nvt
	
	

	Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabel
	Ja, afhankelijk van locatie lichtmast met storing/schade
	Nvt
	Opdrachtnemer moet bij hoogspanningskabels onderzoeken bij TenneT hoe hier te werkn.
	

	Verdrinkingsgevaar
	Nee
	
	
	

	Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken
	Nee
	
	
	

	Werkzaamheden met duikuitrusting
	Nee
	
	
	

	Werkzaamheden onder overdruk
	Nee
	
	
	

	Werkzaamheden in verband met de (de) montage van zware geprefabriceerde elementen
	Nee
	
	
	

	Fysieke overbelasting door het werken met elementverharding
	Ja
	Binnen de werksituatie moeten delen verharding tijdelijk worden opgenomen en hersteld
	De werkzaamheden zijn dusdanig beperkt dat de restrisico’s geacht worden onder de RI&E van de opdrachtnemer te vallen
	


2.2 Tabel 2: Samenloop risico’s en gemaakte keuzes
	Risico
	Van toepassing op dit project (kan het gevaar zich voordoen en zo ja waar)
	Keuze in het ontwerp
	Restrisico en beheersmaatregel
	Actie opdrachtnemer/borging risico (in te vullen door opdrachtnemer)

	Gelijktijdige werkzaamheden met risico’s op onder andere: 

- aanrijding; 

- hoge geluidsniveaus; 

- stofvorming; 

- elektrocutie; 

- vallende materialen. 

Specifieke voorbeelden zijn: 

- Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en nutspartijen werken in de berm aan kabels en leiding. 

- Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en in de berm vindt regulier onderhoud plaats, zoals het maaien van gras

	ja
	
	Gelijktijdigheid afstemmen. Opdrachtnemer is in contract aangewezen als V&G- coördinator en belast met initiëren van coördinatie overleg met nevenopdrachtnemers en derden 

De opdrachtnemer moet het werkvak afzetten met verkeersmaatregelen conform bestek, restrisico’s gekoppeld aan het aanbrengen worden geacht onder de RI&E van de opdrachtnemer te vallen en opgenomen in het V&G-plan. De opdrachtnemer moet geluidgedempt materieel toepassen 

Bij werkzaamheden in centrum of woonkern mag de opdrachtnemer niet achteruitrijden. 
	

	aanwezigheid K&L 

	nee
	
	
	

	reguliere K&L (geen hoge druk of midden of hoogspanning leidingen) 
	nee
	
	
	

	Hogedruk gasleiding, 

Midden- en hoogspanning
	nee
	
	
	

	Verlichting en VRI

	Ja er wordt gewerkt aan de verlichting

	De straatverlichting is aangesloten op een Stedin, Liander netwerk of eigen netwerk.
	
	

	Meerdere projecten in de gemeente in dezelfde periode. 

	nee
	Tijdens de werkzaamheden kunnen er afsluitingen  worden toegepast. 

	Het contract voorziet in posten t.b.v. verkeersmaatregelen. 

	


2.3 Tabel 3: Doorgaande exploitatie risico’s en gemaakte keuzes

	Risico
	Van toepassing op dit project (kan het gevaar zich voordoen en zo ja waar)
	Keuze in het ontwerp
	Restrisico en beheersmaatregel
	Actie opdrachtnemer/borging risico (in te vullen door opdrachtnemer)

	hulpdiensten hebben geen doorgang door het werkterrein vanwege uitvoering van het werk 

	Nee
	Nvt
	
	

	aanrijdgevaar vanwege doorgaand verkeer 

	Ja
	De afzettingen zijn gebaseerd op de CROW publicatie 96b of vergelijkbaar. 

	De opdrachtnemer moet de maatregelen zoals ze zijn beschreven in het bestek. In het V&G plan moet hij aangeven hoe hij omgaat met de restrisico’s die samenhangen met de gekozen fasering (aanbrengen wegafzetting etc) gaat beheersen. 

	

	aanrijdgevaar door bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld bewoners aanliggende percelen) 

	
	Wegen worden niet afgesloten. 

	De opdrachtnemer moet de maatregelen zoals ze zijn beschreven in het bestek uitvoeren. In het V&G plan moet hij aangeven hoe hij omgaat met de restrisico’s die samenhangen met de aanwezigheid van bewoners aanliggende percelen (aanwezigheid derden op bouwterrein etc) gaat beheersen. 

	

	Overige diensten op het terrein, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werkterrein 

	
	Wegen worden niet afgesloten. 

	
	

	In het weekend is er geen toezicht op werkterrein en mogelijk zijn materialen, materieel, etc. makkelijk bereikbaar. Vandalisme. 

	
	In contract voorziet in het veilig achterlaten van het werkterrein. 

	Opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven welke voorzieningen hij gaat treffen en hoe hij dit het gaat uitvoeren inclusief de daarmee samenhangende(rest)risico’s. 
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