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Hoofdstuk 1	PROJECTGEGEVENS


Omschrijving project:
Het werk bestaat uit:
· Reinigen huis- en kolkafvoeren riolering
· Uitvoeren reparaties aan huis- en kolkafvoeren riolering
· Bijhorende werkzaamheden.

Adres en ligging van het project:
Adres / ligging:		Diverse locaties in gemeente Ouder-Amstel.
Telefoon:			geen
Fax:			geen


Planning en uitvoeringsgegevens:
Geplande aanvangsdatum raamovereenkomst:		1 juni 2025 
Duur raamovereenkomst:	2 jaar
Duur eventuele verlenging (2x 1 jaar):	2 jaar
Einde raamovereenkomst uiterlijk:	31 mei 2027
Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig):	nog onbekend
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers:			nog onbekend


Namen en adressen van betrokken partijen:

a. Opdrachtgevers
Naam:		Gemeente Ouder-Amstel
			afdeling Buurt
Adres:		Postbus 35
Postcode/plaats:	1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Contactpersoon:	dhr. T. Haak
Telefoon:		0297-513232
E-mail:		Thomas.Haak@duoplus.nl

ONTWERPFASE

b. Ontwerpende partij				c. Bestekuitwerking
Naam:		Idem opdrachtgever		Naam:		  Adviesbureau Civil+ B.V.
Adres:						Adres:		  Lofoten 1	
Postcode/plaats:					Postcode/plaats: 3825 ZD Amersfoort	
Contactpersoon:					Contactpersoon: Ap Verduijn	
Telefoon:						Telefoon:	  06-12973011		
E-mail:						E-mail:		  a.verduijn@civilplus.nl	


d. V&G-coördinator ontwerpfase
Naam:		Idem opdrachtgever
Adres:		
Postcode/plaats:	
Contactpersoon:	
Telefoon:		
E-mail:			

UITVOERINGSFASE

e. Opdrachtnemer					f. V&G-coördinator uitvoeringsfase
Naam:		nog niet bekend		Naam:			nog niet bekend
Adres:						Adres:			
Postcode/plaats:					Postcode/plaats:	
Contactpersoon:					Contactpersoon:	
Telefoon:						Telefoon:		
E-mail:						E-mail:

g. Directievoerder UAV 
Naam:		Gemeente Ouder-Amstel
			Afdeling Buurt
Adres:		Postbus 35
Postcode/plaats:	1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Contactpersoon:	nog niet bekend
Telefoon:		
E-mail:		

HOOFDSTUK 2	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN
HET ONTWERP
(of vice versa, dus risico’s voor de omgeving)

	Omgevingsfactor
	Risico / oorzaak
	Suggesties voor maatregelen

	Bestaande onder- en bovengrondse leidingen
	R:   Explosie/brand/
       electrocutie
O:   Werkzaamheden nabij 
       Nutsleidingen

	KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven, toezicht door nutsbedrijven

	Verkeerssituatie / verkeersvoorzieningen
	R:   Aanrijdingsgevaar
O:   Doorgaand verkeer tijdens
       de werkzaamheden

	Afzettingen conform publicatie CROW 96b. 
PBM’s gebruiken

	Belendingen
	R:    Aanrijdingsgevaar
O:    Geen deugdelijke 
        afzettingen of 
        vooraankondigingen.
	Werkterrein goed afzetten
Goede vooraankondigingen.

	Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen
	R:    Vallende voorwerpen; 
        overrijding; beklemming
O:    Boven elkaar werken; 
        elkaars werk beïnvloeden
	Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg; PBM’s gebruiken

	Lawaai en trillingen
	R:    Gehoorbescherming
O:    Lawaai van machines
	Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines

	Toxische stoffen / milieu
	R:    Vergiftiging / verstikking
O:    Vrijkomend rioolgas en
       Rioolslib
       Werken met chemicaliën
	Instructie; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheden






HOOFDSTUK 3	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

	Hoofdactiviteit
	Risico / oorzaak
	Suggesties voor maatregelen

	Alle werkzaamheden bovengronds
	R:    Aanrijdingsgevaar
        Vallen in rioolputten
O:    Elkaars werk beïnvloeden
	Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg
PBM’s gebruiken

	Grondwerk
	R:    Explosie/brand/elektrocutie
O:    Werkzaamheden nabij
        kabels en leidingen.



R:    Bedolven worden
O:    Instorting van een te steil
        talud. 

	KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven; toezicht door nutsbedrijven; afdekken kabels en leidingen op einde werkdag

Veilige taluds aanbrengen volgens de richtlijnen. Zo nodig voorzieningen treffen om inkalven sleuven te voorkomen.

	Alle werkzaamheden
	R:    Ongeval / lichamelijk letsel
O:    Onvoldoende werkruimte, 
        onvoldoende zichtbaar-
        heid werknemers

R:    Gehoorbeschadiging
O:    Lawaai van machines
	Zo min mogelijk opslag materialen op werk.



Gehoorbescherming
Beperking geluid machines

	Riolering
	R:    Bedelving
O:    Losraken van hijslasten

R:    Vallen in putten en sleuven
O:    Diepe ontgravingen

R:    Brand / explosie
O:    Vrijkomend rioolgas
	Goedgekeurd materieel gebruiken, instructie personeel, PBM’s gebruiken
Afzettingen plaatsen op voldoende afstand van de sleuf, z.s.m afdekken putten
Metingen uitvoeren, ventileren, riool reinigen.

	Funderingslagen
	R:    Lichamelijk letsel
O:    Materieel, werkverkeer,
        stofvorming
	Werkinstructie, PBM’s gebruiken, bevochtigen oppervlak.

	Verharding
	R:    Rugklachten
O:    Gewicht van bestratings-
        materialen



R:     Wegspringend materiaal
        en vrijkomend (kwarts)stof
O:    Zaagwerk
	Straatwerkplan opstellen conform CROW-publicatie 282;

Machinaal aanbrengen materialen; met meerdere personen gelijktijdig tillen
PBM’s gebruiken; nat zagen

	Verkeersmaatregelen
	R:    Aanrijdingsgevaar
O:    Doorgaand verkeer tijdens 
        de werkzaamheden
	Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken

	Werk algemene aard
	R:    Onveilige werksituatie
O:    Gelijktijdige uitvoering van
        werkzaamheden door
        derden

	Overleg met uitvoerende partijen;
Werkzaamheden niet gelijktijdig op dezelfde plaats uitvoeren (planning)

	Werk algemene aard
	R:     Vallen in ontgraven 
         cunetten
O:     Voorbijgangers letten niet
         op.
	Afzettingen; overleg met belanghebbenden




HOOFDSTUK 4	OVERLEG OVER HET V&G PLAN

	Naam vergadering
	Frequentie
	Deelnemers
	Notulen door

	Coördinatievergadering
	1x per vier weken

1x vooraf aan start werkzaamheden bij elke deelopdracht.
	· V&G coördinerend aannemer
· Aannemers
· Bouwdirectie (toehoorder)
· Genodigden (op uitnodiging)
	V&G coördinerend aannemer

	Bouwvergadering
	1x per twee weken
	· Bouwdirectie
· Aannemer
· Genodigden (op uitnodiging)
	Bouwdirectie



Vaste agendapunten

Coördinatievergadering
· Concretisering V&G plan ontwerpfase
· Naleving van V&G plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage, V&G deskundigen en Arbeidsinspectie)
· Eventuele ongevallen en incidenten
· Voorlichting van werknemers
· Eventuele nieuw ontstane risico’s
· Genomen of te nemen maatregelen
· Actualiseren V&G plan
· Aanvullen / wijzigen van V&G dossier


Bouwvergadering
De V&G coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zonodig actie (acties vastgelegd in notulen).



