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	Vraag
nr. 
	Document *)
	Blz. / tekeningnr. / bijlagenr.
	Bestekspost /
paragraaf / artikel
	Vraag
	Antwoord

	1
	IL
	Bijlage 3
	§2.3
	In het model referentieopdracht kan enkel kerncompetentie 1 en 2 worden aangevinkt. Kunt u dit wijzigen zodat ook kerncompetentie 3 kan worden aangevinkt?
	Een aangepast document wordt bij de NVI verstrekt.

	2
	BE
	12
	122030
	Dient dit niet “7 keer” te zijn?
	Ja

	3
	BE
	12
	122060
	Dient dit niet “1 keer” te zijn?
	Ja

	4
	BE
	19
	170030
	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post?
	Ja, de post is aangepast en hoeveelheden genoemd.

	5
	BE
	23
	220110
	Betreft het hier klasse Landbouw/Natuur?
In het bestek staat “aannemer wordt eigenaar van de grond” terwijl in de inschrijfstaat “binnen terrein” staat. Dienen we hier de uitkomende grond te vervoeren naar de plaats van verwerking?
	Het betreft hier inderdaad Landbouw/natuur. En inderdaad dient u de uitkomende grond te vervoeren naar de plaats van verwerking. Zie aangepaste posten.

	6
	BE
	23
	220120
	Betreft het hier klasse Landbouw/Natuur?
	Ja, post is aangepast

	7
	BE
	23 t/m 25
	220120, 220130, 220140, 234000 t/m 240010
	In bestekpost 220120 t/m 220140 dienen we de grond af te voeren incl. kosten voor de eventuele verklaring. In bestekpost 234000 t/m 234020 dienen we echter de grond in depot te verwerken welke dan volgens bestekpost 240010 wordt onderzocht. Dit brengt verwarring. Kunt u de bestekposten 220120 t/m 220140 aanpassen?
	Post is aangepast; de bedoeling is Tussentijds de grond verwerken in depot volgens bestekspostnr. 234000,10,20 keuren volgens bestekspostnr. 240010,20,30 ontgraven vanuit depot volgens 211080,90,100.


	8
	BE
	29 t/m 30
	334010 t/m 334040
	Kunnen we ervanuit gaan dat het gebruik van hoogwaardige gelijkwaardige ronde betonputten is toegestaan?
	Ja, dat is toegestaan

	9
	BE
	31
	335050
	Kunt u het type putrand aangeven?
	Posten 335010 t/m 50 zijn vervangen door door de bundelpost 335050-56. Betreft Type N 605 NB­R Centerfix (roosterdeksel gekneveld) 

	10
	BE
	32
	335080
	Deze bestekpost lijkt overbodig.
	Inderdaad de posten 335080 en 335090 zijn verwijderd.  

	11
	BE
	34
	412010
	Welk type basalton is hier gewenst, STS of type talud?
	Type TALUD

	12
	BE
	42
	554030
	De hoeveelheid levering grasbetontegels ontbreekt. Kunt u deze toevoegen?
	De leverantie is, nu toegevoegd aan de post.

	13
	BE
	42
	580020
	Het type oppervlakbehandeling, de kleur, de situering en de ondergrond ontbreekt. Kunt u dit toevoegen?
	Hoeveelheden  bij post 580010 en 580020 zijn aangepast. Type oppervlaktebehandeling , kleur, Situering en ondergrond staan vermeld bundelpost 580030.

	14
	IL
	7
	2.4 Planning
	In de leidraad staat geen tijdstip van inschrijven aangegeven. Op Tenderned staat als sluitingsdatum “12 december; 23:59”. Is dit tijdstip correct?
	Ja, dat is correct

	15
	BE
	3. Bepalingen
	01 13 06
	Conform de richtlijnen dient het straatwerkplan/randvoorwaarde door de opdrachtgever aangeleverd te worden, graag ontvangen wij dit?

	Er is een straatwerkplan toegevoegd aan de stukken. 


	16
	BE
	56
	950130
	Graag ontvangen wij het werkprotocol waaraan wij ons moeten conformeren?

	Het werkprotocol is er nog niet, vandaar dat deze kosten op stelpost staan. 

	17
	BE
	11
	112220
	Graag ontvangen wij de gegevens ten aanzien van de kabels en leidingen conform de CROW 500 , eventuele documenten nutsoverleg
	De KLIC-data zijn toegevoegd aan de NVI. Daarnaast is zijn documenten nutsoverleg en een maatregelenplan NUTS toegevoegd. 

	18
	ABL
	Bijlage 3
	3.4.2
	Er zijn volgens ABL para 3.4.2. 3 competenties uitgevraagd op het referentieformulier kan ik er maar 2 invullen

	Een aangepast document wordt bij de NVI verstrekt.

	
	
	
	
	
	


*) 	AVO	= Aankondiging van opdracht
IL	= Inschrijvingsleidraad
	BE	= Bestek
	TEK	= Tekening
	BIJL	= Bijlage bij bestek
	NVI	= Nota van Inlichtingen
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