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1. Bouwwerkgegevens

1.1 Locatie bouwwerk

De Draai te Heerhugowaard, gemeente Dijk en Waard.

1.2 Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Civiel Technische werkzaamheden:
· Opruimwerkzaamheden
· Bouwrijp maken
· Woonrijp maken
· Straatmeubilair
· Openbare verlichting
· Waterhuishouding
· Kunstwerken
· Bijkomende werkzaamheden

1.3 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:
Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Dijk en Waard
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	R. Kijk in de Vegte
Telefoon:		072 – 57 55 555
Email:		post@dijkenwaard.nl

Ontwerpende partij:
Naam:		Domein Ruimte, afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	S. Kroon
Telefoon:		072 – 57 55 555
Email:		s.kroon@dijkenwaard.nl

Directievoerende partij:
Naam:		Domein Ruimte, afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	R. Rep
Telefoon:		072 – 57 55 555
Email:		r.rep@dijkenwaard.nl

Uitvoerende partij:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Email:		 



V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Email:		 

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 5 januari 2026
Geplande bouwtijd: 4 jaar

In het Veiligheids- en Gezondheidsplan  - Uitvoeringsfase dienen onderstaande gegevens opgenomen te worden:
· Vermoedelijk aantal (onder)aannemers
· Vermoedelijk aantal ZZP’ers
· Vermoedelijke maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn
· Vermoedelijke aantal ondernemingen dat op de bouwplaats werkzaam zal zijn
· Vermoedelijke aantal zelfstandigen dat op de bouwplaats werkzaam zal zijn
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2. 


3. Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	10
	Werken van algemene aard
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden
	Beschermende middelen

	11
	Sloopwerkzaamheden
	Kappen bomen en rooien struikgewas
	Vallende bomen of takken
	Doorzagen boomstammen en takken
	Beschermende middelen

	17
	Verontreinigde grond  en verontreinigde water
	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot
	Aantasting gezondheid
	Verontreiniging met zware metalen PAK’s en PCB’s
	Maatregelen basisklasse en klasse 1T

	21
	Bemalingen
	Werken in de buurt van bemalingspompen
	Persoonlijk letsel
Gehoorbeschadiging
	Opstelling bemalingsinstallatie
	Beschermende middelen

	22
	Grondwerk

	Grond, zand vervoeren
	Overreden worden
	Achterrijdende vrachtauto’s
	Akoestisch signaal

	
	

	Grond, zand verdichten
	Gehoorbeschadiging
	Geluidsoverlast
	Gehoorbescherming

	
	
	Grond ontgraven put
	Instortingsgevaar sleuf
	Instabiliteit put
	Veilige taluds:
stutten

	24
	Sleuf- en sleufloze technieken
	Werken met hijsmaterieel en hijslast
	Bedelving
Omvallen
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Instabiele ondergrond
	Beschermende middelen

	25
	Leidingwerk
	Aanbrengen kunststof rioleringen, c.q. kabelkokers
	Instortingsgevaar sleuf
	Instabiliteit sleuf
	Veilige taluds:
stutten

	
	
	Verwijderen en plaatsen betonput
	Bedelving
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen

	26
	Kabelwerk
	Werken met / in schadelijke gassen / stoffen (bijvoorbeeld bij lassen)
	Bedwelming
Aantasting gezondheid

	Vrijkomende giftige gassen en stoffen
	Beschermende middelen

	34
	Verlichting
	Werken aan / nabij elektrische installaties
	Electrocutie / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Beschadigingen
	Beschermende middelen



	
RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	47
	Kleine kunstwerken
	Verwijderen en aanbrengen betonnen elementen
	Bedelving,
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen
Juiste tilhulpmiddelen

	62
	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden
	Beschermende middelen

	80
	Funderingslagen
	Werken in stof, lawaai en/of trillingen
	Aantasting gezondheid
	Werkwijze
Omgevingsfactoren
	Beschermende middelen

	81
	Bitumineuze verhardingen
	Frezen asfaltverhardingen
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures
	Geluidsoverlast, wegspattend puin
	Gehoor-, oogbescherming 

	
	
	Frezen, c.q. opnemen asfaltverhardingen (verontreinigd)
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures, ademhalingsproblemen, opname door de huid
	Geluidsoverlast, wegspattend puin, vrijkomen van verontreinigde stoffen
	Gehoor-, oog-, ademhalingsbescherming 

	
	
	Zagen asfaltverhardingen
	Gehoorbeschadiging
Oogblessures
	Geluidsoverlast, wegspattend puin
	Gehoor-, oogbescherming

	
	
	Aanbrengen asfaltbetonverhardingen
	Hersenbeschadiging
	Vluchtige vrijkomende stoffen
	Ademhalingsbescherming

	83
	Elementenverhardingen
	Opbreken straatwerk

	Rugblessures
	Zware bestratingsmaterialen
	Machinaal/Mechanisch opbreken conform arbo-eisen (zie ook deel 3 bepalingen). Uitgebreid straatwerkplan opstellen.

	
	
	Verwijderen zware betonelementen 
	Bedelving
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen
Juiste tilhulpmiddelen

	
	
	Aanbrengen bestratingen en betonbanden
	Rugblessures
Knieklachten
	Zware bestratingsmaterialen
	Machinaal/Mechanisch aanbrengen
Voldoende onderbrekingen/rust
Taakroulatie

	
	
	Aanbrengen zware prefab betonelementen
	Bedelving
Beknelling
Ongeval/persoonlijk
	Werkwijze
Defect materiaal
	Beschermende middelen
Juiste tilhulpmiddelen

	
	
	
	
	
	

	
	Informatievoorziening
	Toepassen, verwijderen bouwborden
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften




2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	
	Bouwplaatsvoorziening/inrichting
	Inrichting bouwterrein
	Verwonding onbevoegden
	Betreding door onbevoegden
Opstelling bouwmachines
Ligging tijdelijke stroomvoorziening
	Afzetten met hekwerk

	
	Leidingen/kabels
	Grondverzet
	Instortingsgevaar
Elektrocutie bij aanwezigheid van een hoogspanningskabel
	Werken in sleuven
	Mechanische verwerking
Kabels- en leidingentekening
Proefsleuven maken

	
	Werken in het verkeer
	verkeersvoorzieningen
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften

	
	Wegen
	Omleidingsroutes
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Veilige omleidingsroute
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