




NOTITIE
Format Instandhoudingsplan 

format instandhoudingplan Kunstwerken 
t.b.v. het opstellen van instandhoudingplannen voor Kunstwerken

























[image: ]





Notitie Format instandhoudingsplan kunstwerken	versie 0.1

	
				
Versie 1.01 – 07-2022
	
	



1



 Inleiding 

 Aanleiding van dit document
Ten behoeve van het in stand houden van de objecten in beheer bij de gemeente Dijk en Waard bestaat de behoefte de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud per object vast te leggen. Het per object vastleggen van de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud geldt voor zowel bestaande objecten  als voor nog te realiseren objecten. 
Tussen de afdeling Wijkbeheer en het Ingenieursbureau van de gemeente Dijk en Waard zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van objecten aan de beheerder na de realisatie van verbeteringsmaatregelen of na aanleg. Een belangrijk onderdeel van de overdracht wordt gevormd door het instandhoudingplan.
Gevraagd is om een uniform format op te stellen voor de instandhoudingsplannen voor de kunstwerken.

Waarom Instandhoudingplannen
Instandhoudingsplannen zijn bedoeld om de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van een object vast te leggen en op basis hiervan een planning op te stellen van de instandhoudingmaatregelen. Een instandhoudingplan (IHP) wordt door de beheerder gebruikt om maatregelen noodzakelijk voor functioneel in stand houden van het object vast te leggen en noodzakelijke inspectie en onderhoudsmaatregelen te plannen.

In principe wordt per object, waarvan de gemeente eigenaar is, een IHP opgesteld. De keuze wordt bepaald op basis van de disciplines die vertegenwoordigt zijn in het object (civiel, elektrotechnisch, mechanisch en hydraulisch). 
Het is mogelijk om een instandhoudingplan op te stellen voor een cluster van objecten. De keuze wordt, naast de complexiteit van het object, bepaald door de  objectcategorie waartoe het object behoort, de functie die de objecten vervullen en het netwerk waarvan eventueel te clusteren objecten deel uitmaken of waarin deze objecten gelegen zijn. Waar mogelijk verdient een clustering van objecten in één instandhoudingsplan de voorkeur! De keuze voor een clustering van objecten dient in overleg met de beheerde plaats te vinden!

Met derden die een beheersovereenkomst met de Gemeente hebben, kan worden overeengekomen om het beheer uit te voeren conform de opgevoerde maatregelen uit het IHP. 

Ook het onderhoud aan objecten van derden, die door de gemeente worden beheerd, moet in een IHP te worden gegoten. Door dit in een IHP vast te leggen zijn de financiële consequenties beter in beeld te brengen.



Inhoud instandhoudingplannen
In instandhoudingplannen zijn de uitgangspunten voor het beheer en meer specifiek het in stand houden van het functioneel functioneren van een kunstwerk vastgelegd.

Een instandinghoudingsplan bestaat in hoofdlijnen uit:
1. Een omschrijving van het kunstwerk 
2. Een decompositie van het kunstwerk inclusief de te onderhouden hoeveelheden
3. Een onderhoudsstrategie voor de te onderhouden onderdelen
4. De onderhoudsmaatregelen en – kosten.
5. Een onderhouds- en inspectieplanning

Het instandhoudingsplan is bedoeld om informatie vast te leggen noodzakelijk voor een functiegericht beheer. Veel informatie is op de een of andere manier al eerder vastgelegd in documenten of tekeningen (bijvoorbeeld ten behoeve van de aanleg van een object of in inspectierapporten). Waar het bijvoorbeeld gaat om hoeveelheden kan verwezen worden naar documenten of tekeningen waar deze gegevens uit te destilleren zijn. 
Het verdient de aanbeveling in het instandhoudingsplan, waar mogelijk, te verwijzen naar documenten of tekeningen waarop de noodzakelijke informatie is vermeld.

 Doel van dit document
Het leveren van een format voor het opstellen van instandhoudingsplannen voor kunstwerken.

Leeswijzer
De in het format cursief weergegeven tekst betreft een omschrijving van de informatie die in het betreffende hoofdstuk of paragraaf vastgelegd moet worden. Deze tekst moet in het uiteindelijke instandhoudingplan ontbreken.

 Aandachtpunten
De volgende aandachtspunten moeten in acht genomen worden bij het gebruik van het format:

1. Voor de decompositie van een object wordt in het format verwezen naar de “Standaard decompositie natte kunstwerken”. Deze lijst is nog in ontwikkeling en niet vastgesteld. Voor een uniforme invulling van de instandhoudingplannen zal de lijst verder uitgewerkt en vastgesteld moeten worden.
2. Voor de uitgangspunten van de onderhoudsmaatregelen worden als basis de referentiedocumenten gebruikt. In het kader van het proces om de instandhoudingplannen te actualiseren zullen eerst de referentiedocumenten opgesteld worden.
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	Instandhoudingsplan 
	[Naam Kunstwerk]










[Foto van betreffende kunstwerk]	






	Status : [Concept/Definitief]
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	Paraaf
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	[Naam Projectleider]
	………………
	…………
	………………….


	[Beheerder Kunstwerken]

	………………
	…………
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	[Naam opsteller]

	………………
	…………
	………………….
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[bookmark: _Toc387925599]Algemene Omschrijving
[bookmark: _Toc460383351][bookmark: _Toc204658628][bookmark: _Toc387925600]Objectpaspoort

	Objectnaam
	Geef de volledige naam van het object

	Objectcode
	Geef de objectcode/nummering

	Wijk
	Geef de wijk waarin het kunstwerk ligt

	Wijk (deel)
	Geef (indien van toepassing) het wijk deel op 

	Straat
	Geef de straatnaam op waarin/waaraan het kunstwerk is gelegen

	Wegvak
	Geef het wegvak op waarin het kunstwerk is gelegen

	Objectcategorie
	geef aan tot welke objectcategorie het object behoort
· Geluidsscherm
· Stuw
· Vaste brug
· Aanleginrichting/steiger
· Duiker
· Duikerbrug
· Tunnel/onderdoorgang

	Bouwjaar
	In welk jaar is het kunstwerk aangelegd

	Topcoördinaten
	De topcoördinaten van het object uitgedrukt in RD-coördinaten (Rijksdriehoekscoördinaten.)

	Afmetingen
	Geeft de afmetingen van het object aan:
Geluidsscherm: Lengte (m), Hoogte (m)
Stuw: Breedte (m)
Vaste brug: Breedte overspanning (m), lengte overspanning (m), dikte overspanning (m), doorrij/doorvaar breedte (m) , doorrij/doorvaar hoogte (m)
Aanleginrichting: Lengte (m), breedte (m), hoogte tov waterpeil
Duiker: Lengte (m), breedte (m), hoogte (m), ronde duiker: diameter (m2)
Duikerbrug: Lengte (m), breedte (m), hoogte (m)
Tunnel/Onderdoorgang: Lengte (m), breedte (m), hoogte (m)


	Verkeersklasse
	Op welke verkeersklasse is het kunstwerk berekend

	Eigendom
	Wie is eigenaar van het kunstwerk

	Beheerder
	Welke andere beheerders zijn betrokken bij het beheer van het betreffende kunstwerk?

	Onderhoud
	Welke instantie voert het onderhoud uit van het kunstwerk

	Overzichtstekeningen
	Geef de nummers van de overzichtstekeningen die als bijlage bij het instandhoudingplan worden gevoegd. Voorbeelden van bij te voegen overzichtstekeningen zijn bij dit format bijgevoegd.



[bookmark: _Toc460383352][bookmark: _Toc204658629][bookmark: _Toc387925601]
Objectomschrijving
Geef een korte omschrijving van het kunstwerk als aanvulling/toelichting op het objectpaspoort. Geef tevens een korte beschrijving van de historische achtergronden van belang voor het beheer en onderhoud.
In principe wordt per object, waarvan de gemeente eigenaar is, een IHP opgesteld. De keuze wordt bepaald op basis van de disciplines die vertegenwoordigt zijn in het object (civiel, elektrotechnisch, mechanisch en hydraulisch). 


[bookmark: _Toc204658632][bookmark: _Toc387925602][bookmark: _Toc459105178][bookmark: _Toc460383356]
Decompositie en hoeveelheden
Een Decompositie is een manier om het ontwerp van een systeem te analyseren. Een decompositie zoals hier bedoel betreft een hiërarchische verzameling van (deel)onderdelen. De hiërarchische decompositie voor een kunstwerk ziet ar als volgt uit:
 (
Beheerobject/kunstwerk
Instandhoudingonderdeel
Inspectieonderdeel
)
In dit hoofdstuk worden een overzicht gegeven van de onderdelen waaruit het kunstwerken bestaat.
Uitgangspunt van de decompositie is de standaard decompositie natte kunstwerken. Deze lijst is als bijlage aan dit format toegevoegd. 
De decompositie gaat tot op het niveau van inspectieonderdeel en worden in de onderstaande tabel ingevuld. Van elk inspectieonderdeel wordt de hoeveelheid aangegeven in de daar voor geldende eenheid.
Tabel 2‑1 Decompositie

	Instandhoudingonderdeel
	inspectieonderdeel
	Materiaal
	Hoeveelheid
	opmerkingen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



 



[bookmark: _Toc459105179][bookmark: _Toc460383357][bookmark: _Toc204658634][bookmark: _Toc387925603]Onderhouds-, inspectiemaatregelen en kosten

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verwachte onderhoudstermijn en de kosten van de inspectieonderdelen. Tevens wordt een korte omschrijving gegeven van de uit te voeren onderhoudsmaatregelen. 

In dit hoofdstuk wordt de volgende tabel ingevuld:

Tabel 3‑1 Onderhoudskosten

	Inspectie-onderdeel
	Onderhouds-
strategie
	Verwachte 
onderhoudstermijn (interventie-niveau)
	Kosten
per eenheid
(in euro’s)
	Omschrijving onderhoudsmaatregel

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Alle genoemde prijzen zijn incl. kosten voor bouwplaats, uitvoering, algemene kosten, winst en risico en excl. kosten voor verkeersmaatregelen, directiekosten. Prijspeil jaar van aanleg.




[bookmark: _Toc204658635][bookmark: _Toc387925604][bookmark: _Toc516563371]Overzichtstabel geplande maatregelen 
In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de maatregelen (onderhoud en inspectie) die uitgevoerd moeten worden over een periode van ca. 30 jaar. In dit hoofdstuk wordt de onderstaande tabel ingevuld, waarbij per inspectieonderdeel de  uit te voeren maatregelen worden weergeven. In de kolommen met de jaren wordende kosten van de te nemen maatregel aangegeven.
De tabel dient in het programma spreadsheet-programma Excel opgesteld te worden!

Tabel 4‑1 Meerjarenplanning

	IH-onderdeel
	Inspectie
onderdeel
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	…
	2040
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Overzichttekeningen/	Inspectietekeningen







Bijlage 2

Overzicht garantiecertificaten leveranciers



Bijlage 3

Garantiecertificaten leveranciers
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