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Kerncompetentie A: Ontwerpervaring
Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van een publiek gebouw (niet zijnde woningbouw en/of commerciële functies) met een specifieke binnenruimte die expliciet is ontworpen en uitgerust voor activiteiten waarbij een goede ruimteakoestiek essentieel is, zoals muziek- of geluidsproductie, repetitie/uitvoeringen van podiumkunsten of vergelijkbare functies.
In het referentieproject dient:
· een optimale ruimteakoestiek binnen de ruimte gerealiseerd te zijn;
· de geluiduitstraling naar andere ruimten binnen het gebouw en naar de buitenomgeving zodanig beperkt te zijn dat buiten de ruimte geen hinder of overlast optreedt ten gevolge van activiteiten binnen de ruimte.

In het referentieproject moeten aantoonbaar ontwerpoplossingen zijn toegepast op het gebied van:
· geluidisolatie en geluidsoverdrachtbeperking (intern en extern),
· akoestische inrichting van de ruimte(n),
· trilling isolatie waar relevant, en
· bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter ondersteuning van de akoestische prestaties.

Het project heeft een bruto vloeroppervlak (BVO) van minimaal 800 m², waarbij het akoestisch volume van de specifieke binnenruimte - die expliciet is ontworpen voor activiteiten waarbij een goede ruimteakoestiek essentieel is - een footprint van   maximaal 300 m² (BVO) heeft (eventuele balkons worden niet gerekend tot de footprint). Ruimten met een footprint groter dan 300 m2 (BVO) worden niet als passend beschouwd, omdat deze qua functionaliteit en gebruik wezenlijk verschillen van de onderhavige opdracht.

De referentie dient betrekking te hebben op een ontwerpopdracht waarvoor tenminste de omgevingsvergunning verstrekt is. De omgevingsvergunning dient na 1 januari 2016 te zijn opgeleverd. In het geval de referentie nog niet is opgeleverd dient voor de referentie aanvullend de akoestische rapportages m.b.t. zowel de geluiddichtheid als de ruimteakoestiek van de benoemde specifieke binnenruimte te worden aangeleverd.
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	Selectiecriterium:
A. Selectiecriterium Ontwerpervaring extra referentie
Gegadigde kan kerncompetentie A aantonen met een tweede referentie.
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	Selectiecriterium:
B. Selectiecriterium ontwerpervaring i.r.t. locatie
Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van een gebouw met een BVO van minimaal 2.000 m2 en maximaal 7.500 m2 op een binnenstedelijke locatie, waarbij naar het oordeel van de lokale welstandscommissie/commissie omgevingskwaliteit (of vergelijkbare gemeentelijke adviescommissie) sprake is van een zorgvuldige en kwalitatieve stedenbouwkundige en/of ruimtelijke inpassing van het ontwerp in de directe stedelijke omgeving.

Onder een ‘binnenstedelijke locatie’ wordt verstaan: een locatie binnen het bestaande stadsweefsel in een omgeving dat functioneert als centrumgebied binnen de stad. Het betreft derhalve nadrukkelijk geen dorp, buitenwijk of stadsrandlocatie.

De referentie dient betrekking te hebben op een ontwerpopdracht waarvoor tenminste de omgevingsvergunning is verstrekt met positief oordeel van de welstandscommissie. Kopieën van deze documenten dienen te worden toegevoegd bij de referentie verklaring. De omgevingsvergunning dient na 1 januari 2016 te zijn opgeleverd.

Ter beoordeling zijn tekeningen, visuals en/of foto’s wenselijk als bijlage bij de referentie verklaring.
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	Selectiecriterium:
C. Selectiecriterium ontwerpervaring i.r.t. gevel 
Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van een gevel voor een kwetsbare expressieve functie, waarbij de gevel een evenwichtige en zorgvuldige verbinding realiseert tussen hetgeen binnen in het gebouw gebeurt en hetgeen buiten het gebouw in de (semi)openbare ruimte gebeurt. Waarbij:
· enerzijds de sociale veiligheid, de privacy en het comfort van de gebruikers van het gebouw aantoonbaar zijn geborgd en waarbij ongewenste inkijk, voyeurisme of ongecontroleerde observatie wordt voorkomen;
· anderzijds visuele en ruimtelijke interactie tussen de  
omgeving van het gebouw en het kwetsbare programma/gebruik binnen het gebouw daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt, zodanig dat de relatie tussen binnen en buiten daadwerkelijk bijdraagt aan de stedelijke levendigheid en aantrekkelijkheid van de locatie.
(Semi) dichte geveloplossingen worden nadrukkelijk niet als passende referentie ervaren voor dit selectiecriterium. 

Een kwetsbare expressieve gebruiksfunctie is een gebruiksfunctie waarbij:
-  gebruikers zich lichamelijk of expressief manifesteren in een besloten setting;
-  de activiteiten plaatsvinden zonder publiek, of met een beperkt en gecontroleerd publiek;
-  onbedoelde visuele waarneming van buitenaf de activiteit, concentratie, veiligheid of sociale integriteit van gebruikers negatief beïnvloedt.

De referentie dient betrekking te hebben op een ontwerpopdracht waarvoor tenminste de omgevingsvergunning is verstrekt met positief oordeel van de welstandscommissie, waarbij expliciet wordt ingegaan op kwaliteit van het ontwerp van de gevel. Kopieën van deze documenten dienen te worden toegevoegd bij de referentie verklaring. De omgevingsvergunning dient na 1 januari 2016 te zijn opgeleverd.

Ter beoordeling zijn tekeningen, visuals en/of foto’s wenselijk als bijlage bij de referentie verklaring.
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