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Bijlage 1 - Akkoordverklaring Programma van Eisen en voorwaarden Aanbesteding

	Bijlage
	1	

	Kenmerk
	[bookmark: Text14]Z25 242557 

	Betreft Europese aanbesteding
	Gladheidsbestrijding gemeente Uitgeest



I. Ondergetekende, 

in zijn hoedanigheid van:

Aanvinken wat van toepassing is
|_| Zelfstandig Inschrijver
|_| Penvoerder namens zijn Combinatie

1. biedt hierbij zijn Inschrijving aan met kenmerk Z25 242557

2. verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de onderstaande voorwaarden en eisen:
	Algemene gegevens en tijdsbepaling

	E-01
	Alle werkzaamheden om klaar te staan voor het Strooiseizoen dienen uiterlijk 1 november van ieder seizoen door de Opdrachtnemer gereed te zijn gemaakt.  

	E-02
	Binnen de gemeente Uitgeest geldt het beleid van Preventief strooien, alleen in speciale gevallen, onder andere bij hevige sneeuwval, wordt opdracht gegeven voor Curatief bestrijden.

	E-03
	De responstijd bedraagt maximaal 0,5 uur (half uur). Na oproep dient opdrachtnemer binnen het half uur aanwezig te zijn op zoutdepot van de gemeente in Castricum.

	E-04
	Als bij aanhoudend extreem weer blijkt dat een curatieve ronde niet afdoende is, zal zoals in de inschrijfstaat beschreven het daarbij ingediende uurtarief gehanteerd worden.

	E-05
	De strooitijd voor het gehele Areaal bedraagt maximaal 3 uur.

	E-06
	Bij ploegacties (sneeuwruimen) is de duur van een route variabel in verband met de intensiteit van de gevallen sneeuw. Over het algemeen bedraagt deze ronde maximaal 4 uur.

	E-07
	De Responstijd en Strooitijd gaan in nadat de Oproep gedaan is door de Gladheidcoördinator Gemeente bij Coördinator Opdrachtnemer. Indien de oproep vroegtijdig wordt gedaan gaat de strooitijd in op het afgesproken tijdstip.

	E-08
	De werkzaamheden dienen indien nodig te worden uitgevoerd op alle dagen van de week 24 uur per dag, 7 dagen per week.

	E-09
	Opdrachtnemer werkt volgens een onderhoudsplan van het in te zetten strooimaterieel, welke is opgesteld op basis van CROW 353 (Organisatie en bestrijding van wintergladheid)

	E-10
	Het voldoen aan dit Programma van Eisen moet op eerste verzoek door Opdrachtnemer worden aangetoond. Gemeente behoudt zich het recht voor om zelf ook een onderzoek in te stellen.


	E-11
	Opdrachtnemer draagt zorg voor deugdelijk materieel waarmee de continuïteit en de kwaliteit voor de uitvoering van de Opdracht geborgd is.

	Communicatie en eisen personeel

	E-12
	De gemeente Uitgeest heeft een eigen gladheidsbewakingssysteem (Meteogroup/DTN). Opdrachtnemer krijgt toegang tot de meetgegevens en weersverwachtingen.

	E-13
	De Gladheidcoördinator Gemeente wordt geïnformeerd door Meteogroup en geeft de oproep voor strooiactie aan bij de Coördinator Opdrachtnemer en fungeert tijdens uitvoering van Strooiacties als eerste aanspreekpunt vanuit de Gemeente.

	E-14
	Namens de Opdrachtnemer dient één centraal aanspreekpunt (Coördinator Opdrachtnemer) te worden aangesteld en minimaal één achterwacht of vervanger waar de Gladheidcoördinator Gemeente de oproep voor strooiacties bij meldt. De Coördinator Opdrachtnemer dient gedurende het Strooiseizoen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor de Gladheidcoördinator Gemeente.

	E-15
	De Coördinator Opdrachtnemer en achterwacht/vervanger dienen CROW gediplomeerd ‘coördinator gladheidsbestrijding wegbeheerders’ te zijn.

	E-16
	De chauffeurs die belast zijn met gladheidsbestrijding beschikken over de benodigde en geldige rijbewijzen en bezitten een CROW-certificaat ‘specifieke deskundigheid winterdienst’.

	E-17
	Per voertuig dienen voldoende chauffeurs beschikbaar te zijn, zodat ook de inzet bij ziekte, calamiteiten of langdurige gladheidsbestrijding is gegarandeerd.

	E-18
	Gemeente beschikt over een klachtenmeldsysteem. Relevante klachten worden doorgestuurd naar de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient binnen 1 werkdag te reageren op klachten.

	Overlegmomenten

	E-19
	Opdrachtnemer zal direct na opdracht een project start up bijeenkomst (PSU) met Opdrachtgever organiseren.

	E-20
	Opdrachtnemer zal minimaal tweemaal per jaar, voorafgaand aan- en direct na het Strooiseizoen, een startoverleg en evaluatie met Opdrachtgever organiseren.

	E-21
	Tijdens de PSU en evaluaties zullen onder andere de volgende zaken met de
Opdrachtnemer worden besproken:
· de voortgang van de dienstverlening;
· de veiligheid en gezondheid op het werk
· door de Opdrachtnemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn uitvoeringsplan;
· overige relevante zaken.
· De Opdrachtnemer draagt zorg voor de verslaglegging.

	E-22
	Bij het overleg zijn namens Opdrachtnemer minimaal aanwezig de Coördinator Opdrachtnemer.en de contractverantwoordelijke.

	E-23
	Datum en tijdstip van de overleggen wordt in overleg met Opdrachtgever bepaald en als locatie geldt Schulpstet 17 te Castricum. Indien de Opdrachtgever dit wenst, kan zij derden uitnodigen om een bespreking bij te wonen.

	Areaal en routes

	E-24
	De werkzaamheden betreft primair het schoon en berijdbaar/toegankelijk houden van de wegen die onderdeel uitmaken van de aanbesteding gladheidsbestrijding. Dit betreffen hoofdverkeersroutes, wijkontsluitingswegen, hoofdfietspaden en verplichte fietspaden. 

	E-25
	Strooiroutes die onderdeel zijn van deze aanbesteding gladheidsbestrijding Uitgeest zijn terug te vinden op de digitale overzichtskaar: - Ga naar: gisib.debuch.nl/Uitgeest
· Gebruiker: Aanbesteding
· Wachtwoord: Gladheid999#

	E-26
	Na gunning wordt voor de gegunde partij een definitief account aangemaakt en bijbehorende inloggegevens verstrekt. Bij voorkeur maken aannemers gebruik va Gisib Online, maar op aanvraag kunnen wij de routes ook aanleveren via een WMS-link. Met deze link kan men de routes inladen in een eigen GIS-applicatie.

	E-27
	Wegvakken die onderdeel zijn van de gladheidsbestrijding bestaan uit ca 40 km autowegen en ca. 9 km fietspaden.

	E-28
	Indien op de Strooiroute omleidingen zijn aangegeven, moeten deze worden meegenomen in de gladheidsbestrijding. Extra kosten worden naar redelijkheid en billijkheid door de Opdrachtgever vergoed.

	E-29
	Opdrachtnemer dient op basis van het totaal te strooien Areaal zelf zijn routes zo efficiënt mogelijk in te delen en te bepalen. Een en ander in overleg en ter goedkeuring van de Gemeente.



	E-30
	De Opdrachtnemer dient in overleg met de Gemeente al zijn routes minimaal eenmaal per Strooiseizoen te rijden ten behoeve van het inrichten van de geautomatiseerde beheersing van het contract. Dit geschiedt voorafgaand aan ieder Strooiseizoen (voor 1 november dient alles gereed te zijn). Tijdens het rijden van de Referentieroutes dient het materieel van de Opdrachtnemer te zijn voorzien van strooiers en ploegen (zonder zout).

	E-31
	Per Strooiseizoen wordt door de Opdrachtgever de nieuwe Strooiroutekaart aangeleverd voor het opvolgende seizoen. Indien de herziene strooiroute-lengte minder dan 5% groter is dan de bij gunning aangegeven route, geeft dit geen recht op verrekening. Aanvullend geldt dat bij het kleiner worden van deze routes er geen verrekening plaats vindt.

	E-32
	Opdrachtgever streeft ernaar om na 1 juli de Strooiroutekaart voor dat seizoen niet meer aan te passen. Indien toch aanpassing aan de Strooiroutekaart worden doorgevoerd, welke tijdens het Strooiseizoen als gevolg hebben dat de Strooiroutes/ voertuigverdeling significant moeten worden herzien, heeft de Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid recht op verrekening voor het opnieuw indelen van de routes en het rijden van de aangepaste Referentieroutes.

	E-33
	De bijzonderheden n.a.v. de gereden Referentieroute: dienen te worden aangeleverd bij en te worden besproken met de Gladheidcoördinator Gemeente. Vastgestelde aanpassingen en afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

	E-34
	Aanpassing van de Strooiroutes gedurende de looptijd van het Overeenkomst impliceert het opnieuw door de Opdrachtnemer moeten rijden van de aangepaste Referentieroutes.

	Consignatie, voorbereiding en opslag (vaste onderdelen)

	Consignatiediensten

	E-35
	De Opdrachtnemer dient een (operationele) organisatie op te zetten waarmee geborgd wordt dat kan worden voldaan aan de eisen met betrekking tot het uitvoeren van Strooiacties conform de Responstijd en Strooitijd.

	E-36
	De Consignatiedienst voor de medewerkers en materieel geldt in het Strooiseizoen (1 november t/m 15 april).

	E-37
	Strooiacties buiten het Strooiseizoen worden verrekend tegen de in de Inschrijvingsstaat benoemde prijzen per Strooiactie vermeerderd met 10%.

	Opslag materiaal en materieel

	E-38
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van voertuig(en), natzoutstrooiers / sneeuwploegen en personeel voor het uitvoeren van de gladheidsbestrijding. Opdrachtgever verstrekt alleen de dooimiddelen.

	E-39
	De Opdrachtgever draagt zorg voor het leveren, opslaan en op voorraad houden van het benodigde natte en droge dooimiddel.

	E-40
	Gemeente Castricum/Uitgeest beschikt over een voorraad dooimiddelen (zout en calciumchloride), welke beschikbaar zijn voor de gladheidsbestrijding. Deze zijn aanwezig op het depot aan het Schulpstet 17 te Castricum.

	E-41
	Op bovenstaande locatie is de Gladheidcoördinator Gemeente aanwezig voor het laden van het dooimiddel.

	E-42
	Gladheidcoördinator Gemeente zal zorgdragen voor het laden van de voertuigen op depot (Schulpstet 17). Op dit adres zullen naast de door u beschikbaar gestelde voertuigen nog 7 voertuigen worden geladen.

	Eisen Materieel

	E-43
	De Opdrachtnemer draagt gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorg voor het ter beschikking stellen van geschikte voertuigen, natzoutstrooiers en sneeuwploegen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De hoeveelheid materieel dient afgestemd te zijn op het Areaal waarop de Overeenkomst betrekking heeft, zodat de gladheidbestrijding door de Opdrachtnemer conform de eisen van de Overeenkomst kan worden gegarandeerd.

	E-44
	Het materieel van de Opdrachtnemer dient te zijn uitgerust met GPS volgsysteem

	E-45
	Het materieel van de Opdrachtnemer dient geschikt te zijn voor automatisch strooien.

	E-46
	Het materieel van de Opdrachtnemer dient aangepast te zijn of te worden aan de gemeentelijke infrastructuur om alle routes in de gemeente te kunnen rijden en moeten voldoen aan de geldende regeling voertuigen RDW.

	E-47
	Het materieel dient situationeel ingesteld te worden opdat er geen dooimiddelen verder dan 15 cm buiten de rand verharding wordt verspreid.

	E-48
	Opdrachtnemer dient samen met de Gemeente éénmalig voor aanvang van elk Strooiseizoen een Vlootschouw te houden. Van deze Vlootschouw zal door de Opdrachtnemer een verslag worden opgesteld en ter goedkeuring aan de Gemeente worden aangeboden.

	E-49
	Het in te zetten materieel dient gedurende het Strooiseizoen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te zijn voor Strooiacties.

	E-50
	Opdrachtnemer dient uitval van strooiers en personeel tijdens de uitvoering van Strooiacties op te vangen door extra inzet, vervanging of doorwerken van het ander materieel.

	E-51
	Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de beschikbaarheid van het materieel gegarandeerd is.

	E-52
	Al het in te zetten materieel dient naast de wettelijke verplichtingen voorzien te zijn van CE-markering.

	E-53
	Het in te zetten materieel dient jaarlijks gekeurd en gekalibreerd te worden, dit is bij navraag inzichtelijk voor de opdrachtgever.

	E-54
	Opdrachtnemer dient de voertuigen/strooiers te voorzien van een strooimanagementsysteem (gps-tracking en registratie) voor de monitoring van de gladheidsbestrijding. Het strooimanagementsysteem heeft tot doel een juist gebruik van dooimiddelen te verkrijgen, om zo minimale zoutverbruik en lagere milieubelasting te realiseren. 

	
	De Opdrachtnemer dient de Strooiroutes met behulp van het systeem uit te voeren met een gps-tracking en registratie van minimaal:

	
	· de gereden route;

	
	· de gereden snelheid;

	
	· het uitgevoerde strooioppervlak;

	
	· het zoutpercentage, verbruikte hoeveelheid zout/pekelwater per m2

	Strooiacties (variabele onderdelen)

	Algemeen

	E-54
	De rijsnelheid is zodanig dat deze de maximaal toegestane snelheid niet overschrijdt en daarnaast dat een constant en gelijkmatig strooibeeld wordt gerealiseerd over de gehele wegoppervlakte en zodanig dat de veiligheid altijd gewaarborgd is.

	E-55
	Strooien gebeurt zo dat er zo min mogelijk zout en pekel naast het wegoppervlak komt.

	E-56
	Indien de Opdrachtnemer meent door (weers)omstandigheden dat de dosering moet worden aangepast neemt hij hierover direct contact op met de Gladheidcoordinator Gemeente. Deze beslist dan of er met een gewijzigde strooidosering moet en/of mag worden gereden.

	Strooiacties

	E-57
	Telkens als de Gladheidscoördinator Gemeente een Oproep doet, start de Opdrachtnemer onverwijld een Strooiactie. De Gladheidscoördinator Gemeente vermeldt in de Oproep welk type Strooiactie van de Opdrachtnemer wordt verlangd. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij proactief meedenkt over de bestrijding.

	E-58
	De Gladheidscoördinator Gemeente adviseert op basis van de melding van Meteoconsult de gewenste dosering bij verschillende typen gladheid. In de praktijk wordt voornamelijk 7-10 g/m2 gebruikt voor preventieve acties en 15-20 g/m2 bij curatieve acties toegepast. 

	E-59
	Een door de Opdrachtnemer uit te voeren preventieve Strooiactie bestaat tenminste uit de volgende onderdelen:

	
	· Coördinatie van de actie;

	
	· Het per stuk in te zetten gladheidmaterieel op de juiste werking controleren van het strooi managementsysteem dat als geautomatiseerd beheersingssysteem door de Gemeente wordt gehanteerd. Bij storing dient dit onverwijld te worden gemeld aan de Gladheidcoördinator Gemeente, waarbij aangegeven moet worden welke maatregelen door de Opdrachtnemer worden getroffen;

	
	· Het op de juiste wijze (laten) uitvoeren van de Strooiactie conform de eisen en aanwijzingen van de Gladheidcoördinator Gemeente.

	E-60
	Na één (1) uur geen respons is de Gemeente gemachtigd de Strooiactie door derden uit te laten voeren. De gemaakte kosten worden bij de Opdrachtnemer in mindering gebracht.

	E-61
	Opdrachtnemer dient bij aanvang en afronding van elke actie, aan- en af te melden bij Gladheidcoördinator Gemeente.

	E-62
	Opdrachtnemer dient contact op te nemen met de Gladheidcoördinator Gemeente indien er zich problemen voordoen tijdens de uitvoering en de hiervoor genomen of te nemen maatregelen

	E-63
	De inzet van materieel van de Opdrachtnemer voor een curatieve (ploeg)actie kan variëren van minimaal één voertuig tot maximaal alle voor deze opdracht overeengekomen beschikbare voertuigen. De inzet dient in overleg met de Gladheidcoördinator Gemeente bepaald te worden. De Gladheidcoördinator Gemeente bepaalt welke locaties curatief bestreden moeten worden. De Opdrachtnemer bepaalt hoeveel materieel er ingezet dient te worden en meldt dit aan de Gladheidcoördinator Gemeente.

	Kortingen

	E-64
	Indien de Opdrachtnemer de voorgeschreven Responstijd en/of Strooitijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.

	
	Onderstaande kortingen gelden ook indien de Opdrachtnemer niet tijdig de aanwijzingen van de Gemeente opvolgt of als de Coördinator Opdrachtnemer niet bereikbaar is.

	
	· De korting voor het overschrijden van de Responstijd bedraagt € 500,- per overschrijding per voertuig/route.

	
	· De korting voor het niet bereikbaar zijn bij Oproep bedraagt € 1.000,- per keer, niet cumulatief.

	
	· De korting voor het overschrijden van de Strooitijd (bij niet onvoorziene omstandigheden) bedraagt € 500,- per overschrijding per half uur, cumulatief.

	E-65
	Bij klachten (aantoonbaar door Gemeente) of gevaarlijke situaties veroorzaakt door de Opdrachtnemer kan de Gemeente bij herhaling (meer dan twee keer) per geval een boete opleggen van € 1000,- euro.

	E-66
	Kortingen en bijkomende kosten derden (bij niet voldoende nakomen verplichtingen) kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.

	Schade wegen en/of vegetatie tgv gladheidsbestrijding

	E-67
	Bij schade aan wegen en/of onderdelen in de openbare ruimte moet dit direct gemeld worden bij de Gemeente, zowel telefonisch als per e-mailbericht.

	E-68
	Opdrachtnemer dient direct maatregelen of noodreparaties voor eigen rekening en risico te nemen opdat er geen gevaarzetting ontstaat voor het verkeer of personen wanneer zijzelf de schade hebben veroorzaakt.

	E-69
	Opdrachtnemer neemt de juiste maatregelen om schade aan verhardingen en andere overheidseigendommen te voorkomen door een juist gebruik en juiste inzet van het materieel

	E-70
	Opdrachtnemer moet in overleg met de Gemeente zo snel mogelijk de schade definitief repareren of de onderdelen vervangen ter goedkeuring van de Gemeente. De kosten voor deze reparatie of vervanging zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

	Milieu

	E-71
	De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen, zowel LDV (light duty vehicle, <3.500 kg) als HDV (heavy duty vehicle, >3.500 kg), voldoen ten minste aan emissieklasse 6. Voor de voertuigen van onderaannemers geldt dat minimaal 75% tenminste voldoet aan emissieklasse 6 en het resterende deel voldoet ten minste aan emissieklasse 5.




3. verklaart volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan al de overige in de opdrachtbeschrijving gestelde voorwaarden en eisen, zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en de daarbij behorende Bijlagen.

	
Indien een Inschrijver niet voldoet aan de opdrachtbeschrijving of een Eis wordt de Inschrijver uitgesloten en wordt de Inschrijving ter zijde gelegd. Het gestelde in de Inschrijving mag niet conflicteren met de opdrachtbeschrijving of de gestelde Eisen. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, wordt de Inschrijving terzijde gelegd.




II. Ondertekening

	Naam organisatie
	     

	Naam ondertekeningbevoegd persoon
	     

	Datum
	     

	Handtekening
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