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	Datum:
	
	Beoordeling door:
	
	Betreft klei t.b.v.:
	

	Locatie:
	
	Erosieklasse:
	EK1/EK2/EK3*
	Overige referentie:
	



	Meenemen/regelen: laarzen, enkele uitdraaien van dit formulier, documenthouder, pen/potlood, grondboor (Edelman, guts) met verlengstukken, (mini)kraan op locatie
	Monsterpunten: gelijkmatig verdelen over depot en over diepte. Waar mogelijk ook overeen laten komen met fysische rapportage

	Risico’s: let op eigen veiligheid, niet boren in (potentieel) verontreinigde grond
	



	nr
	Omschrijving:
	Ref:
	Handleiding:
	Achtergrond:
	Voor:
	Waarneming*:
	Conclusie(s), Opmerkingen:

	1
	Geen extreme verkleuringen
	1
	Zijn er helder rode, helder gele, helder blauwe of veel zwarte plekken zichtbaar?
	Kan duiden op chemische verontreinigingen
	EK1, EK2, EK3
	geen / enkele/veel
	

	2
	Geen sterk afwijkende geur
	1
	Heeft de klei een geur van rotte eieren, olie of kolenachtig?
	Kan duiden op chemische verontreinigingen
	EK1, EK2, EK3
	ja/nee
	

	3a
	Homogeniteit
	1
	Is de partij klei gelijkmatig van samenstelling?
(op basis van totaal aanblik en vergelijking van de diverse gestoken monsters)
	Zijn conclusies uit rapportages voldoende van toepassing op gehele partij?
	EK1, EK2, EK3
	Ja/nee
	

	3b
	
	1
	Zijn er sterke zandconcentraties of zandlenzen zichtbaar?
	Leidt tot sterke afname erosiebestendigheid
	EK1, EK2, EK3
	geen / enkele / veel
	

	3c
	
	
	Zijn duidelijk waarneembare organische bestanddelen zichtbaar? 
	Beperken van krimp en afname erosiebestendigheid
	EK1
	<1% / <5% / >5%
	

	4
	Fysische 
Verontreini-gingen
	1
	Zijn er vreemde bestanddelen, zoals puin, wortels van planten en houtresten, in zodanige hoeveelheden aanwezig dat deze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing van de klei?
	Klei moet geschikt zijn voor dijkverbetering
	EK1, EK2, EK3
	<1% / <5% / >5%
	

	5
	Zandgehalte
	1, 3
	Hoe voelt de klei aan als je het door je vingers wrijft? (ruw-scherp- schurend, melig- minder scherp of glimmend glad?)
A. Ruw / scherp / schurend (=zanderig), melig** / minder scherp (=siltig) of glimmend glad (=kleiig)) 
B. vette kleien (hoog luthumgehalte) vallen doorgaans in cat. EK1 – EK2, zanderige klei in EK3
	Teveel zand (>40%) leidt tot onvoldoende erosiebestendigheid
	EK1
	ruw-scherp–schurend / 
melig-minder scherp/
 glimmend glad
	

	6
	Watergehalte / Consistentie
	2
	Is de klei gerijpt of vrijwel gerijpt? Kenmerken zijn:
A. Het is tamelijk stijf/matig stevig 
B. Er zijn al duidelijke grotere structuurelementen te onderscheiden. 
C. Het kleeft weinig tot enigszins aan de handen, maar is niet smeerbaar.
D. Het kan niet, tot niet gemakkelijk, tussen de vingers doorgeperst worden.
	Voldoende goed te verdichten
	EK1, EK2, EK3
	(vrijwel) gerijpt /
half gerijpt /
(vrijwel) ongerijpt

	

	7a
	(Visuele) Beoordeling EK1
	2, 3
	A. De grond in geroerde vochtige toestand (maar niet nat) is erg kleverig, dat wil zeggen het blijft aan de vingers kleven en meer of minder aan elkaar zitten als de vingers voorzichtig van een getrokken worden.
B. Er kunnen rolletjes worden gemaakt van ongeveer 40 mm lang met een diameter van ongeveer 4 mm, zonder dat de rolletjes gemakkelijk breken, als het vochtgehalte niet te laag dan wel te hoog is (hiervoor is enig experimenteren met vochtgehalte van de grond nodig).
	Klei voldoet visueel (experimenteel) aan EK1
	EK1
	A. Ja/nee
B. Ja/nee
	

	7b
	(Visuele)
Beoordeling EK3
	2, 3
	A. De grond bestaat op het oog voornamelijk uit zandkorrels.
B. De grond is weinig kleverig (er blijft weinig of geen grond aan de vingers hangen na knijpen in de grond.
C. De grond is niet goed tot een balletje of draadje te kneden is (met uitzondering van harde droge grond.
D. De grond droogt relatief snel (binnen enige minuten) op als het op de handpalm heen en weer wordt gewreven en gekneed, waarbij de grond vaak in poeder of in korreltjes uiteen valt.
	Klei voldoet visueel (experimenteel) aan EK3
	EK3
	A. Ja/nee
B. Ja/nee
C. Ja/nee
D. Ja/nee
	

	7c
	(Visuele)
Beoordeling EK2
	2,3
	Ligt tussen 7a en 7b in
	Klei voldoet visueel (experimenteel) aan EK2
	EK2
	Ja/nee
	


* omcirkelen wat van toepassing is			** Melig betekent: meelachtig, kruimig, droog, enigszins onsamenhangend, poederachtig
Referenties
1. Technisch rapport Klei voor dijken, TR17, Delft mei 1996
2. Grond voor kaden, praktijkonderzoek naar de ontwikkeling van fysische kwaliteitseisen voor grond in boezemkaden, STOWA, 2002-38, ISBN 90-5773-192-4
3. Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006), ISBN 978-90-369-5762-5, september 2007
