[bookmark: _Hlk176421343]Bijlage.. Kleurenblad

[image: ]
Kleur 1: Dark Oak 
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Kleur 2: Oxide corten fijnstructuur 
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Kleur 3: Blanco City polished
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Kleur 4: Wengé gebeitst 
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Kleur 5: 72% polyester, 28% polypropylene, Terra Prato copper , lichtechtheid 4-5 Martindale 92000
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Kleur 6: Terra Prato naturel , 100% polyester, lichtechtheid 4-5 Martindale 92000
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Kleur 7: Eiken natuur 
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Kleur 8: Salie fijnstructuur RAL 7033
[image: ]
Kleur 9: Spot azure groen, 100% polyester, lichtechtheid 4-5, Martindale 60000
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Kleur 10 wit (bureau) E0-00
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Kleur 11 Terra spot rust, 100% polyester, lichtechtheid 4-5, Martindale 60000
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Kleur 12 Spot mint, lichtechtheid 4-5, Martindale 60000
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Kleur 12 Beuken klassiek walnoot
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Kleur 13 Prato eucalyptus, 72% polyester, 28 %polypropylene, lichteenheid 4-5, Martindale 92000
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Kleur 14 ER11 Era kwartsgrijs (CSE13), Afslijtproef > 100.000, Pilling: 4-5, Vastheid: 5, Wrijven kleurvastheid: 4
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Kleur 15 Netbespanning, Uni wit 8144, Pilling: 5, Vastheid: 7, Wrijven kleurvastheid: 5
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Kleur 16 Off white, Materiaal vilt, klasse C certificering geluidsabsorptie
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