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[bookmark: _Toc181719566]Algemene beschrijving 
[bookmark: _Toc127070706][bookmark: _Toc127071133][bookmark: _Toc127071404][bookmark: _Toc127071469][bookmark: _Toc181719567]Toelichting V&G-dossier
Het V&G-dossier voor dit project bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, die werkzaamheden op dit project verrichten. Het dossier is opgesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en wordt tijdens de uitvoering aangevuld en/of gewijzigd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 
Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het project. 
Een afdruk van dit V&G-dossier moet op het werk aanwezig zijn.
[bookmark: _Toc127071134][bookmark: _Toc127071405][bookmark: _Toc127071470][bookmark: _Toc181719568]Omschrijving werkzaamheden 
De werkzaamheden binnen deze RAW-raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL). 
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
· Het leveren van masten en armaturen;
· Het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
· Het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
· Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gemeentelijk eigen OVL-net;
· Het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:
· Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
· Uitvoeren van regulier onderhoud;
· Opheffen van storingen en defecten;
· Herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
· Herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
· Verplaatsen van verlichtingsobjecten;
· Opnieuw richten van scheefstaande masten;
· Het inspecteren en onderhouden van schakel- en verdeelinrichtingen van het gemeentelijk OVL-
· netwerk;
· Rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
· Het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
· Het aanleveren of verwerken van revisiegegevens.

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Blaricum, gemeente Eemnes en gemeente Laren.

Gegevens betrokken partijen:

a. Opdrachtgever(s): 
Naam : 			Gemeente Blaricum
				Gemeente Eemnes
				Gemeente Laren
Adres : 			Zuidersingel 5
Postcode en plaats : 	3755 AZ  Eemnes
Telefoon : 		14035
Contactpersoon : 		Dhr. N. van Gelderen

b. Ontwerpende partij(en) 
Naam : 			Nobralux
Adres : 			Eekelhof 58
Postcode en plaats : 	5482 WH Schijndel 
Telefoon : 		0411 440 400 
Contactpersoon : 		M. Mus
c.  V&G –coördinator ontwerpfase 
Naam : 			Nobralux
Adres : 			Eekelhof 58
Postcode en plaats : 	5482 WH Schijndel
Telefoon : 		0411 440 400
Contactpersoon : 		M. Mus

d. Uitvoerende partij(en) 
Naam :			…………………………….
Adres : 			…………………………….
Postcode en plaats :	…………………………….
Telefoon :			……………………………. 
Contactpersoon : 		…………………………….

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 
Naam : 			……………………………..
Adres : 			……………………………..
Postcode en plaats : 	………………………………
Telefoon : 		……………………………..
Contactpersoon : 		……………………………..
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Planning en uitvoeringsgegevens

· Geplande startdatum van de werkzaamheden: 	01-09-2026.

· Verwachte einddatum van de werkzaamheden:	31-08-2030.

· Op het werk zijn naar verwachting maximaal 4 werknemers gelijktijdig aanwezig.

· Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1 toezichthouder van de gemeente of derden. 

· De volgende ondernemingen zullen werkzaamheden uitvoeren:

	
	Onderneming
	Onderneming

	Naam:
	
	

	Adres:
	
	

	Postcode:
	
	

	Plaats:
	
	

	Contactpersoon:
	
	

	Telefoonnr.:
	
	



· De volgende deskundigen of diensten zullen worden ingeschakeld:

	
	Deskundige/Dienst
	Deskundige/Dienst

	Naam:
	
	

	Adres:
	
	

	Postcode:
	
	

	Plaats:
	
	

	Contactpersoon:
	
	

	Telefoonnr.:
	
	




· De Veiligheid- en Gezondheidscoördinatie uitvoeringsfase gebeurt door de uitvoerende partij van dit bestek.

· Namen van de in te schakelen deskundige diensten bij ongevallen: 
- centrale melding op de bouwplaats		: n.v.t.
-	dichtstbijzijnde huisartsen 		: …
-	dichtstbijzijnde ziekenhuis 		: …
1
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[bookmark: _Toc181719570]Bouwplaatsvoorzieningen en regels

	Collectieve voorzieningen:
	Verzorging en onderhoud door:
	Voor wie:
	Opmerkingen:

	Verkeersvoorzieningen 
wegafzettingen en verkeersomleidingen 

	Volgens bestek
	Alle werknemers
	Veiligheidsvest verplicht.
Pas de voorschriften t.a.v. wegmarkering of afzetting toe: CROW publicatie Werk in uitvoering

	Beveiligings-, blus- en 
beschermingsmiddelen
	Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid 
van de benodigde middelen voor de 
door de betreffende partij uit te voeren werkzaamheden
	Alle werknemers.
PBM’s kunnen afhankelijk van het 
soort PBM per medewerker of voor 
algemeen gebruik beschikbaar worden gesteld
	De V&G-coördinator uitvoering toetst steekproefsgewijze of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn (zowel in aantal als wat betreft functie) 

	Bedrijfshulpverlening (BHV)
	V&G-coördinator uitvoeringsfase
	Alle werknemers
	Minimaal één Bhv’er per 50 of minder aanwezige werknemers op het werk (artikel 2.19 Arbobesluit)

	EHBO-middelen
	Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde
EHBO-middelen
	Bhv’er
	De V&G-coördinator uitvoering toetst steekproefsgewijze of voldoende middelen op het werk aanwezig zijn

	Afval- en reststoffen
	Volgens bestek
	Alle werknemers
	Er dienen geen restafvalstoffen op het werk achter te blijven

	Toezicht op veilig 
werken 

	Leidinggevenden of 
toezichthouders van deelnemende 
bedrijven 

	Alle medewerkers
	Leidinggevenden of toezichthouders spreken in principe 
alleen hun eigen medewerkers rechtstreeks aan op veilig gedrag. V&G-coördinator houdt tevens onafhankelijk en/of extra toezicht op veilig werken en naleving V&G-plan

	Elektrotechnisch veiligheidsbeleid: aanwijzingen
	Directie of Leidinggevenden 
	Alle medewerkers die elektrotechnische handelingen verrichten
	Uitvoerders, toezichthouders en medewerkers die elektrotechnische handelingen uitvoeren zijn aangewezen met een passende en geldige aanwijzing. 
Een kopie van het interne elektrotechnisch veiligheidsbeleid, wat voldoet aan de bepalingen van de Arbowetgeving, wordt met de inschrijving mee gestuurd. 





[bookmark: _Toc181719571]Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren

Toetsing Veiligheids- en gezondheidsgevaren (optie)

Getoetst ja/nee 

Zo ja, door ……………………………. 

Verklaring afgegeven ja/nee 		Datum …. - …. – 20..







Datum van kennisgeving: 	…. - …. – 20..



Handtekening opdrachtgever* ……………………………………………..

*Ondertekening is alléén noodzakelijk indien kennisgeving aan de Arbeidsinspectie (AI) 
wordt gedaan. In overige situaties is de ondertekening optioneel. 
Eventuele ondertekening van het V&G-plan dient te gebeuren door de directie van het coördinerend bedrijf, mede namens de overige opdracht gevende deelnemers.
[bookmark: _Toc181719572]
Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s
1. [bookmark: _Toc65036154][bookmark: _Toc181719573]Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit de bouwlocatie en de omgeving daarvan *

	Omgevingsfactor
	Activiteit
	V&G-risico
	Risico-oorzaak
	Maatregelen

	Verkeerswegen/ bouwverkeer
	Aanwezigheid op bouwterrein
Transport materiaal en materieel
	Aanrijdings-gevaar personen en objecten
Uitlaatgassen
	Verkeer op en rond bouwlocatie

	Afzettingen en verlichting plaatsen en  
onderhouden
Verstrekken PBM’s en instructie
Stationair draaien motoren vermijden

	Aanwezigheid hoogspannings
kabels
	Grondwerk
Algemeen
	Elektrocutie
	K&L niet getraceerd
Nabijheid van bovengrondse hoogspanning
	KLIC melding
Voorlichting
Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven)

	Aanwezigheid laag-spanningskabels
	Grondwerk
	Elektrocutie
	K&L niet getraceerd
Kabelbreuk
Kortsluiting
	KLIC melding
Voorlichting
Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven)

	Aanwezigheid gas en olieleidingen
	Grondwerk
	Verbranden
Bedwelming
Explosief
	Leidingbreuk
	KLIC melding
Voorlichting
Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven)
Voldoende gronddekking aanhouden

	Aanwezigheid waterleiding
	Grondwerk
	Inkalving/
bedelving
	Leidingbreuk
	KLIC melding
Voorlichting
Uitvoeringswijze (proefsleuven, handmatig graven)
Voldoende gronddekking aanhouden

	Explosief
	Grondwerk
Diverse werkzaamheden
	Explosie
	Verplaatsen explosief
Afzetten terrein
	Explosieven Opruimings Commando inschakelen

	Bodemveront-reiniging
	Grondwerk
Diverse werkzaamheden
	Besmettingsgevaar
	Geen bodemonderzoek
	Dragen PBM’s
Voorlichting
Gekwalificeerd personeel
Niet onbeschermd eten, drinken en roken op locatie

	Regen en wind
	Diverse werkzaamheden
	Gezondheid
	Klimatologische omstandigheden
	Doorwerkkleding
Voorlichting
Schuilvoorziening

	Onweer
	Diverse werkzaamheden
	Elektrocutie
	Blikseminslag
	Stoppen werkzaamheden
Schuilvoorziening

	Slechte bouwplaatsvoor-ziening/inrichting
	Diverse werkzaamheden
	Irritatie
	Geen ruimte
Geen voorzieningen
	Verkorting werktijd
Planning en afstemming

	Slechte bereikbaarheid bouwlocatie
	Diverse werkzaamheden
	Ongeval
Persoonlijk letsel
	Geïsoleerde locatie
	Voorlichting
Hulpvoorzieningen aanwezig
Communicatiemiddelen aanwezig

	Werken onder extreme tijdsdruk
	Diverse werkzaamheden
	Stress
Persoonlijk letsel
	Tijdsdruk
Onvoorzichtigheid
	Planning en afstemming




*Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s zijn niet uitputtend

2. [bookmark: _Toc65036155][bookmark: _Toc181719574]
Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit het ontwerp *


	Onderwerp
	Activiteit
	V&G-risico
	Risico-oorzaak
	Maatregelen

	Elektrotechnische werkzaamheden
	Werken aan onderdelen onder spanning
	Elektrocutie, verbranding
	Aanraken onderdeel onder spanning
	Werken onder spanning is een overtreding van de Arbowet.
Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering
Voor aanvang controleren of kabels werkelijk spanningsloos zijn en voorzorgsmaatregelen nemen tegen (her)inschakelen.

	Openbare verlichting
	Werkzaamheden aan elektriciteits-kabels
	Elektrocutie
Lichamelijk letsel
	Onvoorzichtigheid
Onvoldoende afscherming van naastliggende spanning voerende delen
Onjuist gebruik handgereedschap
	Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering
Voor aanvang controleren of kabels werkelijk spanningsloos zijn en voorzorgsmaatregelen nemen tegen (her)inschakelen.

	
	Montage afgaande aansluitkabels armaturen in lichtmasten
	Lichamelijk letsel
	Onjuiste werkhouding
Onjuist gebruik gereedschap
	Werken conform Elektrotechnische Bedrijfsvoering, spanningsloos conform NEN 3140.

	
	Werken met hefwerktuigen
	Verwonding, elektrocutie
	Vallend of losschietend materiaal
	Toepassen van hefwerktuigen die voldoen aan veiligheidsnorm, dragen PBM’s en creëren veilige werkruimte.

	
	Verwijderen en monteren van armaturen op hoogte.
Toepassen, gebruiken van hoogwerker.
	Lichamelijk letsel
	Vallen door 
ondeugdelijke 
hoogwerker en/of 
door maken van 
bedieningsfouten 
ontstaan door 
onvoldoende 
kennis m.b.t. de bediening en de te nemen veiligheidsmaatregelen
	Werken volgens de bedieningsinstructie.
Let op de beperkingen van de hoogwerker 
Neem de juiste en voldoende 
verkeersmaatregelen 
Werk met hoogwerkers nooit alleen, 
altijd met een tweede persoon.


	Verkeers-                        maatregelen                    bij werk in uitvoering
	Afzettingen plaatsen
	Aanrijdgevaar
	Slecht zicht
	Dragen reflecterende kleding.
Toepassen voorschriften CROW volgens publicatie ‘Werk in uitvoering’.
Oplettendheid personeel.





*Veiligheids- en Gezondheidsrisico’s zijn niet uitputtend
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