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	Toelichting
	Dit document vormt het kwaliteitsdeel van uw inschrijving. Hierop wordt de score op gunningscriteria beoordeeld. Tezamen met het prijsdeel (formulier prijzenblad) vormt dit uw inschrijving/offerte 



Perceel 1: HAH

	Wens/gunningscriterium 1: materiaalterugwinning

	U toont met tenminste een (1) referentie binnen de afgelopen twee (2) kalenderjaren aan dat u het gegarandeerde percentage van materiaalterugwinning reeds gerealiseerde heeft. Dit moet blijken uit:
· De ingangshoeveelheid: weegbonnen van aangeleverde tonnages;
· Soorteerresultaat, blijkend uit rapportages: tonnages aan herwonnen materialen die zijn uitgesorteerd per materiaalsoort/monostroom, waaronder bijvoorbeeld: ‘hout A/B’ of ‘metalen’.
· Bestemming van de uitgesorteerde stromen: bewijs van het daadwerkelijk afleveren als herbruikbare grondstof, bijvoorbeeld middels een massabalans van afvoer naar recyclers.
· Residu: het aansluitende aandeel (massapercentage) van de ingangshoeveelheid dat wordt verbrand.
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	[ruimte invulling wens/gunningscriterium 1: materiaalterugwinning]

















































	Wens/gunningscriterium 2: Plan van Aanpak


	Beschrijf in maximaal 10 enkelzijdig A4 lettertype 11, regelafstand minimaal 1) in een Plan van Aanpak 
de processen, technieken, voorzieningen en kwaliteitsborgingsmaatregelen die worden ingezet om het opgegeven sorteerrendement te behalen. Het plan dient inzicht te geven in de praktische uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid en beheersbaarheid van het voorgestelde verwerkingsproces.
Het Plan van Aanpak bevat in elk geval een beschrijving van:
· de voorgestelde verwerkings- en sorteermethode;
· de toegepaste installaties, technieken en processen;
· de wijze waarop herbruikbare en recyclebare materiaalstromen worden afgescheiden;
· de maatregelen die worden getroffen om het opgegeven sorteerrendement structureel te behalen;
· de wijze waarop de prestaties worden gemonitord en geregistreerd;
· de beheersmaatregelen bij afwijkingen, storingen of veranderende samenstellingen van het aangeboden afval;
· de wijze waarop de Opdrachtgever inzicht krijgt in de behaalde resultaten.
· 






	[ruimte invulling wens/gunningscriterium 2: Plan van Aanpak]
















































	Wens/gunningscriterium 3: 
Transportafstand


	Toon aan wat de transportafstand wordt vanaf iedere overslaglocatie tot de verwerkingslocatie.
Dit kan middels screencaps van de routeplanner ANWB ‘kortste route’ (enkele reis).
De adressen van de huidige overslaglocaties staan in het Programma van Eisen;  Het adres van de nog beschikbaar te stellen locatie wordt door u als inschrijver ter verificatie vermeld.





	[ruimte invulling wens/gunningscriterium 3: Transportafstand]


















































Perceel 2: MST


	Wens/gunningscriterium 1: R1-score

	Inschrijver dient voor de opgegeven R1-waarde een bewijsstuk aan te leveren dat niet ouder is dan twee jaar. Als bewijs wordt uitsluitend geaccepteerd:
· een officieel document waaruit de R1-status en/of R1-waarde blijkt;
· een onafhankelijke verificatie van de R1-berekening;
· een door de exploitant ondertekende R1-berekening conform de Europese R1-formule, voorzien van onderliggende berekeningsgegevens.





	[ruimte invulling wens/gunningscriterium 1: R1-score]

















































	Wens/gunningscriterium 2: CO2 afvang


	Onder CO₂-afvang wordt verstaan het aantoonbaar afvangen van CO₂ uit rookgassen van de aangeboden afvalverbrandingsinstallatie ten behoeve van opslag (CCS) en/of hergebruik (CCU).
Inschrijver dient bij inschrijving het actuele afvangpercentage van de aangeboden inrichting op te geven. Het afvangpercentage wordt gedefinieerd als:
het percentage van de totale hoeveelheid CO₂ in de rookgassen van de inrichting dat aantoonbaar wordt afgevangen ten behoeve van CCS en/of CCU.
Het opgegeven percentage dient betrekking te hebben op de aangeboden verwerkingslocatie als geheel en dient aantoonbaar te zijn op basis van verifieerbare bedrijfsgegevens, jaarverslagen, emissierapportages, vergunningen, certificeringen of andere door Opdrachtgever acceptabel geachte bewijsstukken.







	[ruimte invulling wens/gunningscriterium 2: Co2 afvang]
















































	Wens/gunningscriterium 3: reststofbenutting

	
Inschrijver dient inzicht te geven in de verwerking van de reststoffen die ontstaan bij de thermische verwerking van het aangeboden GHRA, middels een Circulaire Reststoffen Index (CRI), waarbij hoogwaardige reststoffenbenutting hoger wordt gewaardeerd dan laagwaardige reststoffenbenutting. Onderstaande formule is van toepassing:

CRI = (metaalrecycling × 1,0) + (hoogwaardige bodemastoepassing × 0,8) + (overige nuttige toepassing × 0,5) - (storten × 1,0)

Bewijsstukken die zijn toegestaan voor het inzichtelijk maken van de reststofbenutting, zijn:
1. Een massabalans van in- en uitgaande stromen;
2. (resultaten van) een onafhankelijke accountants- of certificerende controle;
3. Afzetbewijzen en verwerkingsverklaringen (van de volgende stap in de keten van de ‘opwerkeker’, bijvoorbeeld een recycler of producent die gebruik maakt van herwonnen grondstoffen). De ‘opwerker’ moet hierbij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkend bedrijf zijn.






	[ruimte invulling wens/gunningscriterium 3: Reststofbenutting]

















































