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[bookmark: _Toc236829776]1. Goedkeuringsverklaring
In dit veiligheids- en gezondheidsplan (hierna: V&G-plan) ontwerpfase zijn de organisatiestructuur en de beheersmaatregelen vastgelegd die tot doel hebben het werk zodanig tot stand te brengen dat zowel aan de gestelde kwaliteitseisen als aan de eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt voldaan.
Dit V&G-plan is opgesteld op grond van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en maakt als bijlage onderdeel uit van het bestek. De hierin opgenomen afspraken hebben een bindend karakter voor ieder die bij het werk is betrokken.
De opdrachtnemer vult dit plan vóór aanvang van de werkzaamheden aan tot een V&G-plan uitvoeringsfase en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie. Het goedgekeurde plan is tijdens de uitvoering op het werk aanwezig.
Bij deze verklaren de verantwoordelijke functionarissen zich akkoord met dit V&G-plan.
	Opdrachtgever
	Opdrachtnemer

	Naam: .....................
	Naam: .....................

	Functie: .....................
	Functie: .....................

	Datum: .....................
	Datum: .....................

	Handtekening: 
	Handtekening: 

	
	


[bookmark: _Toc236829777]2. Wettelijk kader
[bookmark: _Toc236829778]2.1 Algemeen
Als op een arbeidsplaats verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, zijn zij op grond van artikel 19 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht doelmatig samen te werken en de naleving van de wettelijke voorschriften te verzekeren. Voor het tot stand brengen van een bouwwerk zijn daarnaast de bouwprocesbepalingen van toepassing: hoofdstuk 2, afdeling 5, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de artikelen 2.23 tot en met 2.35. Deze afdeling is de Nederlandse uitwerking van richtlijn 92/57/EEG inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het eerdere Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden is vervallen en in deze afdeling opgegaan.
Op grond van deze bepalingen rusten verplichtingen op de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij. De opdrachtgever houdt in de ontwerpfase rekening met de veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase (artikel 2.26), stelt waar vereist coördinatoren aan (artikel 2.29) en draagt zorg voor de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (artikel 2.27). De uitvoerende partij coördineert de werkzaamheden op de bouwplaats en ziet toe op naleving van dit V&G-plan (artikelen 2.31, 2.33 en 2.34).
[bookmark: _Toc236829779]2.2 Zorg voor anderen dan de eigen werknemers
Naast de zorg voor de eigen werknemers rust op de werkgever op grond van artikel 10 van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht doeltreffende maatregelen te treffen ter voorkoming van gevaar voor andere personen dan zijn werknemers, zoals weggebruikers, omwonenden, bezoekers en werknemers van derden. Onbeheerd achtergelaten materieel, materialen, sleuven en open masten mogen geen gevaar opleveren voor onbevoegden.
[bookmark: _Toc236829780]2.3 Verplichting tot het opstellen van een V&G-plan
Op grond van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een V&G-plan verplicht indien:
a. de geraamde duur van het werk meer dan 30 werkdagen bedraagt en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid verrichten, of
b. de omvang van het werk meer dan 500 mensdagen bedraagt, of
c. sprake is van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij richtlijn 92/57/EEG, ongeacht de omvang van het werk.
Bij onderhoud aan en vervanging van openbare verlichting is in ieder geval sprake van bijzondere gevaren: werken op of langs de openbare weg met aanrijdgevaar, werkzaamheden aan elektrische installaties, werken op hoogte en graafwerkzaamheden nabij kabels en leidingen. Een V&G-plan is voor dit werk daarom verplicht, ook indien de genoemde drempels niet worden gehaald.
De melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie op grond van artikel 2.27 is vereist bij de onder a en b genoemde omvang. Deze melding wordt digitaal gedaan via het meldingsportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
[bookmark: _Toc236829781]2.4 Normen, wetgeving en richtlijnen
Dit V&G-plan is gebaseerd op onder meer de volgende wetten, normen en richtlijnen, steeds in de versie die geldt op het moment van uitvoering:
1. Arbeidsomstandighedenwet;
1. Arbeidsomstandighedenbesluit, in het bijzonder hoofdstuk 2, afdeling 5 (Bouwproces) en hoofdstuk 3, afdeling 1 (elektrische installaties);
1. Arbeidsomstandighedenregeling;
1. richtlijn 92/57/EEG inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
1. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) en het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten;
1. CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96a en 96b, waaronder Werken op niet-autosnelwegen en Standaardmaatregelen niet-autosnelwegen;
1. CROW-publicatie 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen;
1. CROW-publicatie 400, Werken in en met verontreinigde bodem;
1. NEN 3140:2011+A3:2019 en NEN-EN 50110-1:2023, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
1. NEN-EN ISO 20471, waarschuwingskleding;
1. de arbocatalogus van de sector Bouw en Infra;
1. de collectieve arbeidsovereenkomst die op de uitvoerende partij van toepassing is;
1. het bestek met de daarbij behorende tekeningen, nota's van inlichtingen en bijlagen.
[bookmark: _Toc236829782]3. Projectomschrijving
[bookmark: _Toc236829783]3.1 Korte omschrijving van de hoofdactiviteiten
Binnen dit werk worden onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: .....................
[bookmark: _Toc236829784]3.2 Gegevens van het werk
	Omschrijving van het werk
	Onderhouden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie

	Ligging van de werklocatie
	Diverse wegen in de gemeente .....................

	Opdrachtgever
	.....................

	Ontwerpende partij
	.....................

	Coördinator ontwerpfase
	.....................

	Coördinator uitvoeringsfase
	Aan te wijzen door de opdrachtgever, in te vullen door de opdrachtnemer

	Uitvoerende partij
	Zie hoofdstuk 4

	Installatieverantwoordelijke (NEN 3140)
	.....................

	Aanvangsdatum
	.....................

	Geplande duur
	.....................

	Maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig
	.....................

	Geraamde omvang in mensdagen
	.....................

	Melding Nederlandse Arbeidsinspectie vereist
	ja / nee

	Arbodienstverlener opdrachtnemer
	.....................


[bookmark: _Toc236829785]3.3 Indeling van het werkterrein
De werkzaamheden vinden plaats langs diverse wegen binnen de gemeente ...................... Er is geen sprake van een afgesloten bouwplaats, maar van wisselende, kortdurende werkvakken in de openbare ruimte. Per werkvak wordt de inrichting bepaald op grond van de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering. De opdrachtnemer voegt bij het V&G-plan uitvoeringsfase een overzicht van de vaste werk- en opslaglocaties.
[bookmark: _Toc236829786]4. Organisatie en fasering van het werk
[bookmark: _Toc236829787]4.1 Betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden
	Hoofdaannemer
	Uit te voeren werkzaamheden
	Eerst verantwoordelijke op het werk
	Start en einde werkzaamheden

	
	
	
	

	
	
	
	

	Onderaannemers en zelfstandigen
	Uit te voeren werkzaamheden
	Eerst verantwoordelijke op het werk
	Start en einde werkzaamheden

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Taken en bevoegdheden op het werk
	Functionaris
	Naam
	Taken
	Bevoegdheden

	Coördinator ontwerpfase
	
	Zie 4.2, overzicht 1
	Zie 4.2, overzicht 1

	Coördinator uitvoeringsfase
	
	Zie 4.2, overzicht 2
	Zie 4.2, overzicht 2

	Installatieverantwoordelijke
	
	NEN 3140
	NEN 3140

	Werkverantwoordelijke
	
	NEN 3140
	NEN 3140

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc236829788]4.2 Taken van de coördinatoren
Overzicht 1: taken coördinator ontwerpfase, artikel 2.30 Arbobesluit
	Nr
	Taak

	1
	Coördineert de toepassing van de algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid, bedoeld in artikel 2.26, tijdens de ontwerpfase

	2
	Stelt het V&G-plan ontwerpfase op en draagt er zorg voor dat dit onderdeel uitmaakt van het bestek

	3
	Stelt het V&G-dossier op ten behoeve van de latere onderhouds-, gebruiks- en sloopfase en draagt dit over aan de opdrachtgever

	4
	Stemt de ontwerpkeuzes af met het oog op de risico's in de uitvoerings- en beheerfase

	5
	Adviseert de opdrachtgever over de aanstelling van de coördinator uitvoeringsfase en over de vastlegging daarvan in de contractstukken

	6
	Adviseert de opdrachtgever over de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, bedoeld in artikel 2.27



Overzicht 2: taken coördinator uitvoeringsfase, artikel 2.31 Arbobesluit
	Nr
	Taak

	1
	Coördineert de toepassing van de algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering

	2
	Coördineert de samenwerking en afstemming tussen werkgevers en zelfstandigen op de werklocatie

	3
	Actualiseert en completeert het V&G-plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven

	4
	Ziet toe op de naleving van het V&G-plan en treft corrigerende maatregelen bij afwijkingen

	5
	Organiseert de toegangscontrole tot de werklocatie voor onbevoegden

	6
	Bewaakt de voorlichting en het onderricht aan de op het werk aanwezige werknemers, mede in relatie tot taalbeheersing

	7
	Neemt deel aan het bouw- en werkveiligheidsoverleg


[bookmark: _Toc236829789]4.3 Overlegstructuur
	Onderwerp
	Voorlichting en onderricht
	Werkveiligheidsoverleg
	Bouwvergadering
	Evaluatie

	Functie
	Algemene voorlichting bij aanvang
	Afstemming veiligheid tijdens uitvoering
	Voortgang en veiligheid
	Terugblik en verbetermaatregelen

	Frequentie
	Bij aanvang en bij nieuwe werksoort
	Periodiek, ten minste maandelijks
	Conform bestek
	Bij oplevering

	Deelnemers
	Alle uitvoerenden
	Alle uitvoerenden, inclusief onderaannemers
	Directie en opdrachtnemer
	Directie en opdrachtnemer

	Rapportage aan
	Directie
	Directie
	Directie
	Opdrachtgever

	Bewijsdocument
	Presentielijst
	Presentielijst en verslag
	Verslag
	Evaluatieverslag


[bookmark: _Toc236829790]4.4 Vastlegging van arbo-overleg en afspraken in de ontwerpfase
	Deelontwerp
	Datum
	Ontwerpbureau of adviseur
	Eerst verantwoordelijke
	Afspraken
	Vastgelegd

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Afspraken betreffen gesignaleerde risico's en maatregelen die afstemming tussen meerdere ontwerpende partijen of adviseurs vergen. Niet vermijdbare risico's worden opgenomen in hoofdstuk 6.
[bookmark: _Toc236829791]5. Coördinatie en samenwerkingsafspraken tijdens de uitvoeringsfase
Ter beheersing van de uit te voeren werkzaamheden en ter borging van de arbeidsomstandigheden worden de onderstaande afspraken gemaakt en vastgelegd. De opdrachtnemer vult deze tabel in en houdt deze actueel.
	Fase of deelwerk
	Aanvangsdatum
	Betrokken aannemers
	Afspraken over V&G-maatregelen
	Vastgelegd
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[bookmark: _Toc236829792]6. Risico's en maatregelen tijdens de uitvoeringsfase
Onderstaande inventarisatie is niet limitatief. De opdrachtnemer vult deze aan op basis van zijn eigen risico-inventarisatie en -evaluatie en de taakrisicoanalyses per werksoort.
	Werksoort
	Risico
	Maatregel
	Uitgevoerd door
	Toezicht door

	Algemeen, werken op en langs de openbare weg
	Aanrijdgevaar voor wegwerkers en weggebruikers
	Verkeersmaatregelen conform de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b, werkvakbeveiliging, actiewagen waar vereist, waarschuwingskleding conform NEN-EN ISO 20471 klasse 3, inzet gecertificeerde verkeersregelaars waar nodig
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer en directie

	Werken in het donker of bij slecht zicht
	Onvoldoende zichtbaarheid, struikelen
	Werkplekverlichting, reflecterende afzetting, beperking van werkzaamheden bij slechte weersomstandigheden
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en funderingen
	Raken van kabels en leidingen, elektrocutie, gasexplosie
	Graafmelding conform WIBON, gebiedsinformatie op de werkplek, werken conform CROW-publicatie 500, proefsleuven en handmatig graven binnen de voorzorgszone, aanwezigheid van een graafverantwoordelijke
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer en netbeheerder

	Werkzaamheden aan de elektrische installatie
	Elektrocutie, vlamboog, kortsluiting
	Werken conform NEN 3140 en NEN-EN 50110-1, schriftelijke aanwijzing als installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam of voldoende onderricht persoon, spanningsloos werken als uitgangspunt, gebruik van vlamboogbestendige persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd isolerend gereedschap
	Opdrachtnemer
	Werkverantwoordelijke

	Werken op hoogte, hoogwerker en klimwerkzaamheden
	Valgevaar, kantelen van het voertuig
	Gekeurde en gekeurd bediende hoogwerker, stempelen op draagkrachtige ondergrond, valbeveiliging en harnasgordel, geen klimwerk aan masten zonder beoordeling van de mastconditie
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Plaatsen en verwijderen van lichtmasten
	Vallende last, beknelling, bezwijken van de mastvoet
	Gekeurd hijs- en hefgereedschap, keuringsbewijzen op het werk, verboden zone onder de last, beoordeling van corrosie en mastvoetconditie vooraf
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Bewerken van bestaande conservering van masten en armaturen
	Blootstelling aan chroom-6 en lood
	Vooronderzoek naar de conservering, geen slijpen, stralen of branden zonder bronafzuiging, werkplan en maatregelen conform hoofdstuk 4 van het Arbobesluit voor kankerverwekkende stoffen, blootstellingsregistratie
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer en directie

	Verwijderen van gasontladingsarmaturen en lampen
	Blootstelling aan kwik, glasletsel
	Lampen heel houden en gescheiden inzamelen, afvoer via een erkende verwerker, handschoenen en oogbescherming
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Grondwerk in mogelijk verontreinigde bodem
	Blootstelling aan verontreiniging, asbest
	Werken conform CROW-publicatie 400, vooraf vastgestelde veiligheidsklasse, aanvullende maatregelen bij het aantreffen van onvoorziene verontreiniging
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer en directie

	Werkzaamheden in bermen en groenstroken
	Eikenprocessierups, teken, insectensteken
	Voorlichting, bedekkende kleding, vermijden van aangetaste bomen, tekencontrole na afloop
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Gebruik van gereedschap en arbeidsmiddelen
	Letsel door ondeugdelijk of ongekeurd materieel
	Uitsluitend gekeurd en geïdentificeerd materieel, keuring conform NEN 3140 en artikel 7.4a van het Arbobesluit, registratie op het werk aanwezig
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Alleen werken
	Ongeval zonder directe hulp
	Alleenwerkvoorziening of periodieke meldprocedure, verbod op alleen werken bij werkzaamheden met verhoogd risico
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Handmatig hanteren van lasten
	Fysieke overbelasting
	Mechanische hulpmiddelen, tilnormen conform de arbocatalogus Bouw en Infra, taakroulatie
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Werkzaamheden nabij spoor, tram, water of hoogspanning
	Aanrijding, verdrinking, overslag
	Afstemming met de betreffende beheerder, aanvullende veiligheidsvoorzieningen, werkvergunning
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer en beheerder

	Reinigen van armaturen en masten
	Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
	Veiligheidsinformatiebladen op het werk, handschoenen en oogbescherming, ventileren bij werken in besloten ruimte
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer

	Afvoer van vrijkomende materialen
	Milieuschade, bodemverontreiniging
	Gescheiden inzameling en afvoer conform de wettelijke voorschriften, afgifte aan erkende verwerkers, registratie van afvalstromen
	Opdrachtnemer
	Opdrachtnemer en directie

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Collectieve voorzieningen
	Collectieve voorziening
	Gebruikers
	Instandhouding door
	Toezicht en rapportage door

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Regels op het werk
	Regel
	Toezicht door
	Toelichting

	Toegangsregeling en afscherming van het werkvak
	Opdrachtnemer
	

	Verkeers- en rijroutes, parkeren van materieel
	Opdrachtnemer
	

	Procedure bij ongevallen en alarmering
	Opdrachtnemer
	

	Bedrijfshulpverlening en eerste hulp
	Opdrachtnemer
	

	Melding van ernstige arbeidsongevallen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, artikel 9 Arbeidsomstandighedenwet
	Opdrachtnemer
	Onverwijld melden, tevens melden aan de directie

	Registratie en melding van incidenten en bijna-ongevallen
	Opdrachtnemer
	

	Identificatieplicht en registratie van aanwezigen
	Opdrachtnemer
	

	Voorlichting en onderricht, ook aan anderstalige werknemers
	Opdrachtnemer
	

	Beleid inzake alcohol, drugs en medicijnen
	Opdrachtnemer
	

	Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
	Opdrachtnemer
	

	Voorschriften uit vergunningen en ontheffingen
	Opdrachtnemer
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[bookmark: _Toc236829793]7. Veiligheids- en gezondheidsdossier
Op grond van artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt een V&G-dossier opgesteld ten behoeve van de latere onderhouds-, gebruiks- en sloopfase van het bouwwerk. Het dossier bevat de gegevens die nodig zijn om die latere werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
Voor dit werk worden ten minste de volgende gegevens in het dossier opgenomen:
1. revisiegegevens van de openbare verlichtingsinstallatie, inclusief kabeltracés, voedingspunten en schakelkasten;
1. gegevens over de aard van de conservering van masten en armaturen, waaronder de aanwezigheid van chroom-6 of lood;
1. gegevens over aangetroffen bodemverontreiniging en over de ligging van kabels en leidingen van derden;
1. gegevens over de mastconditie en de toegepaste funderingswijze;
1. beperkingen ten aanzien van bereikbaarheid en van de inzet van materieel op de betreffende locaties.
De opdrachtnemer levert de hiervoor benodigde gegevens aan bij oplevering. De opdrachtgever beheert het dossier en stelt dit beschikbaar bij een volgend werk.
[bookmark: _Toc236829794]8. Verplichtingen van de opdrachtnemer
1. de opdrachtnemer completeert dit V&G-plan vóór aanvang van de werkzaamheden tot een V&G-plan uitvoeringsfase en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie;
1. de opdrachtnemer wijst een eerst verantwoordelijke op het werk aan en maakt deze bekend bij de directie;
1. de opdrachtnemer stelt de risico-inventarisatie en -evaluatie en de taakrisicoanalyses beschikbaar voor zover deze op dit werk betrekking hebben;
1. de opdrachtnemer legt aan onderaannemers en zelfstandigen dezelfde verplichtingen op en ziet toe op de naleving daarvan;
1. de opdrachtnemer houdt het V&G-plan actueel en past dit aan zodra de werkzaamheden of de omstandigheden daartoe aanleiding geven;
1. de opdrachtnemer houdt het goedgekeurde V&G-plan op het werk beschikbaar voor alle betrokkenen en voor de Nederlandse Arbeidsinspectie.
[bookmark: _Toc236829795]9. Bijlagen
[bookmark: _Toc236829796]9.1 Melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie
Melding als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De melding wordt door de opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden digitaal gedaan via het meldingsportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een afschrift van de melding wordt op de werklocatie beschikbaar gehouden.
De melding is vereist indien de geraamde duur van het werk meer dan 30 werkdagen bedraagt en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid verrichten, of indien de omvang van het werk meer dan 500 mensdagen bedraagt.

1. Omschrijving van het werk
	Het werk bestaat uit
	Het onderhouden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente .....................

	Ligging van de werklocatie
	Diverse wegen in .....................



2. Namen en adressen van de betrokken partijen
	
	Opdrachtgever
	Ontwerpende partij

	Naam
	
	

	Adres
	
	

	Postcode en plaats
	
	

	Contactpersoon
	
	

	Telefoon
	
	

	E-mail
	
	



	
	Uitvoerende partij
	Coördinator uitvoeringsfase

	Naam
	
	

	Adres
	
	

	Postcode en plaats
	
	

	Contactpersoon
	
	

	Telefoon
	
	

	E-mail
	
	



3. Planning en uitvoeringsgegevens
	Geplande aanvangsdatum
	.....................

	Geplande duur
	.....................

	Vermoedelijk maximum aantal gelijktijdig aanwezige werknemers
	.....................

	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen
	.....................

	Reeds geselecteerde ondernemingen
	.....................

	Datum van melding
	.....................

	Naam en functie namens de opdrachtgever
	.....................


[bookmark: _Toc236829797]9.2 Schema verplichtingen afdeling 5 Arbobesluit
Het schema geeft aan welke verplichtingen van toepassing zijn, afhankelijk van de omvang van het werk en de aanwezigheid van bijzondere gevaren.
	Verplichting bij meerdere werkgevers op het werk
	A: meer dan 500 mensdagen of meer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers
	B: bijzondere gevaren
	C: geen A of B

	Melding, artikel 2.27
	x
	
	

	Aanstelling coördinator ontwerpfase, artikel 2.29
	x
	x
	x

	Aanstelling coördinator uitvoeringsfase, artikel 2.29
	x
	x
	x

	V&G-plan ontwerpfase, artikel 2.28
	x
	x
	

	V&G-plan als onderdeel van het bestek
	x
	x
	

	Contractbepaling over de coördinatie
	x
	x
	x

	V&G-dossier, artikel 2.30
	x
	x
	x



	Verplichting bij één werkgever op het werk
	A: meer dan 500 mensdagen of meer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers
	B: bijzondere gevaren
	C: geen A of B

	Melding, artikel 2.27
	x
	
	

	V&G-plan ontwerpfase, artikel 2.28
	x
	x
	

	V&G-plan als onderdeel van het bestek
	x
	x
	

	V&G-dossier, artikel 2.30
	x
	x
	x



Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting is in de regel sprake van bijzondere gevaren, kolom B. Dit V&G-plan is daarop gebaseerd.
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