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	Eis
	Stelling
	Toelichting

	
	Geschiktheidseisen
	

	1. 
	Inschrijver dient aan te tonen over een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken door middel van het overleggen van een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat (NEN-EN- ISO 9001 of vergelijkbaar), welke is opgesteld door een erkende organisatie voor kwaliteitscontrole.
	Aanleveren voor verificatie, zie paragraaf 5.7 van het beschrijvend document.




	2. 
	Inschrijver moet over een deugdelijke milieuzorg- en borging beschikken. Dit houdt in dat Inschrijver beschikt over:
· een geldig certificaat gebaseerd op het Europese milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) of de Europese/internationale norm voor milieubeheersystemen (NEN/ISO 14001) of gelijkwaardig;
	Aanleveren voor verificatie, zie paragraaf 5.7 van het beschrijvend document.


	3. 
	Inschrijver dient aan te tonen te beschikken over een VCA+ 
(staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).
	Aanleveren voor verificatie, zie paragraaf 5.7 van het beschrijvend document.

	4. 
	Inschrijver dient een bewijs van betaling inzake sociale zekerheidsbijdragen en belastingen te overleggen, dan wel gegevens te verstrekken waarmee de Aanbestedende Dienst een dergelijk bewijs rechtstreeks gratis kan verkrijgen.
	Aanleveren voor verificatie, zie paragraaf 5.7 van het beschrijvend document.

	5. 
	Inschrijver dient een Gedragsverklaring Aanbesteden overleggen, die op het tijdstip van indiening van de Inschrijving niet ouder is dan twee jaar.
	Aanleveren voor verificatie, zie paragraaf 5.7 van het beschrijvend document.

	6. 
	Inschrijver dient te beschikken over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De minimale dekking van de verzekering is € 1.000.000, - per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en € 2.500.000, - per jaar.
	Aanleveren voor verificatie, zie paragraaf 5.7 van het beschrijvend document.


	7. 
	Referentieverklaring(en) kerncompetenties
Minimaal is een relevante opdracht vereist van € 15.000,- in de afgelopen 3 jaar, die naar tevredenheid van de opdrachtgever is opgeleverd.
	

	8. 
	Inschrijver is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister in de lidstaat waar hij is gevestigd. Dit dient hij aan te kunnen tonen, door een uittreksel, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de uiterste datum van het indienen van de inschrijving. Tevens dient hieruit te blijken wie de vertegenwoordigingsbevoegden van de onderneming zijn.
	Gebruik hiervoor als benaming Bijlage KvK

	
	Commercieel gedeelte
	

	9. 
	Indien gevraagd, dient Opdrachtnemer onmiddellijk en zonder vertraging, de factuurgegevens zoals gewenst in digitale vorm, in een leesbaar en vooraf overeengekomen format ter beschikking te stellen.
	

	
	Levering en plaatsing
	

	10. 
	Maximale oplevertermijn van de valondergronden en speeltoestellen na schriftelijke opdracht bedraagt 5 weken.
	

	11. 
	Leveringen geschieden conform de Leveringsopdracht. Deelleveringen zijn alleen toegestaan in overleg met de aangegeven Contactpersoon in de Leveringsopdracht
	

	12. 
	Ten minste twee weken voor Plaatsing neemt de Contractant contact op met de contactpersoon van de Afnemer om de planning en volgorde van plaatsing door te nemen.
	

	13. 
	Contractant doet, voorafgaand aan het leveren en plaatsen van speeltoestellen, een KLIC-melding en/of graaft in voorkomende gevallen een proefsleuf. Deze kosten zijn voor de Contractant.
	

	14. 
	Eventueel gevraagde ondergrond- en civiele werkzaamheden en verwijderen van oude toestellen en funderingen worden op verzoek apart geoffreerd.
	

	15. 
	Plaatsing wordt uitgevoerd met daartoe geëigende middelen/gereedschappen zoals die in de plaatsingsvoorschriften zijn vermeld.
	

	16. 
	Indien de Valondergronden door de Contractant tijdens het plaatsingsproces onbewaakt wordt achtergelaten, wordt de Valondergrond zodanig afgesloten dat het niet kan worden betreden. Hierbij zijn op of nabij de daarvoor in aanmerking komende punten een duidelijk opschrift aangebracht waaruit blijkt dat de Valondergrond nog niet voor gebruik bestemd is.
	

	17. 
	Tijdens de werkzaamheden is de veiligheid op het werkterrein de verantwoordelijkheid van de Contractant.
	

	18. 
	Valondergronden worden geleverd inclusief plaatsings- en onderhoudsvoorschriften en bijbehorende certificaten. 
	

	
	Technische eisen
	

	19. 
	De valdempende ondergronden bestaande uit rubberen gietvloeren of kunstgras ondergronden voldoen aan het veiligheidsniveau van het WAS. Wanneer de val dempende ondergronden voldoen aan NEN-EN 1177 en DIN18035-7 en daarvoor een keuringscertificaat is afgegeven door een aangewezen of gelijkgestelde keuringsinstantie wordt aan deze eis voldaan
	

	20. 
	Productenpakket: inschrijver dient te kunnen leveren en aanbrengen:
· Valdempende rubberen gietvloeren bestaande uit verlijmde kleine rubberen korrels;
· Valdempende rubberen gietvloeren bestaande uit verlijmde rubberen snippers (natuurlijke uitstraling);
· Valdempende kunstgras ondergronden.
	

	21. 
	Inschrijver kan alle bovengenoemde valondergronden leveren tot een valdempingsklasse van 3000mm
	

	22. 
	Milieu en gezondheid: de toplaag van de producten dienen PAK’s vrij te zijn. Onderlagen van de ondergronden dienen te voldoen aan de REACH verordening
	

	23. 
	De ondergronden dienen volledig effen te zijn
	

	24. 
	Ondergronden zijn waterdoorlatend, naadloos, slijtvast en Uv-bestendig
	

	25. 
	Ondergronden dienen voorzien te zijn van kantopsluiting
	

	26. 
	Producteisen kunstgras:
· Kunstgras ondergronden worden ingestrooid met minimaal 22kg/m2 kwartszand.
	

	27. 
	Producteisen rubberen gietvloeren (rubberen korrels en snippers):
· Rubberen gietvloeren dienen minimaal te voldoen aan de Europese brandklasse B2.
· Rubberen gietvloeren dienen voorzien te zijn van een HIC 1000 certificaat.
· Rubberen gietvloeren dienen 2-laags aangebracht te worden.
· De rek tot breuk bij rubberen gietvloeren is > 700%.
	

	28. 
	Hersteltermijn valondergronden: maximale hersteltermijn van mankementen bij valondergronden, die vallen onder de garantie, bedraagt 3 weken na melding.
	

	29. 
	Beschikbaarheid materialen: gebruikte materialen/ producten bij de aanleg van valondergronden zijn tot 10 jaar na eerste oplevering van een valondergrond beschikbaar
	

	30. 
	Bij installatie van producten is de inschrijver verantwoordelijk voor de veiligheid van de aan te leggen locatie tot op het moment van oplevering. Indien nodig schermt de opdrachtnemer de locatie af met bouwhekken en/of zorgt voor bewaking zodat de locatie niet te betreden is. Er wordt van de inschrijver verwacht dat dit opgenomen is in de prijsvorming.
	

	31. 
	Valondergronden zijn vandalismebestendig en zodanig geconstrueerd dat het niet met eenvoudige middelen te demonteren is. Het is niet mogelijk dat Valondergronden in handkracht worden vernield en/of met hand mechanisch hulpmiddelen niet zijnde mechanisch aangedreven apparatuur kunnen worden gedemonteerd. Graffiti uitgezonderd. In overige gevallen is er sprake van vandalisme.
	

	
	Garantie
	

	32. 
	Opdrachtnemer draagt zorg voor de afhandeling van garantieclaims en reparaties op de afgenomen producten.
	

	33. 
	Op rubberen gietvloeren en/of kunstgras valdempende ondergronden wordt een 10 jaar durende niet aflopende garantie verleend. Deze garantie geldt op de gehele constructie en heeft betrekking op de leverantie van materialen, voorrijkosten, kosten arbeid en alle andere bijkomende kosten welke nodig zijn voor het verhelpen van een mankement. Deze garantie kan worden verlengd, zie gunningcriteria Hoofdstuk 6.
Uitgezonderd van garantie zijn:
· Normale slijtage/onderhoud/verkleuring,
· Vandalisme
· Onjuist onderhoud door een ander dan de inschrijver
· Onjuiste montage door een ander dan de inschrijver
· Extreme weersinvloeden
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Eis  Stelling  Toelichting  

 Geschiktheidseisen   

1.    Inschrijver dient aan te tonen over een gedegen  kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken door  middel van het overleggen van een kopie van een  geldig kwaliteitscertificaat (NEN - EN -   ISO 9001 of  vergelijkbaar), welke is opgesteld door een erkende  organisatie voor kwaliteitscontrole.  Aanleveren voor verificatie,  zie paragraaf  5.7   van het  beschrijvend document.        

2.    Inschrijver moet over een  deugdelijke milieuzorg -   en  borging beschikken. Dit houdt in dat Inschrijver  beschikt over:   -   een geldig certificaat gebaseerd op het Europese  milieubeheer -   en milieuauditsysteem (EMAS) of  de Europese/internationale norm voor  milieubeheersystemen (NEN/ISO 140 01) of  gelijkwaardig;  Aanleveren voor verificatie,  zie paragraaf  5.7   van het  beschrijvend document.    

3.    Inschrijver dient aan te tonen te beschikken  over een  VCA +    ( staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).  Aanleveren voor verificatie,  zie paragraaf  5.7   van het  beschrijvend document.  

4.    Inschrijver dient een bewijs van betaling inzake  sociale zekerheidsbijdragen en belastingen te  overleggen, dan wel gegevens te verstrekken  waarmee de Aanbestedende Dienst een d ergelijk  bewijs rechtstreeks gratis kan verkrijgen.  Aanleveren  voor   verificatie,  zie paragraaf  5.7   van het  beschrijvend document.  

5.    Inschrijver dient een Gedragsverklaring Aanbesteden  overleggen, die op het tijdstip van indiening van de  Inschrijving niet ouder is dan twee jaar.  Aanleveren voor verificatie,  zie paragraaf  5.7   van het  beschrijvend document.  

