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	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

	Besteknummer 2026-09

Raamovereenkomst voor het onderhouden en vervangen openbare verlichting in de gemeente Lansingerland


	
	
Onderhouden en vervangen openbare verlichting in de gemeente Lansingerland

1.		BOUWWERKGEGEVENS

1.1 	Het (bouw)werk bestaat uit het beheren en onderhouden van:

[bookmark: _Hlk203471656]		De openbare verlichting in de gemeente Lansingerland.
 		
1.2 	Adres/ligging van de bouwlocatie:

		Binnen de grenzen van de gemeente Lansingerland.

1.3		Namen en adressen van de betrokken partijen

		a. Opdrachtgever(s)
		Naam	: 	Gemeente Lansingerland	
		Adres	: 	Tobias Asserlaan 1
		Postcode/plaats	: 	2662 SB Bergschenhoek
		Contactpersoon	: 	Mevr. E. van der Velden
     		Telefoon:  	:	14 0180
		
		b. Ontwerpende partij(en):
      	Naam: 	: 	Montad Adviesbureau BV
      	Adres: 	: 	Herastraat 5
      	Postcode/Plaats: 	: 	5047 TX Tilburg
      	Contactpersoon: 	: 	Dhr. O. van der Linden
      	Telefoon:  	: 	013 572 80 60

		c. Coördinator Ontwerpfase:
[bookmark: _Hlk203472544]      	Naam: 	: 	Montad Adviesbureau BV
      	Adres: 	:  	Herastraat 5			 
[bookmark: _Hlk203472613]      	Postcode/Plaats: 	:   	5047 TX Tilburg
      	Contactpersoon: 	: 	Dhr. O. van der Linden
      	Telefoon:  	: 	013 572 80 60

		d. Uitvoerende partij(en)
		Naam	:    	nog niet bekend
		Adres	:
		Postcode/plaats	:
		Contactpersoon	:
		Telefoon	:                            

		e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase
		Naam	:   	 nog niet bekend
		Adres	:
		Postcode/plaats	:
		Contactpersoon	:
		Telefoon	:                           

1.4 	Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)


1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de onderhoudswerkzaamheden: 1 januari 2027.


1.4.2 Geplande bouwtijd: 312 weken (inclusief verlengingen).
	   Oplevering uiterlijk 31 december 2032.


1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
	    ca. 10 werknemers.


1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 


1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
	 


1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie):
		


1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:
	   


Invulling wettelijke kaders:
Er dient, indien van toepassing, gewerkt te worden conform onderstaande normen.

· Arbowet
· NEN 3140+A3:2019
· NEN 1010 2017+C2:2018
· NEN-EN-IEC 60204-1
· NEN-EN-IEC 61439-1
· CROW 400
· CROW 96B

Eventuele andere van toepassing zijnde normen
Bij alle normen en wetten die genoemd worden in dit document of die op andere wijze van toepassing zijn, wordt bedoeld de laatst geldende versie op het moment van uitvoering, tenzij anders door de installatieverantwoordelijke bepaald. 

	WERKZAAMHEDEN

	V&G-RISICO
	BEHEERSMAATREGEL

	Aan- en afvoer materiaal en materieel
	Botsingen, letsel
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik zwaailichten tijdens aan- en wegrijden van werklocatie.

	Graven en dichten kabelsleuven
	Kantel gevaar
Letsel t.g.v. beknellen

Letsel t.g.v. botsingen

Elektrocutie, brandgevaar
Bodem verontreiniging
	· Gebruik juiste pbm’s
· Voorkomen kantelen machine
· Niet werken binnen de draaicirkel van de machine
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Klic-melding doen en proefsleuven graven
· Werkzaamheden staken en projectleider inlichten
· Uitvoeren van Quickscan bodem voor aanvang werkzaamheden (CROW400)

	Graven en dichten lasgaten
	Instorting, grondwater
	· Gebruik juiste pbm’s
· Dieper dan 1,5 meter stutten om instorting te voorkomen
· Gebruik pomp / drainage

	Aanbrengen en verwijderen grondbekabeling
	Letsel aan handen en rug
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Goede werkhouding

	Aanbrengen kabelmoffen
	Letsel aan handen, Vergiftiging, huid- en oog irritatie
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Veilig werken met scherp gereedschap
· Direct contact met luchtwegen voorkomen
· Direct contact met huid en ogen voorkomen
· Meegeleverde instructies op veiligheidskaart product navolgen

	Plaatsen en verwijderen wegmeubilair
	Letsel aan handen en rug

Beknelling


	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Goede werkhouding
· Niet werken binnen de draaicirkel van machines en omstanders op afstand houden.
· Gebruik goedgekeurde hijsmiddelen

	Aansluiten wegmeubilair
	Letsel door aanrijding



Elektrocutie
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Werkzaamheden melden bij energie leverend bedrijf

	Werken in de buurt van hoogspanningsleidingen of spoorbovenleidingen
	Elektrocutie
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Voorgeschreven afstand bewaren
· Opvolgen aanwijzingen en voorschriften bestek en leidingbeheerders.


	Werken in de buurt van Gasleidingnet
	Explosiegevaar 
	· Gebruik juiste pbm’s
· Gebruik benodigde verkeersmaatregelen
· Voorgeschreven afstand bewaren
· Opvolgen aanwijzingen en voorschriften bestek en leidingbeheerders.
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