	
Proces en wijze van afrekenen Baggerdepot De Groote Lucht
Dit document beschrijft het proces van de aanvoer van baggerspecie vanuit het Beheergebied van Delfland naar doorgangsdepot De Groote Lucht en de wijze waarop met de depotbeheerder wordt afgerekend.

Proces aanvoer:
1. Raamcontractant – aannemer baggerwerk – meldt op basis van de kwaliteit en chloridegehalte de baggerspecie uit een of meerdere monstervakken aan bij de Depotbeheerder. In de melding wordt de kwaliteit benoemd, onderbouwd met rapportage waterbodemonderzoek, en de verwachte hoeveelheid in theoretisch profiel.
2. De Depotbeheerder verwerkt de melding, zet deze door / laat toetsen door het bevoegd gezag.
3. Voor de melding wordt een afvalstroomnummer toegekend, welke vermeld wordt op de geleidebiljetten ten behoeve van het transporteren van de bagger vanaf de ontgraving naar het Depot.
4. Na akkoord op de melding wordt het baggeren ingepland door de Raamcontractant Baggeren
5. De Raamcontractant Baggeren ontgraaft de bagger uit de watergang en laadt de bagger in een (vloeistofdichte) vrachtwagen. Op het geleidebiljet wordt door de chauffeur van de vrachtwagen ingevuld uit welke watergang/monstervak de bagger afkomstig is, datum en tijdstip van vertrek en de hoeveelheid, gemeten in middel van vervoer. Het geleidebiljet kan in papieren vorm zowel als digitaal worden aangemaakt en bewerkt.
6. Bij aankomst op het doorgangsdepot De Groote Lucht wordt het geleidebiljet door de beheerder in ontvangst genomen, geregistreerd en administratief verwerkt.
7. De bagger wordt op aanwijs van de depotbeheerder in het juiste vak gekiept.
8. De depotbeheerder verwerkt de ontvangen bagger, past rijpingstechnieken toe, zoals het omzetten van de baggerspecie, met als doel om de bagger als gerijpte specie of grond elders nuttig toe te kunnen passen
9. De Depotbeheerder maakt partijen van de gerijpte baggerspecie en laat deze analyseren.
10. De depotbeheerder zoekt, op basis van de AP04 keuring van de gerijpte specie, een eindbestemming en meldt deze aan het bevoegd gezag.
11. Na akkoord op de melding wordt de gerijpte specie/grond afgevoerd naar de eindbestemming en aldaar verwerkt.
 	
Proces afrekenen:
1. De raamcontractant baggeren wordt betaald op basis van de theoretische hoeveelheid die uit de watergang/monstervak vrijkomt, voor zowel het ontgraven als het transporteren van de bagger.
2. De depotbeheerder wordt betaald op basis van de hoeveelheid aangevoerde baggerspecie, gemeten in middelen van vervoer, ofwel de hoeveelheid welke vermeld op het geleidebiljet. Dit is de gebruikelijke werkwijze in elk (tijdelijk) depot of verwerkingslocatie waar een andere partij als de Raamcontractant Baggeren beheerder van is. Bij sommige verwerkers is een weegbrug aanwezig en wordt op basis van gewicht afgerekend, terwijl bij de meeste verwerkers of depots de hoeveelheid in m3 wordt bepaald.
3. De depotbeheerder van De Groote Lucht rekent zijn werkzaamheden af op basis van de aangevoerde hoeveelheid bagger gemeten in middelen van vervoer, ofwel de hoeveelheid zoals die op het geleidebiljet is vermeld.
4. Omdat een groot deel van de werkzaamheden van de depotbeheerder pas plaatsvindt nadat de bagger is gedeponeerd in een van de vakken, wordt de betaling in delen gedaan:
a. 25% wordt gefactureerd bij ontvangst van de baggerspecie, maandelijks achteraf;
b. 75% wordt gefactureerd wanneer de betreffende partij is afgevoerd naar de eindbestemming.

Tot slot:
De baggerspecie neemt tijdens het rijpingsproces in volume af door ontwatering en beluchting. Het is daarom niet billijk en niet wenselijk om met de depotbeheerder de 2e betaling af te rekenen op basis van het afgevoerde volume gerijpte specie/grond.
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