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[bookmark: _Toc100139397]1. Inleiding

Dit document vormt de eerste versie van het volgens artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling Bouwproces voor dit werk vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het V&G-plan Ontwerpfase is onderdeel van het bestek. De aannemer is verplicht maatregelen te nemen zodat de risico's die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan beperkt worden en de aannemer is verplicht de risico-inventarisatie en -evaluatie en de te nemen maatregelen aan te vullen en, waar nodig in overleg met de directie, aan te passen aan zijn werkmethoden. 



















[bookmark: _Toc100139398]2. Beschrijving van het werk

[bookmark: _Toc100139399]2.1 Projectgegevens
Dit V&G-plan is van toepassing op alle onderhouds- en bijkomende werkzaamheden aan het openbaar groen volgens bestek: 
Onderhoud openbaar groen in de gemeente Horst aan de Maas, besteknummer: CB.2027.01/6570100

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het reguliere onderhoud van openbaar groen en gras, waaronder: 
· Voorbereidende werkzaamheden op het gebied van flora en fauna
· Toepassen verkeersmaatregelen en tijdelijke afzettingen, waar nodig
· Onkruidbeheersing en onderhoud van plantvakken
· Onderhoud van beplanting, heesters, hagen, rozen, vaste planten en bosplantsoen 
· Snoeien van beplanting, heesters, hagen, rozen, vaste planten en bosplantsoen
· Onderhoud en snoeien van solitairs
· Maaien en onderhouden van gazons, grasvelden en grasbetontegels
· Onderhoud van graskanten 
· Maaien rondom bomen, obstakels, e.d.
· Onderhoud en maaien van watergangen (o.a. schouwsloten, zaksloten, greppels en andere watergangen).
· Verwijderen van zwerfafval, blad en vrijgekomen maaisel
· Bijkomend werk.

Adres/ligging van de werklocatie: 
Het werk is gelegen in de volgende kernen van de gemeente Horst aan de Maas;
1. Hegelsom		5. Melderslo
2. Horst			6. Meterik
3. Kronenberg		7. Swolgen
4. Meerlo		8. Tienray

Uitvoeringsperiode: 
1 januari 2027 t/m 31 december 2028 (duur van overeenkomst 2 jaar, optie van 2 keer 2 jaar, uiterlijke einddatum overeenkomst 31-12-2032)
[bookmark: _Toc100139400]2.2 Betrokken partijen
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Opdrachtgever 
Naam 			: Gemeente Horst aan de Maas
Adres 			: Americaanseweg 43
Postcode/plaats 	: 5960 AA Horst	
Contactpersoon	: Marcel Bos
Telefoon 		: 077-4779777
E-mail			: gemeente@HorstaandeMaas.nl


Ontwerpbureau('s) 
Naam 			: Groenaccent
			  Inrichting en beheer buitenruimte
Contactpersoon	: C. Meeuwissen
E-mail			: info@groenaccent.nl


Directie en toezicht
Naam 			: Gemeente Horst aan de Maas
Adres 			: Americaanseweg 43
Postcode/plaats 	: 5960 AA Horst	
Contactpersoon	: 
Telefoon 		: 077-4779777
E-mail			: gemeente@HorstaandeMaas.nl

V&G-coördinator ontwerpfase
Naam 			: Gemeente Horst aan de Maas
Adres 			: 
Postcode/plaats 	: 	
Contactpersoon 	: 
Telefoon 		: 
E-mail 			: 

Aannemer 
Naam 			: 
Adres			: 
Postcode/plaats 	: 
Contactpersoon 	: 
Telefoon 		: 
E-mail			:

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Naam 			: 
Adres 			:
Postcode/plaats 	: 	
Contactpersoon 	: 
Telefoon 		: 
E-mail 			: 


[bookmark: _Toc100139401]3. Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

[bookmark: _Toc100139402]3.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	NR
	ACTIVITEIT - ONDERWERP
	RISICO
	RISICO-OORZAAK
	MAATREGEL

	
	Algemeen
	
	
	

	1
	Alle werkzaamheden
	Persoonlijk letsel, diverse ongevallen
	Onoplettendheid, onachtzaamheid, onoordeelkundig handelen
	Instructie en opleiding personeel, voorlichting en begeleiding op de werkplek, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, LMRA

	2
	Alle werkzaamheden
	Stress, mentale klachten
	Werkdruk, agressie, pesten
	Werkplanning en -instructie, werk- en rusttijden, voorlichting en begeleiding personeel

	3
	Fysieke werkzaamheden
	Gezondheidsklachten: spier- en gewrichtspijn, slijtage van gewrichten 
	Overbelasting, verkeerde werkhouding
	Instructie tav werkwijze/-methode en werkhouding 

	4
	Werken met rijdend, draaiend, maaiend en/of verkleinend materieel
	Aanrijding, beknelling, diverse ongevallen, ongevallen derden
	Inzetten ongeschikte machine en/of machine in onvoldoende technische staat, onervaren-/ondeskundig personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid
	Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gecertificeerde machines voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop / beschermkappen), technische staat materieel op orde, gebruiken PBM, toepassen verkeersmaatregelen

	5
	Werken met aangedreven handgereedschappen, o.a.
Bosmaaier,
Motorkettingzaag
Heggenschaar

	Persoonlijk letsel, verwondingen
	Inzetten ongeschikt gereedschap en/of gereedschap in onvoldoende technische staat, onervaren-/ondeskundig personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid
	Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gespecialiseerd gereedschap voorzien van beveiligingen (bijv. noodstop / beschermkappen), technische staat gereedschap in orde, gebruiken PBM

	6
	Werken met machines en aangedreven gereedschap
	Gehoorbeschadiging, spier- en gewrichtspijn, verbranden, elektrocutie, ademhalingsproblemen
	Geluid, trillingen, uitlaatgassen, brandstof, hete onderdelen, defecte bedrading
	Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gespecialiseerde, ergonomisch ontworpen machines/gereedschap voorzien van beveiligingen en technische in orde, gebruiken PBM

	7
	Werken met gereedschap
	Persoonlijk letsel, verwondingen
	Gebruik van ongeschikt gereedschap en/of gereedschap in onvoldoende technische staat, onervaren-/ondeskundig personeel, onoplettendheid, onachtzaamheid
	Instructie en opleiding personeel, gebruik maken van gespecialiseerd gereedschap in goede technische staat, gebruiken PBM

	
	Omgeving
	
	
	

	8
	Weersomstandigheden
	Verbranden, bevriezen, ziekte
	Zon, koude, wind en regen
	Instructie personeel, beschermende kleding, -middelen, werkplanning aanpassen, schuilgelegenheid

	9
	Verkeer
	Aanrijding, ongeval persoonlijk letsel
	Onvoldoende veilige werkruimte, onoplettendheid, onachtzaamheid
	Juiste toepassing verkeersmaatregelen, instructie en opleiding personeel, werkwijze afstemmen op omgeving, gebruiken PBM en specifieke veiligheidskleding. 

	10
	Verkeer, voertuigen voorzien van brandstofmotor
	Gehoorbeschadiging, ademhalingsproblemen
	Geluid, uitlaatgassen
	Juiste werkwijze/-planning, instructie en begeleiding personeel, gebruiken PBM

	11
	Open water
	Verdrinking, ziekte
	Uitglijden, onoplettendheid, onachtzaamheid, in aanraking komen met besmet water
	Instructie personeel, zwemvaardigheid, zwemvest, aanlijnen

	12
	Grasvelden, ruigte
	Ziekte van Lyme
	Tekenbeet
	Instructie personeel, dragen beschermende kleding, tekenpen op het werk aanwezig

	13
	Openbare ruimte – (zwerf)afval, uitwerpselen e.d.
	Ziekte, infectie, allergie, vergiftiging
	In aanraking komen met chemisch- en drugsafval, giftige stoffen, asbest, biologische agentia
	Instructie personeel, hygiëne maatregelen, gereedschappen en kleding (handschoenen) afstemmen op werkzaamheden, reinigen gereedschappen en kleding. Bij aantreffen onbekende en gevaarlijke stoffen gespecialiseerd bedrijf inschakelen

	
	Specifieke werkzaamheden
	
	
	

	14
	Flora en fauna werkzaamheden
	Persoonlijk letsel, ongeval
	Onoplettendheid, onachtzaamheid
	Instructie personeel, goed zichtbare kleding

	15
	Verkeersmaatregelen
	Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden
	Onoplettendheid, onachtzaamheid
	Instructie personeel, goed zichtbare kleding

	16
	Snoei- en inboetplan
	Persoonlijk letsel, ongeval
	Onoplettendheid, onachtzaamheid
	Instructie personeel, goed zichtbare kleding

	17
	Onderhoud bomen (onkruidbeheersing en snoeien)
	Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden
	Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet volgen veiligheidsinstructie hoogwerker, niet afzetten werkplek ivm vallende takken
	Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, afzetten werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM

	18
	Onderhoud beplanting (onkruidbeheersing, snoeien, knippen, terugzetten, uitmaaien)
	Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden
	Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet afzetten/markeren werkplek
	Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, afzetten/markeren werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM

	19
	Onderhoud gras (afsteken graskanten, bijmaaien rondom obstakels
	Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden
	Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet markeren werkplek
	Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, markeren werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM

	20
	Blad ruimen
	Persoonlijk letsel, ongeval, ongeval derden
	Onoplettendheid, onachtzaamheid, onjuist gebruik gereedschap of ongeschikt gereedschap, verkeerde werkwijze/-houding, niet markeren werkplek
	Instructie en opleiding personeel, juist toepassen verkeersmaatregelen, markeren werkgebied, gebruik veilig materieel/-gereedschap en PBM

	
	
	
	
	






















[bookmark: _Toc100139403]4. Veiligheid en gezondheid uitvoeringsfase

[bookmark: _Toc100139404]4.1 Opleiding en instructie
Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid B-VCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dienen te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.
In de uitvoeringsfase is de aannemer ervoor verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over de veiligheidsrisico’s en de beheersmaatregelen op de werkplek.

[bookmark: _Toc100139405]4.2 Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase
Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.
De werkzaamheden vangen pas aan nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.
De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, worden voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan vastgelegd en geëffectueerd.
In het V&G-plan moet ook de verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen worden vastgelegd inclusief de afspraken over de wijze van toezicht op de maatregelen en de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de werkplaats wordt gegeven.

[bookmark: _Toc100139406]4.3 Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Het V&G-plan uitvoeringsfase dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis voor het V&G-dossier. Aan dit plan dient te worden toegevoegd:
- Omschrijving van (bouw)werk
- Technische specificaties (bestek en tekeningen)
- Kennisgeving Arbeidsinspectie

[bookmark: _Toc100139407]5. Calamiteiten

[bookmark: _Toc100139408]5.1 Alarmkaart
Om direct te kunnen handelen in geval van een noodsituatie moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

[bookmark: _Toc100139409]5.2 Bedrijfshulpverlener
Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:
– Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen);
– Blussen beginnende branden;
– Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek;
– Houdt EHBO-middelen op voorraad.
Indien een noodsituatie zich voordoet, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld. Bij een spoedgeval nadat 112 is gebeld.

[bookmark: _Toc100139410]5.3 Melden van ongevallen
Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle (bijna)ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.
Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.
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