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V&G plan
[bookmark: _Toc56677791]1. Inleiding

Dit V&G plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).



[bookmark: _Toc448297929][bookmark: _Toc470172777][bookmark: _Toc56677792]2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk

Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden uit de RAW-Raamovereenkomst GW-BOMEN-002.

Hierin worden globaal de volgende diensten uitgevoerd:

a) Snoeiwerkzaamheden aan bomen
b) Verwijderen van bomen
c) Verwijderen van stobben
d) Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden
e) Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

De geraamde doorlooptijd van de in het bestek genoemde diensten bedraagt:
· 2 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar


[bookmark: _Toc448297930][bookmark: _Toc470172778][bookmark: _Toc56677793]3. Bij het werk betrokken partijen

a) Opdrachtgevers

Naam			:	Gemeente Gulpen-Wittem
Adres			:	Postbus 56
Postcode en Plaats	:	6270 AB Gulpen
Telefoon			:	043 88 00 600
Contactpersoon		:	Dylan Deckers

b) Advies/ontwerpbureau 

Naam			:	Boomcontract
Adres			:	Markeweg 48
Postcode en Plaats	:	8398 GP  Blesdijke
Telefoon			:	06 1229 5680
Contactpersoon		:	W. Schokker

c) Toezicht en directie

Naam			:	Gemeente Gulpen-Wittem
Adres			:	Postbus 56
Postcode en Plaats	:	6270 AB Gulpen
Telefoon			:	043 88 00 600
Contactpersoon		:	Dylan Deckers

d) Aannemer

Besteknummer		:	GW-BOMEN-002
Naam			:	…………
Adres			:	…………
Postcode en Plaats	:	…………
Telefoon			:	…………
Contactpersoon		:	…………
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[bookmark: _Toc448297932]Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase aangaande de cultuurtechnische werkzaamheden door de opdrachtgever aangesteld:


Naam			:	Gemeente Gulpen-Wittem
Adres			:	Postbus 56
Postcode en Plaats	:	6270 AB Gulpen
Telefoon		:	043 88 00 600
Contactpersoon	:	Dylan Deckers




[bookmark: _Toc470172780][bookmark: _Toc56677795]5. Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de hoofdaannemer van het bestek
GW-BOMEN-002.

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de dienst en alle onderhoudsactiviteiten.
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	Activiteit
	Fase (risicodragende handeling)
	V&G-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties te treffen maatregel

	A. Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit omgeving.

	
	Verkeerswegen.
	Persoonlijk letsel;
Materiële schade.
	Onoverzichtelijke wegen;
Onoplettendheid;
In- en uitrijdend werkverkeer.
	Aanbrengen bebording;
Snelheidsmaatregelen.

	
	Werken nabij watergangen en taluds.
	Persoonlijk letsel;
Materiële schade.
	Instabiliteit;
Onoplettendheid.

	Goede werkvoorbereiding;
Juiste inzet van materieel / materiaal.

	
	Werken en weer en wind.
	Gezondheid.
	Klimatologische omstandigheden.
	Doorwerkkleding;
Doorwerkvoorzieningen;
Pauze tussen de werkzaamheden.

	
	Werken op de bodem.
	Gezondheid;
Persoonlijk letsel.
	Drassig terrein in ‘natte’ periode;
Niet draagkrachtige grond;
Te hoge belasting.
	Goede werkvoorbereiding
Aanbrengen draagkrachtverbeterende voorzieningen;
Hulpconstructies;
Juiste inzet van materieel / materiaal.

	
	Bereikbaarheid locatie.
	Verergeren van gezondheid / persoonlijk letsel.
	Geïsoleerde ligging van de bouwlocatie.
	Hulpvoorzieningen;
Communicatievoorzieningen.

	
	Werken op verontreinigde grond.
	Gezondheid;
Bedwelming.
	Vrijkomende giftige gassen;
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen.
	PBM’s;
Deskundige (milieukundige) begeleider.

	
	Werken nabij giftige en irriterende planten.
	Gezondheid.
	Aanwezigheid giftige / gevaarlijke / irriterende stoffen.
	PBM’s.

	
	Werken nabij eiken met eikenprocessierups.
	Gezondheid.
	Vrijkomende brandharen.

	PBM’s.






	Activiteit
	Fase (risicodragende handeling)
	V&G-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties te treffen maatregel

	B. Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit organisatie.

	
	Werken (algemeen).
	Stress;
Persoonlijk letsel.
	Tijdsdruk;
‘Verkeerde planning;
Ontwerp;
Onzorgvuldige werkwijze / ‘slordige’ locatie.
	Verkorting werktijd;
Goede planning en afstemming;
Net houden van de werkplaats.

	
	Werken in nachtelijke uren.
	Ongeval / persoonlijk letsel.
	Werkwijze;
Vermoeidheid;
Slecht zicht.
	Verlichting;
PBM’s;
Deskundige begeleiding.

	
	Onderdak.
	Gezondheid;
Afkoeling.
	Onvoldoende voorzieningen;
Weersomstandigheden.
	Goede en voldoende voorzieningen;
PBM’s.

	
	Sanitaire voorzieningen.
	Gezondheid.
	Onvoldoende hygiëne;
Onvoldoende voorzieningen.
	Voldoende voorzieningen;
Voorlichting.






	Activiteit
	Fase (risicodragende handeling)
	V&G-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties te treffen maatregel

	C. Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit ontwerp.

	Opruimingen
	Werken op hoogte.
	Ongeval / persoonlijk letsel.
	Hoogteverschil;
Werkwijze.
	PBM’s;
Aanbrengen hulpvoorzieningen (vangnetten).

	
	Opruimingswerkzaamheden.
	Diverse ongelukken ten gevolge van wegspattend materiaal;
Rugklachten ten gevolge van tillen.
	Rondspattend materiaal;
Vrijkomend stof;
Zwaar tillen.
	PBM’s;
Goede werkvoorbereiding;
Juiste inzet van materieel / materiaal.

	Grondwerk
	Werken met machines.
	Gehoorbeschadiging;
Aanrijgevaar;
Beknelling;
Fysiek gevaar.
	Onoverzichtelijke situaties;
Slecht onderhoud materieel;
Niet draagkrachtige ondergrond;
Geen / foutieve afzetting.
	PBM’s (gehoorbescherming);
Goede afzetting;
Achteruitrijdbeveiliging.

	
	Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken.
	Gezondheid;
Persoonlijk letsel.
	Werkwijze;
Materiaal / materieel keuze.
	Wijzigen werkwijze;
Keuze materiaal / materieel.

	
	Werken binnen verticale grondkerende constructies.
	Bedelving;
Verstikking;
Opsluiting;
Ongeval / persoonlijk letsel.
	Defect materieel;
Instabiele keringen.
	Vluchtwegen;
Deskundig ontwerp keringen;
Technische inspectie materieel.

	
	Kabels en leidingen.
	Gezondheid / persoonlijk letsel;
Elektrocutie.
	Niet weten waar kabels en / of leidingen liggen.
	Loopbriefje;
KLIC-melding;
Traceren kabels en leidingen.






	Activiteit
	Fase (risicodragende handeling)
	V&G-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties te treffen maatregel

	Beplanting
	Werken die overbelasting voor het menselijk lichaam veroorzaken.
	Gezondheid.
	Werkwijze;
Keuze materiaal / materieel.
	Wijzigen werkwijze;
Gebruik maken van minder zwaar materiaal / materieel.

	
	Werken met machines.
	Gehoorbeschadiging;
Aanrijgevaar;
Beknelling;
Fysiek gevaar.
	Onoverzichtelijke situaties;
Slecht onderhoud materieel;
Niet draagkrachtige ondergrond;
Geen / foutieve afzetting.
	PBM’s (gehoorbescherming);
Goede afzetting;
Achteruitrijdbeveiliging.

	
	Werken met / in schadelijke gassen en/of stoffen.
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verbranding;
Verstikking.
	Vrijkomende giftige / gevaarlijke gassen en/of stoffen.
	PBM’s;
Voorlichting gevarenaspecten;
Ventilatie;
Deskundige begeleiding;
Metingen verrichten.

	
	Werken langs / nabij openbaar verkeer.
	Ongeval / persoonlijk letsel.
	Werkwijze;
Afzetting openbare weg;
Bevuiling openbare weg door mors van uitrijdend verkeer.
	Verkeersmaatregelen;
PBM’s;
Voorlichting gevaren aspecten;
Bevoegde begeleiding;
Vermindering werkdruk;
Gebruik borstelplaats.

	Transport
	Werken met of nabij transportvoertuigen.
	Gehoorbeschadiging;
Aanrijgevaar;
Beknelling;
Fysiek gevaar.
	Onoverzichtelijke situaties;
Slecht onderhoud materieel;
Niet draagkrachtige grond;
Geen / foutieve afzetting.
	PBM’s;
Goede afzetting;
Achteruitrijdbeveiliging.
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Het V&G plan voor het onderhavige cultuurtechnische werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G plan worden vastgesteld en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.
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