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Bijlage 12 - Lijst meest gebruikte materialen 

Lijst meest gebruikte materialen behorende bij het Beschrijvend document “Programma van eisen Reinigen, preventief & correctief onderhoud pompinstallaties van de gemeente Waddinxveen” versie 12-11-2026 en indien voorkomend, de Nota('s) van inlichtingen.
	
	 
	
	
	
	
	

	Nr
	Omschrijving
	Een- heid
	Hoeveel- heid
	v/n
	Prijs per stuk
Incl. montage en bij -behorende materialen 
	Totaalbedrag
Incl. montage

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hijsketting 0,2 ton = 3 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	5
	v
	 €    
	 €    

	2
	Hijsketting 0,5 ton = 5 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	5
	v
	 €    
	 €    

	3
	RVS buitenkast dochterkast t.b.v. drukriool besturing (Staka of Zador) (kleur groen)
	st
	5
	v
	 €    
	 €    

	4
	Vlotter minigemaal
	st
	10
	v
	 €    
	 €    

	5
	Gecertificeerde hijsketting RVS 316, gemiddeld 6 meter
	st
	10
	v
	 €    
	 €    

	6
	D sluiting RVS 316
	st
	10
	V
	 €    
	 €    

	7
	Magneetschakelaar tot 3,0 Kw
	st
	10
	v
	 €    
	 €    

	8
	GPRS Puck antenne
	st
	10
	V
	 €    
	 €    

	9
	Cilinderslot Anker C342 (of vergelijkbaar)
	st
	10
	v
	 €    
	 €    

	10
	Geleidestang 3/4" RVS 316

2 per drukgemalen, lengte 1,5 mtr.
	st
	10
	v
	 €    
	 €    

	11
	Gietijzeren put afdekking rond 52 cm
	st
	10
	v
	 €    
	 €    

	12
	Aqua stop Stopaq per rol 2kg
	st.
	10
	v
	€
	
	€ 


	13
	Stelpost div. klein materiaal 
	st
	1
	
	 € 10.000,-
	 
	 € 10.000,- 

	 
	Totaalsom over te nemen in het ‘Specificatieblad Inschrijving’, Bijlage 3 (bedrag exclusief BTW)
	 €  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Gedaan te .......................................(plaats) de .........................................................................(datum)

	 

	De Inschrijver:       .................................................................................... (naam en functie)

	
	
	
	
	
	
	
	

	                       ….......…....................................................................... (handtekening)
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