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	Project   

	:
	Internationale Campus Breda

	Doc.nr


	:
	At00493-PVE-hoofdlijnen

	Datum


	:
	18-01-2016

	Wijz. Datum      
	:
	

	Status               
	:
	

	Betreft
            
	:
	Programma van Eisen op hoofdlijnen















NORMEN EN UITGANGSPUNTEN
BOUWKUNDIG

· Het landelijk Bouwbesluit (meest actuele versie) geldend voor onderwijsgebouwen;

· Handboek toegankelijkheid (laatste druk);

· Brandveilig gebouw bouwen;

· Brandveilig gebouw installeren;

· Politiekeurmerk 2015 m.b.t. veilig Hang- en sluitwerk;

· Arbo-wet;

· Gemeentelijke bouwverordening;
· KVLO 2012 t.b.v. lesruimte sport en spel;

· Frisse scholen / uitgave SenterNovem. Klasse B;
· Alle normen en voorschriften niet omschreven minimaal “fit for purpose”.
INSTALLATIETECHNISCH

Volgens budgetverkenning 4.2 is er een beschikbaar budget installatietechnisch van € 280,- p/m². De navolgende installatietechnische onderdelen dienen binnen beschikbare budget uitgewerkt te worden:
Werktuigkundige installaties:

· Warmteopwekking (gasgestookte installatie);

· Afvoerleidingen;

· Water, warm en koud;

· Koudeopwekking (computerlokalen);

· Hoofdverdeling, warmte / koude;

· Distributie, warmte (radiatoren en lucht);

· Luchtbehandeling (klasse B/ minimaal bouwbesluit 2012);

· Luchtbehandeling distributie luchtkanalen en roosters;

· Meet- en regelinstallaties;

· Sanitaire installaties;

· Brandveiligheid.
Elektrotechnische installaties:

· Veiligheidsaarding;

· Kabelgoten, banen en ladders;

· Wandgoten;

· Verdeelinrichtingen

· Verlichtingsarmaturen (led verlichting);

· Lichtschakelingen;
· Noodverlichting;

· Communicatie (lestijd/omroep);

· Brandmeldinstallatie;

· CCTV (beperkt);

· Beveiliging (inbraak);

· ICT -> aanname € 10,- p/m²/b.v.o.

· Liftinstallatie t.b.v. Bouwdeel H (ISB) (1 stuks Souterrain t/m 2e verd – 5 stopplaatsen).
Bijlage 3.








PAGE  
www.avant-bouwpartners.nl

Pagina 1 van 1

