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INLEIDING 

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een, in de tijd, voortschrijdend proces is. Dit plan vormt de eerste versie van het, conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste, Veiligheids- en Gezondheids-plan (V&G-plan).

Het is van belang dat voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn in dit plan vastgesteld.

Het V&G-plan in de ontwerpfase bevat op het moment van aanbesteding de volgende onderdelen:
· Bouwwerkgegevens
· V&G-coördinator ontwerpfase / uitvoeringsfase
· Besteksanalyse

[bookmark: _Toc374081624][bookmark: _Toc437247395]
 Bouwwerkgegevens

[bookmark: _Toc374081625][bookmark: _Toc437247396]Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

	Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn



Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
	▪
	Grondwerken

	▪
	Verhardingswerken

	▪
	Leidingwerken

	
	

	
	



De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:
	▪
	Bestek en voorwaarden nr. 
	BS15023



[bookmark: _Toc374081626][bookmark: _Toc437247397]Adres / ligging van het werk

	Heerbaan, Burgemeester Eijkelhofstraat, Prins Bernhardstraat, Kastanjeplein, Sint Willibrordstraat, Meester van de Bergstraat, Van Lyndenstraat en Prinses Irenestraat te Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal.



[bookmark: _Toc374081627][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]

[bookmark: _Toc437247398]Bij de totstandkoming van het werk betrokken partijen (rechtspersonen)

[bookmark: _Toc374081628][bookmark: _Toc437247399]Opdrachtgever(s)

	[bookmark: _Toc179877617]Naam
	[bookmark: _Toc179877618]:
	Gemeente Berg en Dal

	[bookmark: _Toc179877620]Bezoekadres en plaats
	[bookmark: _Toc179877621]:
	Dorpsplein 1

	[bookmark: _Toc179877623]Postadres
	[bookmark: _Toc179877624]:
	Postbus 20

	[bookmark: _Toc179877626]Postcode en plaats
	[bookmark: _Toc179877627]:
	6560 AA, Groesbeek

	[bookmark: _Toc179877629]Contactpersoon
	[bookmark: _Toc179877630]:
	[bookmark: _Toc179877631]De heer Kersten

	[bookmark: _Toc179877632]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877633]:
	+31 24 30 13 500



[bookmark: _Toc374081629][bookmark: _Toc437247400]Ontwerpende partij(en)

	[bookmark: _Toc179877639]Naam
	[bookmark: _Toc179877640]:
	Gemeente Berg en Dal
	

	[bookmark: _Toc179877643]Bezoekadres en plaats
	[bookmark: _Toc179877644]:
	Dorpsplein 1
	

	[bookmark: _Toc179877647]Postadres
	[bookmark: _Toc179877648]:
	Postbus 20
	

	[bookmark: _Toc179877651]Postcode en plaats
	[bookmark: _Toc179877652]:
	6560 AA, Groesbeek
	

	[bookmark: _Toc179877655]Contactpersoon
	[bookmark: _Toc179877656]:
	De heer Kersten
	

	[bookmark: _Toc179877659]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877660]:
	+31 24 30 13 500
	



[bookmark: _Toc374081630][bookmark: _Toc437247401]Directievoerende partij(en)

	[bookmark: _Toc179877668]Naam
	[bookmark: _Toc179877669]:
	Gemeente Berg en Dal

	[bookmark: _Toc179877671]Bezoekadres en plaats
	[bookmark: _Toc179877672]:
	Dorpsplein 1

	[bookmark: _Toc179877674]Postadres
	[bookmark: _Toc179877675]:
	Postbus 20

	[bookmark: _Toc179877677]Postcode en plaats
	[bookmark: _Toc179877678]:
	6560 AA, Groesbeek

	[bookmark: _Toc179877680]Contactpersoon
	[bookmark: _Toc179877681]:
	De heer Kersten

	[bookmark: _Toc179877683]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877684]:
	+31 24 30 13 500

	
	
	



[bookmark: _Toc374081631][bookmark: _Toc437247402]Uitvoerende partij(en)

	[bookmark: _Toc179877690]Naam
	[bookmark: _Toc179877691]:
	[bookmark: _Toc179877692]……

	[bookmark: _Toc179877693]Bezoekadres en plaats
	[bookmark: _Toc179877694]:
	[bookmark: _Toc179877695]……

	[bookmark: _Toc179877696]Postadres
	[bookmark: _Toc179877697]:
	[bookmark: _Toc179877698]……

	[bookmark: _Toc179877699]Postcode en plaats
	[bookmark: _Toc179877700]:
	[bookmark: _Toc179877701]……

	[bookmark: _Toc179877702]Contactpersoon
	[bookmark: _Toc179877703]:
	[bookmark: _Toc179877704]……

	[bookmark: _Toc179877705]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877706]:
	[bookmark: _Toc179877707]……

	[bookmark: _Toc179877708]Faxnummer
	[bookmark: _Toc179877709]:
	[bookmark: _Toc179877710]……



[bookmark: _Toc374081632]

[bookmark: _Toc437247403]Planning en uitvoeringsgegevens

	a.
	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

	
	18 mei 2016

	

	b.
	Geplande bouwtijd:

	
	[bookmark: _GoBack]4 maanden

	

	c.
	Vermoedelijk maximum aantal werknemer dat gelijktijdig op de bouwlocatie(s) aanwezig zal zijn:

	
	10

	

	d.
	Geplande aantal ondernemers en zelfstandigen op de bouwlocatie(s):

	
	1

	

	e.
	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

	
	- …..
- …..

	

	f.
	Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming.
De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van het bestek:

	
	- Bestek en voorwaarden nr. 
	BS15023

	

	
	Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

	
	Verlichting

	
	Groenwerkzaamheden

	
	Kabels en leiding

	
	

	
	


[bookmark: _Toc374081633]


[bookmark: _Toc437247404]Ongevallenmelding

	

	SPOEDGEVALLEN  
	:
	Telefoonnummer 112

	

	

	a.
	Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlener (BHV)

	

	
	:
	Directiekeet

	Naam BHV
	:
	……

	Telefoonnummer
	:
	……

	Mobiel nummer
	:
	……

	

	b.
	Dichtstbijzijnde huisartsen

	

	[bookmark: _Toc179877713]Naam
	[bookmark: _Toc179877714]:
	[bookmark: _Toc179877715]Huisartsengroep Milbergen

	[bookmark: _Toc179877716]Bezoekadres
	[bookmark: _Toc179877717]:
	Heerbaan 123

	[bookmark: _Toc179877719]Plaats
	[bookmark: _Toc179877720]:
	Millingen aan de Rijn

	[bookmark: _Toc179877722]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877723]:
	[bookmark: _Toc179877724]024-663 21 11 (024-663 16 16 spoed)

	

	[bookmark: _Toc179877725]Naam
	[bookmark: _Toc179877726]:
	[bookmark: _Toc179877727]Xxx

	[bookmark: _Toc179877728]Bezoekadres
	[bookmark: _Toc179877729]:
	[bookmark: _Toc179877730]Xxx

	[bookmark: _Toc179877731]Plaats
	[bookmark: _Toc179877732]:
	[bookmark: _Toc179877733]Xxx

	[bookmark: _Toc179877734]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877735]:
	[bookmark: _Toc179877736]Xxx

	

	[bookmark: _Toc179877737]c.
	[bookmark: _Toc179877738]Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp

	

	[bookmark: _Toc179877739]Naam
	[bookmark: _Toc179877740]:
	[bookmark: _Toc179877741]Xxx

	[bookmark: _Toc179877742]Bezoekadres
	[bookmark: _Toc179877743]:
	[bookmark: _Toc179877744]Xxx

	[bookmark: _Toc179877745]Plaats
	[bookmark: _Toc179877746]:
	[bookmark: _Toc179877747]Xxx

	[bookmark: _Toc179877748]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877749]:
	[bookmark: _Toc179877750]Xxx

	

	[bookmark: _Toc179877751]d.
	Inspectie SZW

	

	Inspectie SZW
	[bookmark: _Toc179877754]:
	Inspectie SZW

	[bookmark: _Toc179877759]Postadres
	[bookmark: _Toc179877760]:
	Postbus 820

	[bookmark: _Toc179877762]Postcode en plaats
	[bookmark: _Toc179877763]:
	3500 AV  UTRECHT

	[bookmark: _Toc179877765]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877766]:
	0800 – 51 51

	



[bookmark: _Toc374081634][bookmark: _Toc437247405]
V&G-coördinator ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

	[bookmark: _Toc179877769]Naam
	[bookmark: _Toc179877770]:
	[bookmark: _Toc179877771]Xxx

	[bookmark: _Toc179877772]Bezoekadres en plaats
	[bookmark: _Toc179877773]:
	[bookmark: _Toc179877774]Xxx

	[bookmark: _Toc179877775]Postadres
	[bookmark: _Toc179877776]:
	[bookmark: _Toc179877777]Xxx

	[bookmark: _Toc179877778]Postcode en plaats
	[bookmark: _Toc179877779]:
	[bookmark: _Toc179877780]Xxx

	[bookmark: _Toc179877781]Contactpersoon
	[bookmark: _Toc179877782]:
	[bookmark: _Toc179877783]De heer Xxx

	[bookmark: _Toc179877784]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877785]:
	[bookmark: _Toc179877786]Xxx

	[bookmark: _Toc179877787]Faxnummer
	[bookmark: _Toc179877788]:
	[bookmark: _Toc179877789]Xxx



[bookmark: _Toc374081635][bookmark: _Toc437247406]
V&G-coördinator uitvoeringsfase

	▪
	Bestek en Voorwaarden nr. 
	BS15023



De coördinatietaken en –verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar deel 1, paragraaf 5 van het bovengenoemde bestek.

V&G-Coördinator uitvoeringsfase 

	[bookmark: _Toc179877791]Naam
	[bookmark: _Toc179877792]:
	[bookmark: _Toc179877793]……

	[bookmark: _Toc179877794]Bezoekadres en plaats
	[bookmark: _Toc179877795]:
	[bookmark: _Toc179877796]……

	[bookmark: _Toc179877797]Postadres
	[bookmark: _Toc179877798]:
	[bookmark: _Toc179877799]……

	[bookmark: _Toc179877800]Postcode en plaats
	[bookmark: _Toc179877801]:
	[bookmark: _Toc179877802]……

	[bookmark: _Toc179877803]Contactpersoon
	[bookmark: _Toc179877804]:
	[bookmark: _Toc179877805]……

	[bookmark: _Toc179877806]Telefoonnummer
	[bookmark: _Toc179877807]:
	[bookmark: _Toc179877808]……

	[bookmark: _Toc179877809]Faxnummer
	[bookmark: _Toc179877810]:
	[bookmark: _Toc179877811]……



[bookmark: _Toc374081636][bookmark: _Toc437247407]
Besteksanalyse

[bookmark: _Toc374081637][bookmark: _Toc437247408]Algemeen

Het ontwerp bevat geen gevaar-elementen, die de aan de reguliere bouwactiviteiten verbonden gebruikelijke risico’s overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheidsaspecten. Deze zijn hieronder per hoofdactiviteit aangegeven, waarbij gebruik is gemaakt van een model afgeleid van de V&G-Modellen Bouwprocesbesluit uit V.R.O.M.

Voorts wordt erop gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Tenslotte dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.
In de navolgende samenvatting zijn per hoofdactiviteit aangegeven welke min of meer risicovolle activiteiten op de bouwplaats plaatsvinden en welke gevaar aspecten deze met zich meebrengen. Tevens worden suggesties gegeven betreffende de wijze waarop de risico’s beperkt zouden kunnen worden.
NB:	Waar sprake is van suggesties, dienen deze niet als aanvullende besteksbepalingen opgevat te worden. Het staat de aannemer vrij andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beperken, een en ander binnen zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. 
[bookmark: _Toc374081638][bookmark: _Toc437247409]
Inventarisatie V&G-risico’s voortvloeiende uit het ontwerp

	Bouwfase
	V&G-risico
	Besteks-post
	Activiteit
	Risico-oorzaak

	1
	Bouwactiviteiten, - verkeer, inrichting bouwplaats, werkgrenzen
	Ongeval; 
Persoonlijk letsel
	Diversen
	Diverse werkzaamheden
	Onvoldoende werkruimte /
Onvoldoende zichtbaarheid werknemers

	2
	Grondwerk
	Elektrocutie; Explosie;
Bedelving;
Verdrinking
	2
	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken;
Bemaling
	Onbekendheid met ligging kabels / leidingen;
Instorten ontgraving;
Werkwijze

	3
	Werkzaamheden nabij bestaande riolering
	Vergiftiging; 
Bedelving; Omvallen hijsmaterieel / -last
	3
	Aanbrengen en aansluiten riolerings-
leidingen
	In aanraking komen met in het bestaande riool aanwezige stoffen;
Werkwijze / instabiele ondergrond

	4
	Straatwerk
	Ongeval / persoonlijk letsel; 
Lawaai, stof en trillingen;
Rondvliegende delen
	1, 4 en 5
	Opbreken en aanbrengen verhardingen;
Zagen betonbanden
	Onvoldoende werkruimte;
Onvoldoende zichtbaarheid werknemers;
Werkwijze;
Gebruik van machines > 90 db(A) 

	5
	Wegverhardingen
	Ongeval / persoonlijk letsel; 
Lawaai, stof en trillingen;
Rondvliegende (evt. teerhoudend) deeltjes
	1 en 5
	Asfalt opbreken; Zagen;
Aanbrengen gietasfalt

	Onvoldoende werkruimte;
Onvoldoende zichtbaarheid werknemers;
Werkwijze;
Gebruik van machines > 90 dB(A)

	6
	Groenvoorziening
	Lawaai;
Vallende / wegspringende delen
	1
	Verwijderen bomen / groen
	Werkwijze;
Gebruik van machines > 90 dB(A)


Verkorte bestekspostnummers staan voor alle onderliggende besteksposten, beginnend met de verkorte code.
[bookmark: _Toc374081639][bookmark: _Toc437247410]
Inventarisatie V&G-risico’s voortvloeiende uit de bouwplaatsomgeving

	Omgevingsfactor
	V&G-risico
	Besteks-post
	Activiteit
	Risico-oorzaak

	1
	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen en bouwterreinen van beperkte omvang;
Bouwactiviteiten derden nabij het werkterrein
	Ongeval; Persoonlijk letsel;
Irritatie
	Diversen
	Diverse werkzaamheden
	Beperkte werkruimte;
Overbemanning;
Ongeorganiseerde werkomgeving


	2
	Werken nabij auto(snel)wegen
	Ongeval;
Persoonlijk letsel;
Aantasting gezondheid
	Diversen
	Diverse werkzaamheden
	Werkwijze;
Onvoldoende fysieke afscheiding werknemers en verkeer;
Bereikbaarheid hulpverlenende instanties

	3
	Werken in de nabijheid van hoog- spanningsmasten
	Elektrocutie
	Diversen
	Diverse werkzaamheden
	Werkwijze;
Statische elektriciteit

	4
	Werken aan / nabij kabels en leidingen
	Elektrocutie;
Explosie
	2 en 3
	Grondwerk; 
Aanleg riolering
	Werkwijze;
Beschadiging kabels en leidingen

	5
	Werken aan / nabij (hoofd-) gas- , olie- en waterleidingen
	Explosie;
Verbranding;
Overstroming
	2 en 3
	Grondwerk; 
Aanleg riolering
	Werkwijze;
Beschadiging van leidingen; 
Lekkage gas / olie / water

	6
	Werken met (bodem-) verontreinigingen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid
	2 en 3
	Grondwerk; 
Aanleg riolering
	Vrijkomende giftige gassen / stoffen

	7
	Werken aan / nabij kunstwerken
	Bedelving; Omvallen hijsmaterieel / -last
	Diversen
	Diverse werkzaamheden
	Werkwijze;
Instabiele ondergrond

	8
	Werken nabij vaarwegen
	Ongeval; Verdrinking
	Diversen
	Diverse werkzaamheden
	In het water vallen;
Drijvend / varend materieel

	9
	Werken in de nabijheid van spoorlijnen / luchthavens
	Ongeval;
Persoonlijk letsel;
Lawaai
	Diversen
	Diverse werkzaamheden
	Werkwijze;
Treinverkeer / vliegtuigen


Verkorte bestekspostnummers staan voor alle onderliggende besteksposten, beginnend met de verkorte code.

[bookmark: _Toc374081640][bookmark: _Toc437247411]
Vastlegging preventieve maatregelen

	
V&G-risico’s
	
Maatregel
	Maatregel doorgevoerd?

	
	
	Nee, omdat (reden)
	Ja, vastgelegd in:

	
	
	
	Document
	Datum
	Plaats actuele revisie

	Ongeval;
Hulpverlening te laat
	Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bebakening en het aangeven van omleidingen;
Het voeren van regelmatig overleg met betrokken partijen
	
	
	
	

	Ongeval; 
Persoonlijk letsel
	Bedrijfshulpverlener (BHV) aanstellen;
EHBO-kit in (directie-)keet
	
	
	
	

	Bedwelming / verstikking / vergiftiging en elektrocutie; Verontreiniging
	Het maken van deugdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v. bestaande kabels en leidingen;
Het doorsluizen van te verwijderen rioleringen;
Gebruik PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen);
KLIC-melding doen
	
	
	
	

	Instorting / bedelving / beklemming
	Veilig natuurlijk talud graven;
Bovenbelasting ver genoeg uit insteek talud;
Sleufkist toepassen;
Zorgdragen voor vluchtwegen
	
	
	
	

	Omvallen hijsmaterieel / -last
	Toepassen van deugdelijk hijsconstructie;
Zorgdragen stabiele ondergrond
	
	
	
	

	Lawaai, stof en 
trillingen
	Gebruik PBM 
	
	
	
	

	Vallende, wegspringende en rondvliegende delen
	Gebruik PBM;
Zaag/frees afschermen;
Werkplaats afschermen
	
	
	
	



	12
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