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V&G-O plan Onderhoud en vervanging Openbare Verlichting
Versie	: A Definitief 
Datum	: 19-08-2016								            Pagina 7 van 27
Projectnr.: n.v.t.

[bookmark: _Toc433889999]Algemene informatie
Met dit V&G-O plan behorende bij de prestatieovereenkomst ‘Onderhoud en vervanging Openbare Verlichting’ geeft de BEL Combinatie invulling aan haar verantwoordelijkheid als Opdrachtgever om schade aan de gezondheid van werkenden en derden te voorkomen tijdens het uit laten voeren van alle bouwkundige, elektrotechnische en civieltechnische Werkzaamheden voor de realisatie van de prestatieovereenkomst. Het gebruikte format voor dit V&G-O plan is een nadere invulling van vigerende wet- en regelgeving.

Bij de uitvoering van de door de BEL Combinatie opgedragen Werkzaamheden moet de bouwplaats inclusief de directe omgeving door de werkenden én door derden/passanten als veilig en gezond worden ervaren. 

In dit V&G-O plan worden de V&G-(rest)risico’s benoemd die tijdens de contractvoorbereiding zijn gesignaleerd maar niet geëlimineerd konden worden. Om deze risico’s beheersbaar te maken zijn beheersmaatregelen beschreven die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer minimaal in acht genomen moeten worden. 

De te verwachten wijzigingen op het V&G-dossier voor wat betreft de V&G-aspecten voor Beheer- en Onderhoud, voortvloeiend uit de Werkzaamheden, zijn weergegeven in hoofdstuk 7 van dit V&G-O plan.

[bookmark: _Toc433890000]
Projectgegevens Ontwerp 
[bookmark: _Toc433890001]Gegevens Project
Naam Project		: Onderhoud en vervanging Openbare Verlichting
Besteknummer		: n.v.t.
Versie			: A
Datum			: 19-08-2016

[bookmark: _Toc433890002]Van toepassing zijnde regels en voorschriften
De volgende veiligheidsregels en -voorschriften (inclusief onderliggende documenten) zijn specifiek op de Werkzaamheden van toepassing:
· EN50110 / NEN3840 (hoogspanning);
· EN50110 / NEN3140 (laagspanning).
· NEN1010 (laagspanning).

[bookmark: _Toc433890003]Locatiespecifieke omschrijving van de Werkzaamheden
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]De Werkzaamheden voor dit bestek bestaan in hoofdzaak uit;

1. het op niveau brengen van de technische kwaliteit van de Openbare Verlichting;
2. het in stand houden (onderhouden) van een gegarandeerd service- en kwaliteitsniveau voor gebruikers (maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid);
3. het realiseren van een zo laag mogelijk kostenniveau voor de Gemeente, met prijszekerheid en transparantie in kosten;
4. representativiteit van de Openbare Verlichting;
5. naleving normen, wet- en regelgeving;
6. veiligheid, gezondheid en welzijn van gebruikers;
7. proactieve en dienstverlenende houding van de marktpartij van het prestatiecontract.

In de Prestatieovereenkomst zijn naast het onderhoud tevens de benodigde maatregelen meegenomen om te zorgen dat de Openbare Verlichting binnen de contractperiode een optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid hebben. 
	

[bookmark: _Toc433890004]Locatiespecifieke omschrijving van de werkplek 

De werkplek wordt gedefinieerd als de werkplek(ken), inclusief de directe omgeving en de aan- en afvoerwegen voor zowel personeel, materiaal als materieel. 

De werkplek zijn de locaties waar gewerkt wordt aan de onderdelen van de installaties zoals voedingskabels, lichtmasten en schakelkasten van de Openbare Verlichting in de gemeente Blaricum en Laren. 


[bookmark: _Toc433890005]Betrokken partijen

Opdrachtgever
Bedrijfsnaam	: BEL Combinatie
Adres	: Zuidersingel 5
Postcode en plaats	: 3755 AZ  Eemnes
Projectmanager	: Z. Hodzic
Telefoon	: 14 035
E-mail	: Zijo.Hodzic@Belcombinatie.nl

V&G-coördinatie bij meerdere ontwerpende partijen
Als er meerdere partijen door de Opdrachtgever zijn aangewezen voor het opstellen van het Ontwerp moet er afstemming over de V&G-aspecten plaatsvinden tussen deze partijen. 
De Opdrachtgever wijst hiertoe een coördinerende partij aan. Deze partij stelt vervolgens een Totaal V&G-coördinator Ontwerp aan.

Taken en verantwoordelijkheden V&G-coördinator (Ontwerp)
De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden van de (Totaal) V&G-coördinator Ontwerp omvatten alle ontwerpwerkzaamheden gedurende de contractvoorbereidingsfase voor de veilige realisatie en de veilige onderhoudbaarheid van het (bouw)Werk.

Ontwerpende partij 
Bedrijfsnaam	: Arcadis Nederland B.V.
Adres	: Piet Mondriaanlaan 26
Postcode en plaats	: 3812 GV Amersfoort
(Totaal) V&G-coördinator Ontwerp	: Henk Jan Schat
Telefoon	: +31 6 2706 03030
E-mail	: henkjan.schat@arcadis.nl

Tweede ontwerpende partij
Bedrijfsnaam	: N.v.t.
Adres	: N.v.t.
Postbus	: N.v.t.
Postcode en plaats	: N.v.t.
(Totaal) V&G-coördinator Ontwerp	: N.v.t.
Telefoon	: N.v.t.
E-mail	: N.v.t.

Coördinatie bij meerdere opdrachtnemers (nevenaanneming)
Als er tijdens de uitvoering sprake is van meerdere door de Opdrachtgever aangewezen opdrachtnemers (welke gelijktijdig of opeenvolgend Werkzaamheden verrichten) moet  er afstemming over de V&G-aspecten plaatsvinden tussen de betreffende opdrachtnemers. De BEL Combinatie wijst hiertoe een coördinerende partij aan. Deze partij stelt vervolgens een Totaal V&G-coördinator Uitvoering aan. 

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden van de (Totaal) V&G-coördinator Uitvoering omvatten de totale uitvoeringsduur van de Werkzaamheden vanaf het moment van gunning, alle vervangen- en onderhoudsactiviteiten voor de realisatie en de veilige onderhoudbaarheid van het (bouw)Werk.

Beheerder Openbare Verlichting 
Bedrijfsnaam	: n.v.t.
Adres	: 
Postcode en plaats	: 
V&G-coördinator	: ……
[bookmark: _GoBack]Telefoon	: ……
E-mail	: ……

Opdrachtgever
Bedrijfsnaam	: BEL Combinatie
Adres	: Zuidersingel 5
Postcode en plaats	: 3755 AZ  Eemnes
Projectmanager	: Z. Hodzic
Telefoon	: 14 035
E-mail	: Zijo.Hodzic@Belcombinatie.nl

Opdrachtnemer van dit Werk
Bedrijfsnaam	: Nog te contracteren
Adres	: 
Postcode en plaats	: 
(Totaal) V&G-coördinator Uitvoering	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 
Installatieverantwoordelijke	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 


Nevenopdrachtnemer(s)
Werkzaamheden	: Nog te contracteren
Bedrijfsnaam	: 
Adres	: 
Postcode en plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 
(Totaal) V&G-coördinator Uitvoering	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

Onderaannemer(s)
Bedrijfsnaam	: Nog te contracteren
Adres	: 
Postcode en plaats	: 
V&G-coördinator Uitvoering	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 


Ingeschakelde deskundige dienst (adviseur opdrachtgever)
Bedrijfsnaam	: ARCADIS NL
Adres	: Piet Mondriaanlaan 26
Postcode en plaats	: 3812 GV Amersfoort
Contactpersoon	: Henk Jan Schat
Telefoon	: 06 270 603 03
E-mail	: henkjan.schat@arcadis.nl




[bookmark: _Toc433890006]Projectgegevens Uitvoering 
[bookmark: _Toc433890007]Planning Werkzaamheden
Geplande aanvangsdatum			: 20 oktober 2016
Geplande realisatie vervanging Blaricum	: 1 juni 2017
Geplande opleveringsdatum			: 1 oktober 2020


[bookmark: _Toc433890008]Kennisgeving aan Inspectie SZW
Na gunning, wanneer Opdrachtnemer bekend is, worden de Werkzaamheden door de Opdrachtgever aangemeld bij de betrokken regionale vestiging van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen Arbeidsinspectie). Het aanmelden van de Werkzaamheden kan digitaal via het internet

Een kopie van deze kennisgeving wordt door de BEL Combinatie aan de Opdrachtnemer verstrekt en moet door de Opdrachtnemer zichtbaar op de bouwplaats aangebracht worden. 

Nevenaanneming
Als er tijdens de Uitvoering sprake is van door de BEL Combinatie aangewezen Nevenopdrachtnemer(s) (welke gelijktijdig of opeenvolgend Werkzaamheden verrichten) verstrekt de Opdrachtnemer een kopie van de Kennisgeving aan de Totaal V&G-coördinator Uitvoering van de coördinerende partij of verstrekt de Opdrachtnemer een kopie van de kennisgeving aan de nevenopdrachtnemer(s).

Gewijzigde situatie
Als de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderen, wordt de kennisgeving op aangeven van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever geactualiseerd. Een kopie van deze gewijzigde Kennisgeving wordt door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekt.
 
[bookmark: _Toc433890009]V&G-proces
De Opdrachtnemer van de overeenkomst verzorgt de uitvoering van de Werkzaamheden. De prestatieovereenkomst (waarvan dit  V&G-O  plan deel uitmaakt) dient hierbij als uitgangspunt.
De ontwerpkeuzes tijdens het ontwerpproces en de keuzes voor wat betreft de planning, werkmethode, aan- en afvoerroutes, inzet materieel etc. voor de uitvoering welke van invloed zijn op de V&G-aspecten moeten worden opgenomen in het Risico-Inventarisatie & Evaluatie-proces (verder te noemen RI&E-proces). Dit RI&E-proces moet als een continu (verbeter)proces gehanteerd worden gedurende het Ontwerp en de Uitvoering zodat hierdoor een beheerst risicomanagementproces ontstaat. Zie het beoogde V&G-proces in onderstaande figuur.


Tijdens het ontwerpproces en voor de Uitvoering zijn de volgende specifieke V&G-keuzes gemaakt om uitvoeringsrisico’s (maar ook Beheer- & Onderhoudsrisico’s) te elimineren, te isoleren, te beperken en/of te beheersen. Deze keuzes staan als beheersmaatregelen vermeld in bijlage A.
[bookmark: _Toc433890012]
[image: Logo Movares]Afstemming V&G-coördinatie Ontwerp en Uitvoering
[bookmark: _Toc433890013]Overdracht tussen V&G-coördinatoren
Het V&G-O plan en de bijbehorende risico-inventarisatie en evaluatie moet door de V&G-coördinator Ontwerp overgedragen worden aan de V&G-coördinator Uitvoering. Deze overdracht vindt plaats op initiatief van de V&G-coördinator Uitvoering, zie bijlage C voor het overdrachtsformulier.

[bookmark: _Toc433890014]Samenwerking en communicatie
In het V&G-plan voor de uitvoering (verder te noemen V&G-U) moet worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking, communicatie en coördinatie betreffende de V&G-aspecten van het Werk.
V&G(-coördinatie) moet een vast onderwerp van bespreking zijn tijdens elk werkoverleg.

[bookmark: _Toc433890015]Instructie tijdens de uitvoering
Gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden is de Opdrachtnemer er voor verantwoordelijk dat het personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over de project- en locatie specifieke veiligheidsrisico’s en de project- en locatie specifiek getroffen beheersmaatregelen op en rond de werkplek.


[bookmark: _Toc433890016]
Risico-inventarisatie & evaluatie en de veilige werkplek 

[bookmark: _Toc433890017][bookmark: _Toc252269030]Opbouw en inhoud risico-inventarisatie & evaluatie
In de RI&E-O (zie bijlage B) van dit V&G-O plan zijn te treffen maatregelen opgenomen waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, welke ontstaan door het uitvoeren van de Werkzaamheden, geëlimineerd of beheerst kunnen worden. 

Arbeidshygiënische Strategie
Conform de wettelijk voorgeschreven Arbeidshygiënische Strategie (verder te noemen AH-strategie) moet in een zo vroeg mogelijk stadium geprobeerd worden om de gesignaleerde V&G-risico’s te elimineren (door bijvoorbeeld aanpassingen in het Ontwerp). De niet te elimineren V&G-risico’s moeten op een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau beheersbaar gemaakt worden. Als het hoogste veiligheidsniveau (bronaanpak) niet kan worden toegepast moet hiervoor een motivatie worden opgenomen in de RI&E-tabel. Dit geldt voor elke afdalingsstap naar een lager veiligheidsniveau.

De Opdrachtnemer moet in zijn V&G-U plan inclusief de bijbehorende RI&E Uitvoering (verder te noemen RI&E-U) project- en locatiespecifiek aangeven hoe de in het V&G-O gesignaleerde én de door de Opdrachtnemer aangevulde risico’s geëlimineerd of beheerst worden. De Opdrachtnemer maakt hiertoe altijd zijn eigen project- en locatiespecifieke RI&E-U conform de AH-strategie.

De Opdrachtnemer moet het V&G-U inclusief de bijbehorende RI&E-U voor aanvang van de Werkzaamheden ter toetsing voorleggen aan de Opdrachtgever.

[bookmark: _Toc309061800][bookmark: _Toc309207307][bookmark: _Toc433890018]Risico’s in relatie tot wegverkeer
Het uitvoeren van de Werkzaamheden brengt risico’s met zich mee voor de werkenden inclusief het werkverkeer, de weggebuikers (wegverkeer) op of in de directe omgeving van de werkplek. 
Voor het treffen van maatregelen moet de Opdrachtnemer overleg voeren met de betreffende wegbeheerder(s). Leidraad voor het treffen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen is de publicatie CROW96a/b. 


[bookmark: _Toc433890019]
V&G-dossier
[bookmark: _Toc433890020]Algemeen
In het V&G-dossier moeten ten minste de volgende veiligheids- en gezondheidsaspecten beschreven/opgenomen zijn, voor zover deze betrekking hebben op toekomstige Onderhouds-en vervangingswerkzaamheden aan de Openbare Verlichting:
· te verwachten risico’s die tijdens het Ontwerp en/of tijdens de Uitvoering van het Werk niet of niet volledig konden worden geëlimineerd, zo mogelijk met een voorstel voor de te nemen beschermende maatregelen;
· aangebrachte technische en bouwkundige voorzieningen inclusief eventuele handleidingen of bedieningsvoorschriften;
· productinformatiebladen van toegepaste materialen waarvan bekend is of waarvan verwacht kan worden dat zij schade kunnen berokkenen aan de gezondheid van werknemers en/of derden.

[bookmark: _Toc228759343][bookmark: _Toc433890021]Projectgebonden V&G-dossier
De binnen de scope van vallende Werkzaamheden leiden tot de volgende project- en locatiespecifieke wijzigingen en/of aanvullingen op het V&G-dossier:
· Openbare Verlichting

[bookmark: _Toc433890022]Locatiegebonden V&G-risico’s in het V&G-dossier
n.v.t.

[bookmark: _Toc325538167][bookmark: _Toc326745072][bookmark: _Toc433890023]Te verwachten wijzigingen van of aanvullingen op het V&G-dossier
De binnen de scope van het Werk vallende Werkzaamheden leiden tot de volgende project- en locatiespecifieke wijzigingen van of aanvullingen op het V&G-dossier:
· Geen



[bookmark: _Toc433890024]Overzicht documenten
Bij het opstellen van dit V&G-O plan en de RI&E-O zijn, naast de vigerende wet- en regelgeving 
de volgende documenten, tekeningen etc. als uitgangspunt gebruikt:

	Document (titel)
	Versie
	Datum

	Specificatie Openbare Verlichting
	N.v.t.
	22 juli 2016

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc433890025]
Bijlage A – Calamiteitenregeling
In onderstaande tabel is informatie opgenomen die relevant kan zijn bij calamiteiten of (ver)storingen op of in de directe omgeving van de bouwplaats. Deze informatie dient als input voor de, door de Opdrachtnemer van het Werk op te stellen, project- en locatiespecifieke calamiteitenregeling. 

	Project- en locatiespecifieke calamiteitenregeling

	Belangrijke instanties
	Functie
	Naam
	Telefoonnummer

	Opdrachtgever:
BEL Combinatie

	Projectmanager
	Zijo Hodzic	: 	: 
	14 035

	
	
	
	

	
	Buitendienst piketnummer
	werf
	06 – 51 45 39 60

	Opdrachtnemer:

	Projectleider
	
	

	
	(Totaal) 
V&G-coördinator Uitvoering
	
	

	
	Installatie-verantwoordelijke
	
	

	Objectbeheerder(s):
BEL Combinatie
	
	
	

	Dichtstbijzijnd(e) ziekenhuis of huisarts:
Ziekenhuis Tergooi Blaricum
	
	Tergooi Locatie Blariucm
Rijksstraatweg 1
1261 AN  Blaricum
	088-753 17 53

	Korps Landelijke Politiediensten
	
	(spoedgevallen) (overige gevallen)
	112 
0900 - 8844 



	Project- en locatiespecifieke calamiteitenregeling: handelswijze

	Bij de volgende onregelmatigheden:
	als volgt handelen:
	en direct contact opnemen met:

	Aantreffen NGCE-verdachte objecten
	Werk direct stilleggen

	Korps Landelijke Politiediensten
Opdrachtgever

	Aantreffen (vermoeden van) ernstige verontreiniging / asbest
	Werk direct stilleggen

	Opdrachtgever

	Direct gevaar voor weggebruikers of omwonenden
	Werk direct stilleggen
Weg, brug en/of vaarweg vrijmaken
	Opdrachtgever

	Bij calamiteiten altijd zo snel mogelijk de Opdrachtgever op de hoogte stellen.



[bookmark: _Toc433890026]Bijlage B - Project- en locatiespecifieke RI&E-O
Zie voor een korte uitleg over de vereiste opbouw en project- en locatiespecifieke inhoud van deze RI&E-tabel hoofdstuk 6 van dit V&G-O.


	Nr
	Activiteit
	Risico 
	Effect
	Veiligheids (beheers) maatregelen

	
	
	
	
	

	1
	Kantoorwerkzaamheden op vast tapijt
	Allergie (stof)
	
	Good Housekeeping

	2
	Vervangen / bijvullen van toners / inktpatronen
	Inademing van stof/damp
	
	Maatregelen in MSDS bladen naleven

	3
	Gebruik van elektrische kantoorapparatuur (computer, printer, fax, beamer, automaten, stopcontacten, verlengsnoeren e.d.)
	Elektrocutie, brandgevaar
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment

	4
	Slecht of onvoldoende verlichte werkplek
	Vermoeidheid, hoofdpijn, stoten
	
	Good Housekeeping

	5
	Plaatsen van kantoorartikelen, -apparatuur, dossiers etc. op hoogte of op slecht bereikbare plaatsen
	Vallende voorwerpen, verrekkingen
	
	Good Housekeeping

	6
	Slechte luchtverversing op kantoren (ozon bij kopieerapparatuur bijvoorbeeld); slecht binnenklimaat
	Vermoeidheid, hoofdpijn
	
	Good Housekeeping

	7
	
	
	
	Maatregelen uit https://www.abomafoon.nl/upload/foon9/Abomafoon%209.14.pdf

	8
	Uitvoeren van (interne) verhuisbewegingen
	Rugklachten, spierpijn
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment

	9
	Uitvoeren van (interne) verbouwingen
	Blokkeren van vluchtwegen, nooduitgangen
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment

	10
	Optreden van ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie)
	Stress
	
	Beleid en
Vertrouwens-persoon

	11
	Werken onder (te) hoge psychologische werkdruk; slecht georganiseerd werken
	Stress, burn-out
	
	Beleid en
Vertrouwens-persoon

	12
	Autorijden in de parkeergarage
	Aanrijding
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment

	13
	Uitvoeren van repetitief werk
	RSI
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment en anti RSI-software

	14
	Gebruik van scherp kantoormateriaal (scharen, nietjes e.d.)
	Snijwonden aan vingers
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment

	15
	Uitvoeren van Werkzaamheden door derden binnen de kantooromgeving
	Vallende voorwerpen, struikelgevaar, dampen
	
	Toegangscontrole en werkvergunning

	16
	Betreden / belopen van kantoorruimtes (gangen / trappen e.d.)
	Struikelen, vallen, stoten, verzwikken
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment en Inspecties

	17
	Werken in omgeving met slechte klimatologische omstandigheden
	Ziekteverzuim
	
	Good Housekeeping en maatregelen uit https://www.abomafoon.nl/upload/foon9/Abomafoon%209.14.pdf

	18
	Ongewenst contact met vaste en bewegende delen in de kantooromgeving als deuren, kantoormeubelen e.d.
Denk ook aan de draairichting van deuren
	Klemmen, stoten
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment

	19
	Werken in de hoogte  in een kantooromgeving zonder de juiste hulpmiddelen (bijvoorbeeld een -rol-stoel als trapje gebruiken)
	Val (van beperkte hoogte)
	
	TRACK (Think through the task, recognize the hazards, asses the risks, control the hazards, keep health and safety in all things) assessment

	20
	Rijden van en naar kantoor (woon-werk verkeer)
	Verkeersongeval
	
	Bewustzijnstraining

	21
	Rijden van en naar projectlokaties of andere vestigingen
	Verkeersongeval
	
	Bewustzijnstraining

	22
	KantoorWerkzaamheden bij storend achtergrond / omgevingslawaai of veel visuele afleiding.
(aspecten als radio's, telefoongesprekken, kantoormachines e.d.)
	Stress
	
	Good Housekeeping

	23
	Beeldschermwerk
	Oogklachten, vermoeidheid, hoofdpijn
	
	Werkplek goed afstellen

	
	
	
	
	Maatregelen uit https://www.abomafoon.nl/upload/foon9/Abomafoon%209.14.pdf

	24
	Verrichten van langdurig zittend werk
	Schouder- en rugklachten, slechte bloedsomloop
	
	Werkplek goed afstellen

	25
	Werkzaamheden aan elektrische apparatuur (LS)
	Elektrische inwerking
	Elektrisering/ Elektrocutie
	Werken volgens de NEN3140 

	 
	 
	 
	 
	Inregelen aanwijzingsbeleid NEN3140 bij zowel OG als ON

	26
	Werken bij slechte klimatologische omstandigheden
	Koude/sneeuw: transpireren, vochtophoping in de kleding, minder grip en ongevoeliger handen bij kou. Bevriezing van ledematen e.d.
	Bevriezing/ ziekte
	Beoordeling risico’s weersinvloeden voorafgaand aan het werk

	 
	 
	Regen, transpiratie en vocht in het algemeen (o.a. hoog nat gras) en (in het uiterste geval) werken onder spanning geven een verhoogd risico op elektrisering of elektrocutie. De lichaamsweerstand neemt sterk af naarmate de huid vochtiger wordt.
	Verweking/ ziek worden/ Elektrisering/ Elektrocutie
	Ter beschikking stelling persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

	 
	 
	Onweer en bliksem
	Elektrocutie
	Voorlichting ten aanzien van het werken gedurende onweer/bliksem.

	27
	Bedrijfs-hulpverlening
	Onnodig letsel door niet tijdig kunnen handelen of te late redding.
	Letsel
	EHBO doos binnen bereik

	 
	 
	 
	 
	Opleiding levensreddend handelen

	 
	 
	Hoog water
	Verdrinken, onder water raken.
	Lager gelegen ruimten (kelders) niet betreden, tevoren afstemming met OG.

	28
	Werken langs of op de verkeerswegen
	Aangereden worden. 
	Letsel, dood
	Bordje werkverkeer

	 
	 
	 
	 
	Voldoende verlichting, zwaailamp (obstakelverlichting)

	 
	 
	 
	 
	Medewerkers de Crow opleiding (Veilig werken langs de weg) laten volgen en behandelen in toolbox 

	
	
	
	
	Medewerkers de juiste signaalkleding laten dragen.

	 
	 
	Biologische agentia: teken, brandnetels, berenklauw in de berm, in het gras, etc.
	 
	PBM’s en bedrijfskleding in de vorm van lange broeken, hoge sokken, handschoenen en shirts met lange mouwen

	 
	 
	Vinden van krengen/ kadavers
	 
	Afblijven

	 
	 
	 Agressie v. passanten dan wel gebruikers van het object.
	 
	Rekening houden met WBU

	 
	 
	 
	 
	Omgevingsmanagement

	29
	Werken in besloten (nauwe) ruimten
	Brand- en explosiegevaar, verstikkingsgevaar, bedwelming en of vergiftigingsgevaar 
	letsel, dood
	Inventariseren besloten ruimtes

	 
	 
	Stootgevaar
	 
	Per besloten ruimte een TRA opstellen.

	 
	 
	 
	 
	Metingen verrichten op brand en explosiegevaar, zuurstof. 

	 
	 
	Valgevaar
	Letsel, dood
	Instructie aan medewerkers over gevaarlijke afdalingen

	 
	 
	Ongedierte: doorbijten, aanvreten aan bekabeling door ongedierte. Uitwerpselen van muizen, ratten zijn ziektedragers.
	Infectieziekten
	Ongediertebestrijding

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	32
	Lawaaibelasting (Geluidsniveau > 80 dB(A))
	Door verhoogd geluid, gehoorbeschadiging
	Doofheid
	PBM en voorlichting tijdens toolbox

	33
	(Milieu)Gevaarlijke stoffen
	Gezondheidschade als gevolg van lichamelijk contact met stoffen.
	letsel
	Volgen instructies op product (veiligheids) informatiebladen

	 
	 
	 
	 
	PBM

	 
	 
	Duivenpoep
	Infectieziekten
	Niet aanraken

	 
	 
	Asbest
	 
	Inventariseren asbesthoudende delen

	34
	Werkzaamheden aan buitenkasten/installaties
	In aanraking komende met onder spanning staande delen, door het niet hebben van de "As-Built" tekeningen.
	elektrisering/ elektrocutie
	Zorgen voor (Engineering) de "As-built" tekeningen

	 
	 
	Vallen
	Letsel
	(Deel) installaties op slecht bereikbare plaatsen beoordelen op nut en noodzaak aanwezigheid. Soms kan de bereikbaarheid zo slecht zijn dat een TRA ge-eist is.

	35
	Verschillende partijen tegelijk werkzaam
	Onveilige situatie en of incident doordat Werkzaamheden onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. 
	letsel
	Voor aanvang Werkzaamheden, alle verschillende Werkzaamheden beoordelen op interactie, beheersmaatregelen nemen en uitvoeren. Bij werken met derden wordt er gecoördineerd door de Opdrachtnemer

	 
	 
	 
	 
	Zorg dat de medewerkers voorafgaand aan hun Werkzaamheden altijd een LMRA uitvoeren. Besteedt bij de start van het project altijd aandacht aan het gebruik van de LMRA.

	 
	 
	 
	 
	Zorg voor voorlichting en instructies t.a.v. de hierboven genoemde risico’s.

	38
	Nieuw personeel
	Door onvoldoende bekendheid met risico’s een incident krijgen of veroorzaken. Formele en complete introductie wordt (nog) onvoldoende gegeven.
	letsel
	Nieuw personeel inwerken. Onder andere calamiteitenplan behandelen.

	39
	Vervangen van zware installaties en of componenten
	Pletten, beknellen door (om) vallen van installaties of componenten
	Letsel
	Zorg voor een stabiele ondergrond

	 
	 
	 
	 
	Stel eventueel een laad- losplan op, met ook aandacht voor aan- en afvoerroutes.

	 
	 
	 
	 
	Indien het materiaal/materieel in een voertuig vervoerd wordt: Borging tegen verschuiven en of omvallen. Gebruik de juiste vastzet-middelen en voorkom scherpe overgangen.

	 
	 
	 
	 
	Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij hijsen/ bedienen van een kraan), voor gekwalificeerd personeel.

	 
	 
	 
	 
	Gebruik goedgekeurd (gecertificeerd) materiaal en materieel

	 
	 
	 
	 
	Staken van de Werkzaamheden bij een hoge windsterkte

	
	
	
	
	Hijsplan opstellen en laten toetsen door onafhankelijk deskundige.

	
	
	
	
	

	40
	Fysieke belasting
	Overbelasten lichaam 
	Letsel
	Gebruik hulpmiddelen waar mogelijk

	 
	 
	Struikelen/vallen (ongelijke vloer/losliggende (vloer)platen, beperkte hoogtes, hoge dorpels, etc.
	Letsel
	Continue voorlichting en aandacht voor het lopen

	41
	Boren, Frezen
	(kwarts)stof blootstelling
	Letsel 
	Afzuiging of waterspoeling

	42
	Werken in de buurt van bewegende delen
	(Be)knellen, pletten: open kasten: tandwielen, riemovebrengingen, kettingoverbrengingen en kabeltrommels niet (voldoende) afgeschermd. Idem: bewegingswerken, deuren, bruggen, en afsluitbomen.
	Letsel, dood
	Uitschakelen installatie en vergrendelen installatie tegen onverwacht inschakelen

	43
	Veilig werken bij het water
	Te water vallen (evt. Op een object), onderkoelen en of verdrinken
	Letsel, dood
	Bezit zwemdiploma

	 
	 
	 
	 
	Dragen van een redvest en eventueel overlevingspak.

	 
	 
	 
	 
	Plaatsen railing/afscheiding

	 
	 
	Verontreinigd water (incl. vuile naalden e.d. aanwezig in het water)
	 
	Dragen van bedrijfskleding en PBM die voldoende bescherming bieden tegen benoemde gevaren.

	
	
	
	
	

	45
	Werken op hoogte
	Val persoon van hoogte
	Letsel, dood
	Zekeren d.m.v. de goedgekeurde valbeveilighsmiddelen.

	
	
	Val materiaal van hoogte
	Letsel, dood
	Zekeren, aanbrengen netten.

	46
	Werken met hydraulische druk
	Losschietende delen, beklemming
	Letsel, dood
	Gebruik PBM’s
Keuren installaties.
Alleen werken aan de installaties als deze drukloos is gemaakt.

	47
	Agressie van publiek
	Fysiek geweld
	Letsel, dood
	Opstellen protocol ‘omgaan met publieksagressie’ door uitvoerende partij. Hierin benoemen van technische maatregelen, organisatorische maatregelen en mensgerichte maatregelen

	48
	Graafwerkzaamheden
	Instortingsgevaar
	Letsel, dood
	Stutten van wanden

	
	
	Valgevaar
	Letsel, dood
	Afzetten van de omgeving

	
	
	Beknelling, botsing
	Letsel, dood
	Afzetten van de omgeving, niet in de draaicirkel komen van de machine

	
	
	Elektrocutie, explosie, verdrinking door beschadiging van gas, elektriciteitskabel waterleiding e.d.
	Letsel, dood
	Werken conform WION. 
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[bookmark: _Toc433890027]Bijlage C - Overdrachtsformulier V&G-O
Door dit formulier wordt de overdracht van het V&G-O plan inclusief de RI&E-O vastgelegd. 

De V&G-coördinator Uitvoering kan inhoudelijke vragen stellen over het V&G-O plan, de bijbehorende RI&E-O en het doorlopen RI&E-proces (ontwerpkeuzes). Na het beantwoorden van deze vragen door de V&G-coördinator Ontwerp en/of de VGCO wordt dit formulier door zowel de V&G-coördinator Ontwerp als de V&G-coördinator Uitvoering ondertekend en is de overdracht van het V&G-O plan en de bijbehorende RI&E-O een feit. 

Beide coördinatoren ontvangen een ondertekend exemplaar van dit formulier voor het projectdossier.

	Inhoudelijke vragen/opmerkingen over dit V&G-O plan en de bijbehorende RI&E-O: 


	























	
	V&G-coördinator
Ontwerp
	V&G-coördinator 
Uitvoering

	Naam:
	
	

	Bedrijf:
	
	

	Datum:
	
	

	Handtekening:
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