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1 Doel en toepassingsgebied

Doel van de certificering en toelating van vreemd werkmaterieel is de veilige inzet op de railinfra Metro van Amsterdam.

Toelichting
Volgens het   Metroreglement hoofdstuk 3 “Rollend Materieel”, artikel 36 mag materieel pas op de baan worden toegelaten na onderzoek en accorderen door de directie.

Volgens het Metroreglement artikel 41 lid 2 is het aan de GVB - directie om de voorwaarden vast te stellen voor het toelaten van werkmaterieel van derden op de baan.
Rail Services Areaalbeheer beheert de toelatingsvoorwaarden.
2 Prestatiekenmerken

· Rijbewegingen en gebruik van werkmaterieel zonder beschadiging aan de baan of ontregelen van systemen.
· Aantoonbaar materieelregister.

3 Definities

Controlematrix: tijdens type 2- keuring gebruikt overzicht van de vereiste wijzigingen in de oorspronkelijke configuratie van een eerder toegelaten machine.
Keuring: de toetsing van het materieel aan de toelatingsvoorwaarden. De keuring bestaat uit een  documentenbeoordeling en een praktijktoets.
Materieelregister: register van het gecertificeerde werkmaterieel Metro van derden met vermelding van o.a. eigenaar, fabrikant, type, fabrieksnummer, bouwjaar, middelnummer, certificaatnummer, uitgiftedatum en datum verlopen certificaat.

Meetrit: onderdeel van de praktijktoets, dat betrekking heeft op o.a. juiste bezetmelding en het passeren van een bocht met kleine boogstraal en wordt uitgevoerd op het Metro emplacement Diemen.
Praktijktoets: het keuren van de machine op de locatie waar deze ter keuring is aangeboden.
4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. de certificering t.b.v. toelating van vreemd werkmaterieel Metro zijn:

	Functie
	Verantwoordelijk voor
	Bevoegd tot

	Inspecteur Baan Metro
	Uitvoeren van de toelatingskeuringen van werkmaterieel Metro van derden.

Inrichten en bijhouden van het materieelregister.
	Beoordelen van de resultaten van toelatingskeuringen. Aanmaken van certificaten en stickers.

	Beheerder Baan Metro
	
	Ondertekenen toelatingscertificaten.


5 Referenties

	Metroreglement
	:
	Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een algemeen reglement voor de stadsspoorwegen.

	Toelatingseisen werkmaterieel, versie 2.0, definitief d.d. 18-03-2008 

	Aanvraagformulier Initiële Keuring Toelatingscertificaat 

	Aanvraagformulier Verlengingskeuring Toelatingscertificaat 

	Aanvraagformulier Herkeuring Verlopen Toelatingscertificaat 


6 Beschrijving

Aanvragen, bepalen type keuring en vervolg
De aanvrager vraagt keuring t.b.v. toelating van een machine aan bij vreemdmaterieel@gvb.nl.

Er worden drie keuringstypen onderscheiden:

1. de initiële toelatingskeuring t.b.v. de eerste afgifte van het toelatingscertificaat of de afgifte van een nieuw toelatingscertificaat nadat het oude langer dan twee jaar is verlopen (type 1-keuring);

2. de verlengingskeuring t.b.v. het verlengen van een reeds afgegeven, niet verlopen toelatingscertificaat (type 2- keuring); 

3. de herkeuring naar aanleiding van wijziging in de technische configuratie van een reeds gecertificeerd voertuig of naar aanleiding van het minder dan 2 jaar verlopen zijn van het toelatingscertificaat, een zogenaamde (type 3-keuring).

Inspecteur Baan Metro bepaalt het op de aanvraag van toepassing zijnde keuringstype (zie de tabel) en zend de aanvrager een informatiebrief, de toelatingsvoorwaarden en het juiste aanvraagformulier toe.
Tabel: status certificering, status toelating, voorwaarden en van toepassing zijnde keuringen
	Status certificering
	Status toelating
	Voorwaarde
	Van toepassing zijnde keuring
	Aanvraagformulier

	Nooit eerder gecertificeerd.
	Nooit eerder toegelaten.
	Technische configuratie documenteren.
	Initiële toelatingskeuring.
	initiële keuring toelatingscertificaat

	Huidig certificaat is nog niet verlopen.
	Toegelaten.
	Technische configuratie is na de laatste keuring niet gewijzigd.
	Verlengingskeuring.
	verlengingskeuring toelatingscertificaat

	Huidig certificaat is minder dan 2 jaar verlopen.
	Niet toegelaten.
	Technische configuratie is na de laatste keuring niet gewijzigd.
	Herkeuring.
	herkeuring verlopen toelatingscertificaat

	Huidig certificaat is langer dan 2 jaar verlopen.
	Niet toegelaten.
	-
	Initiële toelatingskeuring.
	initiële keuring toelatingscertificaat

	Eerder gecertificeerd.
	Niet toegelaten.
	Technische configuratie is na de laatste keuring gewijzigd.
	Herkeuring.
	herkeuring verlopen toelatingscertificaat


De aanvrager beoordeelt de toelatingsvoorwaarden en beslist of hij de machine de van toepassing zijnde keuring zal laten ondergaan. Als deze beslissing positief is, zendt de aanvrager het ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar GVB Rail Services Areaalbeheer.

Inspecteur Baan Metro beoordeelt de aanvraag en koppelt de op basis van de documentenbeoordeling vereiste wijzigingen terug naar de aanvrager.

De aanvrager beoordeelt de vereiste wijzigingen en beslist of deze - mede gezien de totale inzet van de machine - zullen worden doorgevoerd en of de machine vervolgens ter keuring wordt aangeboden.

Nadat de aanvrager de wijzigingen heeft doorgevoerd wordt een afspraak gemaakt over locatie en tijdstip voor het uitvoeren van de praktijktoets.

Praktijktoets
Inspecteur Baan Metro:

· voert de praktijktoets uit;

· beoordeelt de resultaten;

· beslist of een meetrit moet worden uitgevoerd;

· beoordeelt de resultaten van een uitgevoerde meetrit.

Tijdens de type 2- keuring wordt de controlematrix gebruikt om vast te leggen of nog steeds wordt voldaan aan de vereiste wijzigingen in de oorspronkelijke configuratie van een eerder toegelaten machine.
Inspecteur Baan Metro maakt het definitieve resultaat van de keuring bekend aan de aanvrager.

Certificering, registratie en toelating
Als het resultaat van de keuring positief is, draagt Inspecteur Baan Metro zorg voor het:

· aanmaken van het certificaat en de bijbehorende sticker;

· voor vrijgave laten ondertekenen van het certificaat;

· doen toekomen van certificaat en sticker aan de aanvrager en

· registreren van het certificaat en de relevante gegevens m.b.t. de machine in het materieelregister.

De aanvrager draagt zorg voor:

· archivering van het originele certificaat;

· een kopie van het certificaat in het logboek van de machine en 

· bevestiging van de sticker op de machine.

Een machine met een geldig certificaat is inzetbaar op de railinfra Metro onder de op het certificaat vermelde voorwaarden en beperkingen.

7 Besturing & evaluatie

Manager Areaalbeheer, inspecteur Baan Metro en beheerder Baan Metro evalueren het proces van certificering en toelating, o.a. aan de hand van de prestatiekenmerken.
8 Schematische weergave
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